Ⅵ장 현장 안전관리 표준지침

현 행

개 선

SSG 1 현장 안전관리 공통 표준절차

1.1 출동지령 단계

1.1.1 사고유형을 청취 위험요소를 확인

1.1.2 사고발생 장소, 종류 및 건물(도로)상황 파악

1.2 출동 단계

차고이동

◉ 탑승 장소까지 침착(안전)하게 이동

개인안전장비 착용

◉ 착용은 완전하게

승        차

◉ 고임목 제거, 적재비품 낙하위험 점검, 주변 장애요인 확인

◉ 경광등, 비상점멸등 및 사이렌 작동

◉ 출동인원 전원 탑승여부 확인 후 출발

◉ 상황실 무전 청취

출       동

◉ 全 대원 안전운행을 위한 주변 확인

1.3 현장대응 단계

차량부서

◉ 현장상황(사고유형)별 현장활동에 편리하고 안전이 확보된
장소에 부서(예시 그림1~4 참조)

하    차

◉ 주차 브레이크 작동

◉ 경광등, 비상점멸등 및 사이렌(필요시) 작동

◉ 주정차 시 사고예방을 위한 조향장치 조작

◉ 동승 대원 고임목 설치

◉ 주변 상황확인 후 주의하여 하차(뛰어내리지 말 것)

◉ 차량이탈 시 소방차량 및 장비 도난 방지 조치

현장활동

◉ 현장안전평가 후 위험요소 제거 등 안전조치

◉ 현장대원 개인안전장비 착용상태 및 건강상태 확인 후 조치

◉ 현장대응은 2인 1조로 안전이 확보된 상태에서 활동

1.4 복귀 단계

1.4.1 현장안전 최종확인 및 조치

1.4.2 모든 대원 및 현장대응장비 이상 유무 파악 및 조치

1.4.3 복귀 시 도로교통법 준수하여 안전운행

1.4.4 귀서 후 개인위생관리 실시(오염피복 세탁, 손 씻기 등)

※ 전대원 수시 현장안전평가 실시하여 위험요소 발견 시 전파 및 제거

[그림 1] 도로상의 교통사고시 가급적으로 주행방향과 45˚각도로 주차	[그림 2] 교차로상 교통사고시 가급적 대원 보호토록 주차
[그림 3] 도로상의 차량화재시 가급적 45˚주차, 대원보호	[그림 4] 교차로상 교통사고시 가급적 대원 보호토록 주차
[해외사례 예시]

1.2 출동 단계(도표 삭제)

1.2.1 탑승 장소까지 침착(안전)하게 이동

1.2.2 개인안전장비 착용

1.2.3 고임목 제거, 적재비품 낙하위험 점검, 주변 장애요인 확인

1.2.4  경광등, 비상점멸등 및 사이렌 작동

1.2.5 출동인원 전원 탑승여부 확인 후 출발

1.2.6 상황실 무전 청취

1.2.7 전 대원 안전운행을 위한 주변 확인

1.3 현장대응 단계(도표 삭제)

1.3.1 현장상황을 고려하여 안전이 확보된 장소에 부서

1.3.2 주차 브레이크 작동

1.3.3 경광등, 비상점멸등 및 사이렌(필요시) 작동

1.3.4  주정차 시 사고예방을 위한 조향장치 조작

1.3.5 동승 대원 고임목 설치

1.3.6 주변 상황확인 후 주의하여 하차(뛰어내리지 말 것)

1.3.7 차량이탈 시 소방차량 및 장비 도난 방지 조치

1.3.8  현장안전평가 후 위험요소 제거 등 안전조치

1.3.9 현장대원 개인안전장비 착용상태 및 건강상태 확인 후 조치

1.3.10 현장대응은 2인 1조로 안전이 확보된 상태에서 활동

1.4 복귀 단계

[그림 1] 도로상의 교통사고시 가급적으로 주행방향과 45˚각도로 주차	[그림 2] 교차로상 교통사고시 가급적 대원 보호토록 주차
[그림 3] 도로상의 차량화재시 가급적 45˚주차, 대원보호	[그림 4] 교차로상 교통사고시 가급적 대원 보호토록 주차
[해외사례 예시]

※ 현장 상황에 따라 변경가능

SSG 2 임무별 안전관리 표준지침

SSG 2.1 현장지휘관

2.1.1 (현장안전평가) 현장도착 시 건축물 붕괴 및 낙하물 등 위험성 현장안전평가 후 대응방법 결정

2.1.2 (상황판단) 재난현장의 종합적 정보를 취득하고 대원과 요구조자 안전을 고려하여 대응방법 결정

2.1.2.1 현장활동대원과 현장안전점검관으로 구분하여 임무부여

2.1.2.2 개인안전장비 착용상태 대원 상호간 교차점검, 현장안전점검관 확인점검

2.1.3 경계구역 및 안전거리 설정(Fire-Line 등 통제선 설치), 재난현장 출입통제

2.1.3.1 안전거리 : 유해화학물질(ERG북 활용), 건물붕괴(건물높이 이상) 등 안전조치

2.1.3.2 경찰 등 유관기관과 협조 경계요원 배치 주변 교통통제 및 통행 차단, 인근 주민대피

2.1.4 방사능사고나 유해화학물질사고, 기타 특이사고 발생 시, 관계자 및 관련전문가, 관계기관의 정보를 확보하여 활동하고 특수구조대 및 관계기관 대응부서 자원 활용

2.1.4.1 방사능사고 : U-rest(권역별 방사선 사고지원단)

2.1.4.2 유해화학물질사고 : 환경부 화학물질안전원

2.1.4.3 폭발물 사고 : 경찰청 또는 군부대

2.1.2.1 현장활동대원과 (현장)안전담당으로 구분하여 임무부여

2.1.2.2 (개인)안전장비 착용상태 및 이상유무를 대원 상호간 점검 후 현장지휘관 또는 안전관리 업무를 위임받은 (현장)안전담당에게 보고

SSG 2.2 현장안전점검관

2.2.1 (현장지휘관 보좌) 현장 소방활동 중 보건안전관리 업무이행

2.2.1.1 현장안전을 유지하고, 위험요소 인지 시 지휘관·대원에게 전파 및 안전조치

2.2.1.2 활동에 방해되거나 현장대원에 위험요소가 되는 장애물 확인 및 제거(복합적인 위험요인이 혼재하는 경우 위험이 큰 장애물부터 순차적 제거)

2.2.1.3 감전, 유독가스, 낙하물, 붕괴, 전락 등 위험요소에 대한 안전평가 실시

2.2.1.4 현장활동 중 교통사고 등 잠재된 2차 재해요인 파악

2.2.2 현장투입 대원의 개인안전장비 착용사항 점검 후 안전조치

SSG 2.2 (현장)안전담당

SSG 2.3 현장활동대원

2.3.1 (자기관리 철저) 안전관리는 대원각자의 자기관리에 달려 있다는 것을 인식(훈련, 체력단련 등)

2.3.2 현장활동 시 자의적인 행동 금지, 지휘관 명령에 따라 임무를 부여받아 수행. 단, 급박한 경우 선 조치 후 보고

2.3.3 현장활동 투입 전 개인안전장비와 무전기 착용

2.3.3.1 화재: 방화복, 헬멧, 안전화, 안전장갑, 방화두건, 공기호흡기, 인명구조경보기

2.3.3.2 구조: 헬멧, 보안경, 안전장갑, 안전화(그 외 필요시 구조장비)

2.3.3.3 구급: 헬멧, 보안경, 마스크, 보호장갑(그 외 필요시 구급장비)

2.3.4 현장상황에 맞는 소방장비를 휴대하고, 현장활동 중 안전상 문제가 발생할 때는 즉시 지휘관 및 현장대원에 전파

2.3.5 급격한 체력소진 등 신체 이상반응 시 즉시 안전조치

SSG 3 상황별 안전관리 지침

SSG 3.1 화재현장

3.1.1 현장진입 시

3.1.1.1 진입 前 선임자 및 현장안전점검관은 진입대원의 안전장비 이상 유·무 확인 후 진입

3.1.1.2 연기가 있을 시 적절한 배연작업 실시

3.1.1.3 시야확보가 안될 시(어두운 곳) 조명기구 활용

3.1.1.4 화재현장 내부에서 이동할 때는 낮은 자세를 유지

3.1.1.5 문개방 시 출입문 옆 벽에서 천천히 개방

3.1.1.6 출입문 주위는 장애물이 방치되지 않도록 조치

3.1.1.7 지하실에 소방호스 연장 시 여유수관 및 예비호스를 계단상단부에 배치

3.1.1.8 지하실 출입구에 위치한 대원은 지하실 입구 1층 상황 감시

3.1.2 가스 누출된 실내 진입 시

3.1.2.1 진입 전 선임자 및 현장안전점검관은 진입대원의 안전장비 이상 유·무와 신체노출여부를 확인 후 진입

3.1.2.2 실내로 공급되는 전원스위치 및 가스밸브 차단

3.1.2.3 정전기 방지를 위하여 철재창문, 창틀, 배수관등에 방전조치

3.1.2.4 진압대원의 진입 전 적절한 환기실시(송배풍기, 공기용기 활용)로 가스농도를 폭발한계 이하로 조치

3.1.2.5 방수복 등에 의한 정전기 발생을 막기 위해 물을 적시고 진입

3.1.2.6 개인랜턴, 탐조등 등은 실내 진입 전 실외에서 점등 후 현장진입

3.1.2.7 진입대원 신원확인

3.1.2.8 공기호흡기 착용 후 가스검지기 등을 활용, 가스의 종류 및 위험범위 등을 확인 조치

3.1.2.9 폭발대비 위험구역과 경계구역 설정 및 화재예방 조치

3.1.2.10 경계구역 內의 활동대원은 필요 최소한으로 하고, 일반인 접근 통제

3.1.3 화재현장 인명구조

유형	표준지침
공통 사항	◦ 겨울철 빙판길 및 방수(주수)로 인해 생긴 결빙구간에 모래 및 염화칼슘 등 뿌린 후 현장활동 및 인명구조 작업 개시
일반 건물	◦ 대원의 안전확보를 최우선으로 하고 인명구조활동 전개 ◦ 급기측을 진입구로 설정(계단식 복도, 문, 창 등을 진입구로 확보) ◦ 화재진압 완료 후에 인명검색 철저 및 잔화정리 철저 ◦ 화재지점 상층 내부 연기질식 대비 인명검색 실시
고층 건물	◦ 계단실로 통하는 방화문을 폐쇄하여 연기차단 및 피난경로 확보 ◦ 건물자체에 설치된 비상용승강기 등 소방용 설비 유효하게 활용 ◦ 화점 직하층에 활동거점을 설정하고, 필요한 기자재 집결
차량	◦ 불꽃을 발생시키는 구조장비 사용 자제, 유압장비 사용 ◦ 속도제한에 비례한 거리의 후방지점에 차량 및 안전요원 배치하여 교통통제, 사고표지판 설치 ◦ 위험물 적재 확인 및 엔진 정지 후 작업 실시
지하	◦ 지하층 화재진압시 비상구개방 확인 ◦ 좁은 계단으로 진입 시 필수요원만 진입
산림	◦ 급경사, 골짜기, 강한바람, 구르는 바위, 쓰러지는 나무 등에 주의 ◦ 바람을 등지고 불길이 약한 쪽으로 접근하며, 풍하측 및 경사면 위쪽 등 연소 확대 방향은 피함 ◦ 불길에 휩싸인 경우 암석지대, 개울, 움푹 파인 곳, 이미 불탄 곳으로 대피 ◦ 소화활동 시 퇴로를 확보하고 혼자 고립되지 않도록 주의
유류 (위험물)	◦ 부서는 높은 곳, 풍상 또는 풍횡으로 실시 ◦ 인접건물 연소방지 및 하천․하수구 등에의 위험물 유입을 방지 ◦ 폭발위험 존재시 안전거리 확보하며 활동하고 관계자도 경계선 안으로 진입 통제 ◦ 가스 측정기를 통해 가스누출 검측을 선행시켜 폭발 위험성을 확인하고 진입

SSG 3.2 구조현장

3.2.1 인명검색 시

3.2.1.1 문을 개방하기 전 출입문에 진입표시, 문을 만져 열기를 확인하고(필요시 열화상카메라 활용) 검색완료 후 출입문에 검색완료 표시

3.2.1.2 실내 인명검색시 출입구에 1명을 대기시켜 구조대원의 퇴피로 및 탈출구를 확보

3.2.1.3 내부진입시 예비주수하여 낙하물 등 진입장애물을 제거

3.2.1.4 높은 곳에서 현장활동 시 대원의 추락방지 조치 후 활동

3.2.1.5 인명검색시 개구부나 추락위험이 있는 곳은 갈고리 등 장비를 이용하여 확인 후 진입

3.2.1.6 실내진입 시 회전방향을 기억, 방향을 잃었다면 낮은 자세를 유지하고 벽을 집고 출입문이 나올 때까지 이동(소방호스 커플링의 암컷→수컷 방향으로 대피)

3.2.1.7 고층건물 진입 시 개인로프 등 휴대 후 진입

3.2.1.8 건물 내 이동 시 낮은 자세를 유지하고 바닥을 확인하며 벽을 따라서 이동

3.2.1.9 지휘자에게 현장내부에 대한 지속적 상황보고

3.2.1.10 투입된 모든 현장대원을 위한 대피수단 확보

3.2.1.11 발화층 상층부에서 활동할 때는 주수 할 수 있는 소방호스를 소지

3.2.1.12 검색조 교체 시 검색경로, 범위 및 내부 상황 등을 인계

3.2.2 구조장비 선택 및 활용 시

3.2.2.1 현장 전체의 상황을 확인. 2차사고 등 위험성에 유의

3.2.2.2 조작이 간단하며, 확실한 효과가 있으며, 위험성이 적은 장비를 우선적 선택하되, 긴급한 상황에 맞는 장비 선택(급할 때 가장 능력이 높은 장비 선택)

3.2.2.3 무거운 장비 사용시 안전사고가 발생하지 않도록 조치

3.2.3 유해화학물질 현장활동 시

3.2.3.1 안전장비를 갖추고 물질의 종류 및 위험범위 등을 조사

3.2.3.2 유출된 유해화학물질의 종류 및 성상을 파악하여 현장활동

3.2.3.3 예상 확산범위를 선정하여 안전 통제선 설치

3.2.3.4 안전구역 및 위험구역의 현장활동 대원은 필요 최소한으로 투입

3.2.3.5 현장지휘통제구역 및 현장활동 시에는 바람을 등지는 장소선정

3.2.3.6 오염된 인력 및 장비에 대한 제염‧제독 조치

3.2.3.7 유해화학물질 현장활동 시 신체 노출이 없도록 방호 조치 철저

3.2.3.8 보호장비를 착용하지 않은 대원 및 일반인은 위험지역 진입통제

3.2.4 도로상에서 현장활동 시

3.2.4.1 출동 중 타 차량에 의한 사고위험성이 있는지 파악

3.2.4.2 선착대는 상황실에 교통상황을 전파하고 교통통제를 위한 유관기관 협조 요청

3.2.4.3 사고 장소를 식별할 수 있도록 현장 후면 주차 후 경광등 및 비상점멸등, 사이렌을 작동

3.2.4.4 대원이 활동할 수 있도록 15m 정도의 공간 확보(대원들의 2차 사고로부터 보호 받을 수 있도록 차량 배치)

3.2.4.5 지휘관은 주변의 안전 확인 후 대원 하차 지시

3.2.4.6 하차 후 즉시 교통흐름 제한 및 차량통제 실시(유관기관 인계 전까지) 및 고임목, 안전삼각대 등 안전장비 설치

3.2.4.7 속도제한에 비례한 거리의 후방지점에 차량 및 안전요원 배치하여 교통통제, 사고표지판 설치

(예시) 시속 80km인 도로인 경우 후방 15m 정도 차량 주차 후, 후방으로 80m 이상 유도표지 설치

<그림 참조>

3.2.4.8 경사진 곳의 경우 운전원은 2차 사고를 방지할 수 있도록 조향장치를 조정하고, 동승 대원이 고임목 설치 후 운전원에게 보고

3.2.4.9 현장에서 활동하는 대원 모두 통제된 도로 등 방호 구역에서 벗어나지 않도록 주의

3.2.5 일반구조

유형

표준지침

구조

일반

∙ 활동환경이 열악하고 행동장애가 많아 2차적인 재해발생에 의한 대원의 부상 위험성이 높음

◦ 장비의 정확한 작동방법과 제원, 성능을 파악하고 취급

◦ 로프사용 시 파손되지 않도록 주의하며, 지지물 파손 등에 의한 2차사고 방지를 위해 안전한 장소 선정

◦ 현장활동장비에 대원이 걸려 넘어지지 않도록 정리․정돈 철저

◦ 현장 가시거리 확보를 위해 야간에는 조명기구활용

◦ 장시간 현장활동 시(체력저하에 따라 주의력이 산만해지고 부상당할 우려가 있으므로 현장지휘관의 판단하에) 교대조를 운영

교통

사고

◦ 현장에 흐른 유류, 오일 등으로 인한 미끄럼방지를 위해 흡착포, 모래 등을 뿌리고 작업 개시

◦ 차량 받침목 등으로 최대한 안정화, 고정화 조치 후 작업 실시

◦ 날카로운 부분은 보호조치하고, 차량 잔해물은 안전하게 제거

◦ 통제선으로 활동구역(Fire-Line 등)을 설정하고 사고차량 고정

◦ 엔진정지, 배터리 단자 제거조치(① -제거, ② +제거)를 하고 기자재의 불꽃에 주의

◦ 구조 장비 설치시 2차 사고 예방 위해 안전한 장소 선정

◦ 하이브리드(전기)차량에 메인전원 제거 등 접근 시 보호장비 착용철저

맨홀, 지하탱크, 정화조 사고 등

◦ 현장도착 시 공기호흡기 착용 후 현장 확인(방독면 사용금지)

◦ 밀폐된 공간에 유독가스나 가연성 가스 등이 체류, 산소부족 현상이 일어난다고 가정하고 측정장비 사용, 실내공기를 측정 후 안전조치

◦ 밀폐공간에서 활동함으로 공기호흡기 사용한계시간 준수

◦ 2차사고 방지를 위해 로프 등으로 확보 후 진입

◦ 녹슬거나 삭은 계단 및 손잡이, 미끄러운 벽면에 유의

◦ 방폭 조명기구를 사용하여 충분한 조명을 확보

◦ 충분한 공기호흡기 예비용기 공급

◦ 현장 특성상 무전통신에 어려움이 따르므로 무전통신을 위한 대원 배치

엘리베이터

사고

◦ 활동 개시 전 메인전원 차단

◦ 갑자기 작동할 수 있으므로 스위치 임의조작 금지

◦ 항상 추락, 낙하물, 감전의 위험이 상존함을 인지

◦ 엘리베이터와 건물에 한 다리씩 걸치고 서 있는 행위 금지

전기관계 사고

◦ 고압선, 옥외에서 수직으로 내려가는 전선 등이 있는 경우, 활동 전 전력회사에 송전 정지 요청

◦ 고압선 주변에서 사다리차 사용 시 사다리 위의 대원과 기관원은 연락을 긴밀히 하여 전선과 안전거리를 두고 활동

◦ 전력차단이 확인되기 전까지는 통전 중인 것으로 가정하고 행동

◦ 절연 고무장갑 등을 착용하며 스위치 등 노출부에 접촉하지 않도록 주의

◦ 통전상태에 있는 요구조자는 전원을 차단한 후 구조, 긴급한 경우는 내전의 성능범위 내에서 안전을 확보하여 행동

◦ 침수된 변전실에서 구조활동을 할 경우는 먼저 전력회사 직원을 통하여 개폐기 등 전원차단 및 잔류전류 확인

◦ 전선을 함부로 절단하지 않도록 하며, 부득이 절단 시 한선 한선 따로 절단 한다.

3.2.6 각종파괴활동 구조

유형	표준지침
파괴 시	◦ 고층 파괴 시 낙하물 위험요인 제거를 위해 지상과 긴밀한 연락 유지 및 경계구역 설치 ◦ 사다리 위에서 파괴 시 파괴부분이 안면보다 아랫부분 파괴 ◦ 방진안경, 헬멧후드를 활용하고 파편비산에 의한 부상 방지 ◦ 창유리 파괴시에 신체를 창 측면에 위치
문잠금 해체 시	◦ 문 개방시는 문의 측면에 위치해 내부 상황을 확인하고 개방 ◦ 가열된 철제문은 주수에 의한 증기발생에 주의 헬멧후드 착용
유리 파괴	< 보통 얇은 판유리(두께 5mm 이하) > ◦ 유리의 상부에서 조금씩 파괴(파편 및 비상이 적음) ◦ 유리에 접착테이프, 모포 등을 붙여서 외부로의 비산을 방지 ◦ 진입로가 되는 창은 창틀에 잔존하는 유리파편을 완전히 제거 < 두꺼운 판유리(6mm 이상) > ◦ 두께가 불명확한 경우 1차로 가볍게 치고 유리에서 받은 반동력으로부터 파괴에 필요한 충격력의 배분 고려 ◦ 12mm 이상의 두꺼운 판유리는 가스절단기 또는 용접기로 급속 가열한 직후에 주수냉각을 실시해 열 파열이 생기게 해서 파괴 < 맞춤유리(합성유리) > ◦ 해머로 유리를 잘게 파괴한 후 깨진 금에 칼 등을 넣어서 플라스틱 막을 절단 또는 가스절단기, 산소용접기 등으로 가열해서 절단 ◦ 강화유리는 내충격력이 강하므로 예리한 도끼 등으로 파괴
천정 파괴	◦ 긴급파괴 시 이외는 전기배선의 스위치를 확인하고 실시 ◦ 회반죽(모르타르) 도장 천장은 낙하에 주의하고 방진안경을 착용 ◦ 천정파괴는 원칙적으로 방의 구석에서 실시하는 것을 원칙

3.2.7 건물공작물 구조

유형

표준지침

공통

사항

∙ 건물 부대시설 또는 공작물 사고는 작업위치도 불안정하고 장소도 협소하여 활동상 장애가 많고 대원의 2차적 사고 발생 위험도 높음

◦ 발코니, 베란다 등은 외관상 견고하게 보여도 쉽게 무너지는 경우가 있으므로 진입 전에 갈고리 등으로 끌어당기기도 하고 연장한 사다리를 흔들어서 강도를 확인

◦ 철제 트랩 등은 부식 우려가 있어 한 계단씩 강도를 확인 진입

- 무거운 장비를 휴대한 경우 가급적 다른 통로를 이용

◦ 로프 확보지점으로 활용하는 창틀과 기둥 등은 결속하기 전에 강도를 확인(로프의 경유점은 2개소 이상)

◦ 작업장소가 높고 협소한 경우 장비를 최소한으로 제한하고 활동공간 확보

높은곳

에서의 활동

◦ 높은 곳에서 활동할 때는 대원이 떨어지거나 파괴물 등의 낙하에 대원의 부상위험이 있으므로 안전로프를 결착 낙하를 방지하고 아래쪽에는 출입을 규제하는 등의 안전조치 실시

지하

공작물

∙ 일반적으로 어둡고 협소하여 힘들고 큰 장비는 활용곤란

∙ 환기가 불충분하거나 유독물질에 대비 호흡보호에 만전

◦ 좁고 시야확보가 어려우므로 갈고리 등을 유효하게 활용하여 안전 확인

◦ 폐쇄된 지하공간으로 진입할 때에는 반드시 공기호흡기를 착용

유형

표준지침

육상

에서의 구조

∙ 연안․하천가․교량하부 등에서 사고가 발생 시 구조할 수 있는 거점이 불안정하면 물에 빠질 위험이 있음

◦ 사다리차를 활용하여 구조할 경우는 회전등에 의해 대원이 부상당할 위험이 있으므로 평탄하고 지반이 견고한 장소 선정

◦ 물속에는 금속 등의 위험한 물품과 부유물 등 장애물이 있으므로 맨발로 입수 금지

◦ 익수된 요구조자에 대한 접근은 구명조끼 또는 부환에 확보로프 연결 안전을 확보한 후 후면으로부터 신중히 접근,

선상

구조

◦ 승선하는 대원은 활동이 용이한 잠수복, 구명조끼 등 적정한 복장 착용

◦ 물살이 새거나 급류현상을 보일시 접근을 금지하며 완만한 곳으로 돌아서 접근

◦ 승선 중 이동할 때는 자세를 낮추어 물속으로 빠지지 않도록 주의

◦ 구조현장 상황이 열악하고 사망추정 실종자 수색 등이 긴급하지 않은 경우 무리한 구조활동 자제

수중

구조

∙ 수중의 잠재적 위험요소를 피하기 위해 잠수에 앞서 잠수계획을 수립하고 그 한계 내에서 잠수하는 것이 그 무엇보다 중요

◦ 구조대원은 충분한 잠수교육 및 수준유지 훈련을 계속해야 한다.

◦ 혼자 잠수 활동을 하지 않는다.(2인 1조 짝 시스템)

◦ SCUBA 잠수를 하는 동안 숨을 참지 않는다.

◦ 능력한도 내에서 잠수하며 통상 1일 3회(1인)이상 잠수하지 않는다.

◦ 수중구조 시 육상과 줄신호를 주기적으로 주고 받아 구조상황 전파 및 대원 안전 확보

◦ 상승속도는 1분당 9m를(1초당 15cm) 넘지 않도록 한다.

(자신이 내뱉은 공기방울보다 빠르게 상승하지 않는다.)

◦ 매 잠수 후 상승도중 수심 5~6m지점에서 안전정지 3~5분간 실시

◦ 상승할 때는 위에 지나가는 배나 다른 장애물들이 없나 살피며 천천히 상승한다.

◦ 일반적인 수중구조 활동시 공기통 속의 공기가 50㎏/㎠(700psi) 정도 남으면 상승하기 시작하며 잠수 활동 후 약간의 공기는 항상 남겨 두도록 한다.

◦ 얼음 밑 잠수 및 폐쇄공간 수중구조 활동시 공기통 속의 잔압은 싱글실린더 1/3법칙, 더블 실린더 1/6법칙을 준수하며 안전로프, 수중 릴 등을 이용하여 입‧출수 지점을 숙지한다.

◦ 얼음 밑 잠수 등 수중에서 호흡조절기가 동결 될 경우 비상호흡을 하면서 출수 한다.

◦ 얼음 밑 잠수 활동시 영하 15℃ 이하 및 수심20m 이하, 거리 30m 이상에서는 잠수 활동을 자제한다.

◦ 감압병을 예방하기 위하여 잠수 후 비행기 탑승 대기시간을 준수한다.

- 감압이 불필요한 잠수 후 → 12시간 후에 탑승

- 감압이 필요한 잠수 후 → 24시간 후에 탑승

- 3일 이상 연속 잠수 후 → 24시간 후에 탑승

◦ 돌이나 흙탕물이 같이 쓸려 내려와 시야확보가 어려운 경우 수중구조 활동은 하지 않는다.(2차사고 발생 방지)

3.2.8 수난구조

3.2.9 산악구조

유형

표준지침

공통

사항

∙ 산악지역 구조활동은 장시간, 장거리 활동으로 체력소모가 많으며 급경사면이나 수풀, 계곡 등 위험요인 상존

◦ 등산길에서 선행 대원은 후속 대원에게 낙석, 붕괴, 낙하 등 위험을 알림

- 수풀에서 행동할 때에는 보호안경 반드시 착용

◦ 지지점으로 활용할 나무나 바위 등은 강도를 확인하고 가급적 2개소 이상의 지지점을 확보

◦ 장시간 활동할 경우는 휴식과 교대를 번갈아 하여 피로경감

◦ 급경사면의 구조 시 헬멧 등을 장착하고 위쪽을 주의하면서 행동

- 또한 낙석이 발생한 때는 큰소리로 아래쪽의 대원에게 알리고 경사면의 직하를 피해 횡방향으로 대피

여름

산

◦ 장시간 활동할 경우 열사병 등을 방지하기 위하여 나무그늘 등의 시원한 장소에서 휴식을 취하며 수분을 공급

◦ 독사, 곤충 등으로부터 신체를 보호하기 위하여 노출부가 없도록 주의

◦ 손에 땀을 자주 닦아 미끄럼 방지에 주의하며, 경사면의 위․아래 대원이 있는 경우 상호 안전을 확보

겨울

산

∙ 적설과 결빙으로 활동 중 미끄러지지 않도록 장비를 구비하고 기상조건을 충분히 고려 행동

◦ 눈이 얼어붙은 등산길에는 크램폰(아이젠) 등으로 미끄럼을 방지하고, 상황에 따라서는 대원 상호간 로프를 확보 유지

◦ 방한복, 식량, 개인장비 등을 준비하고 대원의 체력을 고려한 보행속도를 유지하여 대열을 흐트러뜨리지 않도록 주의

◦ 보폭을 작게 하여 넘어지거나 추락하지 않도록 주의

◦ 눈 쌓인 경사면에서 행동할 경우 경사면 전반을 보는 위치에 감시원을 배치

- 감시원은 눈이 무너질 위험을 확인하면 경적 등으로 알려 항상 횡 방향으로 퇴로를 확보

3..2.10 특수구조

유형	표준지침
항공기 사고	◦ 공항 내에 진입할 때는 반드시 공항 관계자 유도에 따라서 진입, 화재발생 위험을 예측하여 풍상, 풍횡 측으로 부서함을 원칙 ◦ 엔진이 가동 중인 기체에 접근 할 때는 급․배기에 의한 사고를 방지하기 위하여 기체에 횡으로 접근 - 이 경우 기체의 크기에 따라 다르지만 여객기의 경우 엔진꼬리 부근에서 약 50m, 공기 입구에서 약 10m 이상의 안전거리 확보 ◦ 누출되어 있는 연료와 윤활유가 연소할 우려가 있으므로 보호복, 보호장구 등으로 신체를 보호

유형

표준지침

토사

붕괴

∙ 구조활동 중 재붕괴의 우려가 크고 작업이 진척되지 않아 장시간 걸리기는 등 2차적인 위험요인 상존

◦ 토사 제거 시 2차 붕괴가능성을 충분히 고려 재붕괴 위험이 있는 장소는 말뚝 및 방수시트 등으로 안전을 확보

◦ 반드시 현장안전점검관을 배치하고, 2차 토사붕괴에 대비하여 붕괴 방향과 직각의 방향으로 퇴로를 확보

◦ 일정시간을 정해 진압대원을 정기적으로 교체, 인접 구조대 등에 응원을 요청 교체대원 확보

폭발

사고

∙ 폭발의 충격으로 인해 건물, 공작물 등이 불안정한 상태인 경우가 많고 재붕괴 등 2차적인 재해가 발생할 위험성이 높음

◦ 붕괴된 지붕, 기둥, 교량 등은 갈고리 등으로 강도를 확인

- 붕괴위험이 있는 경우 진입하기 전에 제거 또는 로프로 고정

◦ 2차 폭발의 우려가 있을 때는 경계구역을 설정하여 인화방지 조치 및 가스의 희석․배출 등 안전조치

원전

사고

◦ 대원은 옥소제를 복용하고, 필름배지에 이름표 부착

◦ 현장 투입대원은 방사능보호복 및 측정장비 등 안전장비를 갖춘 후 인명구조 활동 실시

- 개인선량계를 바깥가운의 목 부위 부착하여 오염방지

- 오염 및 부분오염지역 진입 시 2대 이상의 선량계 사용하여 측정, 안전성 확인 후 진입여부 판단

- 대원의 피폭선량 최소화 조치에 만전을 기하고 총피폭선량(누적 피폭선량)을 지속적으로 관리

◦ 오염지역(Hot Zone)은 방사능보호복 및 Level A 보호복 착용

◦ 위험구역 체류시간을 제한하고 손상 또는 누출이 있는 용기에는 직접 접촉금지

◦ 사용한 물은 오염된 것이므로 밀봉된 컨테이너에 저장 처리

화학

테러

◦ 독성 및 농도에 따라 적절한 대원 방호(C → B → A급)

◦ 진화, 제염, 제독에 따른 오수(汚水)가 하천 등으로 유입되지 않도록 조치(희석에 의해 유해성이 상실될 수 있는 적은 양은 제외)

◦ 풍상 또는 높은 곳으로 주민대피 유도

◦ 현장활동 대원뿐 아니라 장비에 대해서도 제염·제독

생활

방사선 검출

◦ 신고접수 및 현장도착시 가능한 상세하게 상황을 파악하여 그 내용을 원자력위원회 등 주관·유관기관에 통보

◦ 현장 투입대원은 방사능보호복 및 측정장비 등 안전장비를 갖춘 후 인명구조 활동 및 검측 실시

◦ 경찰 통제구역, 통제선(P.L), 소방 경계구역(F.L) 설치는 합동현장지휘소에서 상황 판단회의 실시 후 설치․운영

◦ 개인선량계, 탐지장비외 현장에서 사용하는 모든 물품은 밀봉(랩, 비닐 등)

◦ 작용제, 오염농도를 파악하기 전까지는 일정거리 유지 접근

◦ 2차 오염방지를 위한 오염지역 출발 시 비닐카펫 등 설치 후 출입

◦ 모든 현장활동은 비디오 영상촬영, 노트북에 시간대별 활동상황 기록

3.2.11 생활안전활동

유형

표준지침

공통

◦ 생활안전활동은 유형이 매우 다양하고, 불안전한 경우가 많아 복합적인 위험요인이 상존

◦ 생활안전활동은 현장 상황에 대해 종합적으로 판단할 수 있는 여지가 있는 만큼 다양한 위험 요인에 대한 사전 예측으로 사고발생 방지

벌집

제거

∙ 무더운 날씨에 보호복장으로 인해 작업활동 상 기동성 저하

∙ 대부분 처마 밑, 나무 위 등 높은 환경에서 작업

∙ 대원이 벌에 쏘이거나 이를 피하려 할 경우 높은 위치에서 순간적으로 중심 상실

∙ 보호복을 입지 않은 대원 쪽으로 벌이 날아들어 공격

∙ 전신주 벌집의 경우 감전 우려

◦ 현장에 출동한 전 대원은 보호복 및 안전장구를 착용하고, 공중 작업의 경우 로프를 활용한 안전확보와 지지대 고정

◦ 작업 완료 후 탈의 전 안전한 장소로 이동 후 보호복 상태 확인

동물

포획

∙ 고양이의 경우 협소하거나 높은 공간에서 포획 작업

∙ 공격성이 있는 동물은 대원에게 직접 위해할 수 있는 상황

◦ 보호복 및 안전장구를 착용하고, 공중 작업의 경우 로프를 활용한 안전확보와 지지대 고정

◦ 공격성이 있는 동물은 마취 등 장비를 활용하여 포획하되, 주변으로의 2차 피해 우려 시 경찰에 요청하여 사살

고드름 등

위험시설 제거

∙ 고드름, 간판 등 높고 위험하고 미끄러운 환경에서 작업

∙ 연결된 구조물의 붕괴, 낙하물 또는 파편에 따른 2차 피해 우려

◦ 보호복 및 장구를 착용하고, 공중 작업의 경우 로프를 활용한 안전확보와 지지대 고정이 중요

◦ 2차 피해 등을 예방하기 위해 구조물 등의 결착, 낙하물에 따른 피해방지를 위한 주변 통제 등 필요

3.2.4.7 현장여건을 고려하여 현장활동대원들이 2차 사고로부터 보호 받을 수

있도록 가능한 안전조치

(예: 속도제한에 비례한 거리의 후방지점에 차량 및 안전요원 배치 /

제한속도 80km → 80m)  ※ 현장 상황에 따라 변경가능

◦ 유리의 상부 모서리 부분부터 조금씩 파괴(파편비산이 적음)

(4행)

◦ 무감압 한계시간을 정확히 알고 잠수 하며 재 잠수시 다이빙 테이블에 의한

체내 잔여질소를 계산하여 적정수심의 무감압 한계시간을 알고 잠수를 실시 한다

SSG 3.3 구급현장

3.3.1 근‧골격계 부상방지

3.3.1.1 (부상예방) 구급대원은 부상 예방을 위하여 노력

3.3.1.1.1 가급적 힘이 적게 드는 장비를 최대한 활용

3.3.1.1.2 환자의 체중을 고려하여 들어 올릴 수 있는지 판단

3.3.1.1.3 단단하고 편평한 바닥 위에서 어깨 넓이로 발을 벌린다.

3.3.1.1.4 허리를 곧게 펴고 다리를 이용하여 들어올린다.

3.3.1.1.5 물체를 가능한 몸 가까이 붙이고, 몸을 틀거나 비틀지 않는다.

3.3.1.1.6 필요한 경우 현장 주변의 관계자, 일반인, 소방대원 등의 도움 또는 지원 요청한다.

3.3.1.2 (이동방법 선정) 안전하고 적절한 들것 등 이동수단을 선정한다.

3.3.1.2.1 주 들것을 최대한 활용하며, 차선으로 계단용 들것(슬라이딩 형식) 등 활용

3.3.1.2.2 들것에 환자를 안전벨트로 고정시켜 추락 예방

3.3.1.2.3 주 들것을 의자모양에서 수평으로 변형시킬 때 들것의 틈에 신체가 끼어 손상되지 않도록 한다.

SSG 4 구조·구급대원 감염관리 표준지침

※ 119구조‧구급에 관한 법률 제23조(구조·구급대원에 대한 안전사고방지대책등 수립·시행)

책임구분

1.1 (소방본부장 및 소방서장) 소방공무원의 건강·후생에 대한 총괄관리 책임

1.1.1 각 직무를 담당하는 간부에게 관리업무 위임가능

1.1.2 소방서별 감염관리실 1개소 이상 설치·운영

1.1.3 구조·구급장비 등 소독 및 장비공급 업무 전담 인력 1인 이상 배치

1.1.4 감염방지위원회 구성·운영

1.2 (구조·구급팀장) 구조·구급대원 감염관리에 관한 책임

1.2.1 감염방지 대책의 수립·시행 및 분석

1.2.2 발병여부 추적관리, 감염방지를 위한 교육 실시

1.2.3 개인보호장비 종류 및 적정 비축량 결정

1.2.4 전염성 질병 노출 가능성 평가 및 의료기관과 네트워크 구축

1.2.5 위험요소 분석, 이행상태 점검결과 분석

1.2.6 구조·구급대원 건강검진(연2회), 백신접종 계획 수립·실시

1.3 119구조·구급대장(안전센터장)은 다음의 사항 담당

1.3.1 위험요소 도출, 이행상태 점검

1.3.2 불안전한 행위의 교정 및 교육

1.3.3 현장 및 안전센터 내에서의 안전규칙 준수 확인

1.3.4 다음에 해당하는 구조·구급대원의 현장활동 통제

가. 건강검진 또는 백신접종을 받지 않은 경우

나. 감염방지 교육을 받지 않은 경우

1.4 구조·구급대원은 다음 사항을 이행

1.4.1 개인 건강 및 안전은 궁극적으로 개인의 책임 인식

1.4.2 (의심)요구조급자 현장 대응 시 개인안전장비의 의무적 착용

1.4.3 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉보고서 작성·제출

1.4.4 (의심)요구조급자 신체적 접촉, 잠재적인 감염성 물질을 취급한 경우에는 개인보호장비 및 사용 장비 멸균·소독 철저

1.4.5 전염성 질병 증상이 있을 경우 구조·구급대장(안전센터장)에게 보고

1.1.3 감염관리 업무 전담 인력(감염담당자) 1인 이상 배치 (구조·구급장비 등 소독

및 장비공급 등)

1.1.4 감염관리위원회 구성·운영

1.1.5 감염병 노출 직원 복무관리 및 행정적·재정적 지원(추가)

1.2.2 발병여부 추적관리, 감염관리를 위한 교육 실시

1.2.4 감염성 질병 노출 가능성 평가 및 의료기관과 네트워크 구축

1.2.6 구조·구급대원 건강검진(연2회), 예방접종 계획 수립·실시

가. 건강검진 또는 예방접종을 받지 않은 경우

나. 감염관리 교육을 받지 않은 경우

1.4.2 (의심)요구조급자 현장 대응 시 개인보호장비의 의무적 착용

1.4.5 감염성 질병 증상이 있을 경우 구조·구급대장(안전센터장), 구조·구급팀장에게 보고

2. 평상 시 감염관리

<Ⅱ.1> 구조·구급활동 준비과정

1. 구조·구급대원 건강상태 확인

1.1 구조·구급업무에 임하는 모든 구조·구급대원은 정기 건강검진 필수

1.1.1 모든 구조·구급대원은 정기건강검진을 받아야 함

1.1.2 건강검진항목 중 요추부 및 폐검사 : 1년 1회 정밀검사 필수

1.2 감염방지위원회는 감염방지를 위하여 필요한 경우 구조·구급활동 통제

1.3 구조·구급대원 예방접종

예 방 접 종

• A형 및 B형간염, 인플루엔자, 파상풍, 디프테리아

• 기타 소방청장이 필요하다고 인정하는 경우

1.4 결과조치

1.4.1 전염성 질병 보균자로서 타인에게 전염 우려가 있거나 구급활동 수행에 부적합할 경우 진료 조치와 병행 보직 변경

1.4.2 만성질병 등으로 구급업무를 수행할 수 없을 경우 보직 변경

1.4.3 검진결과는 소방공무원 퇴직 시까지 별도 보관·관리 등

2. 저장·소독·폐기 공간

2.1 모든 안전센터(구조대·구급대)는 다음 공간 별도 확보 및 시건장치 설치

2.1.1 장비소독실

2.1.2 미사용 환자보호용 장비 및 개인 감염보호장비 보관실

2.2 소독장소(생물학적 위험성 표시)

2.2.1 적절한 조명 및 배기시설, 장비를 건조시킬 수 있는 선반

2.3 감염성 물질의 폐기

2.3.1 환자이송 병원을 통하여 즉시 분리 폐기

3. 세탁실

3.1 작업복(기동복)의 세탁

3.1.1 안전센터(구조대·구급대) 내 구조·구급대원 전용세탁기를 비치·세탁

3.1.2 모든 구조·구급대원은 여분의 작업복(기동복) 구비

4. 구급대원․구급장비 소독․감염예방 우선(人․獸 분리 및 인명 우선 고려)

<Ⅱ.2> 일반적 구조·구급활동

1. 근무교대 점검 시

1.1 (구급대) 근무교대 점검 시 소독장비 및 소독약품 등을 사용하여 구급차 내 장비류 및 내부소독을 실시

1.2 (구조대) 필요 시 감염관리실 이용하여 개인안전장비 등 소독 등 실시

2. 안전한 업무수행

2.1 오염된 장갑으로 신체 접촉 금지

2.2 구급차 차량 표면에 불필요한 접촉 금지

2.3 오염된 개인보호장비를 착용한 구급대원이 응급실로 들어가지 않도록 해당 의료기관 인력이 응급실 문 앞에서 환자를 인수토록 조치

2.4 의료기관에 환자를 인계한 후 손 위생을 실시하고, 사용한 개인보호장비는 의료폐기물로 처리

3. 모든 환자와 접촉할 경우 환자의 혈액·생체분비물·조직은 잠재적으로 전염성을 보유하고 있을 수 있으므로 주의

4. 구급대원 등은 각 상황에서 최대한의 개인보호장비를 착용

4.1 구급대원 개인보호장비 착용이 전염성 질병을 가지고 있다는 것을 의미하지 않음을 환자에게 고지

4.2 제거한 개인보호장비는 물이 새지 않는 통에 보관

5. 손 씻기

5.1 환자를 접촉한 경우, 개인보호장비를 벗은 후

5.2 잠재적인 감염성 물질을 취급한 경우, 장비세척 및 소독 후

6. 공기에 의한 전염성 질병 의심환자는 마스크나 방진마스크 착용, 구급차의 창문을 열고 환기시설 가동하면서 이송

7. 환자의 비밀보호

7.1 현장에서 어떤 의료정보도 누출 금지

7.2 언론에 대한 정보제공은 소방기관의 공보관에 의하여 전달

<Ⅱ. 3> 전염성 물질에 노출된 경우

1. 구조·구급대원

1.1 노출된 부위를 비누를 사용하여 깨끗하게 세척

1.2 다른 대원과의 격리

1.3 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉보고서 작성, 구조·구급대장(안전센터장)에게 보고

1.3.1 주사바늘에 찔린 경우, 잠재적으로 전염성 물체에 의하여 베인 경우

1.3.2 혈액 또는 기타 잠재적으로 감염성 물체가 눈·점막·상처에 튄 경우

1.3.3 포켓마스크·one-way valve 없이 입 대 입 인공호흡 실시한 경우

1.3.4 구급대원이 느끼기에 심각하다고 판단되는 기타 노출

1.3.5 자료첨부(활동 세부내용·감염경로·사용한 개인보호장비에 관한 사항)

2. 구조·구급대장(안전센터장)

2.1 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉보고서를 검토, 소방서장에게 보고

3. 소방서장

3.1 보고서 검토, 감염의 가능성이 있다고 판단되는 경우 즉시 의료기관의 검사를 받도록 조치

3.2 병원으로 이송된 전염병 환자를 추적

3.2.1 병원 측에 감염성 질병에 노출되었음을 통보, 감염성 질병 판별 요청

3.2.2 의료기관으로 하여금 감염병 환자 정보 요청

3.2.3 해당 감염병 환자를 이송한 구급대원으로 하여금 즉시 검사 조치

3.2.4 노출된 구급대원에 대하여 장기간 발병여부 관리

3.2.5 질병관리본부와 관계기관 통보협의 및 구급대원 추적검사

<Ⅱ.4> 이송 후 차량 관리와 소독

1. 표준 운영절차에 따라 차량 청소와 소독을 실시하고, 청소하는 동안 일회용 가운 및 장갑 착용, 사용 후 의료폐기물로 폐기

2. 환자와 접촉하였을 시 환자치료를 위해 허가된 소독제로 제조사 사용권장방법에 따라 오염된 표면 청소 및 소독

<Ⅱ.5> 직원 모니터링

1. 이송환자가 감염병 의심증상 있는 경우 즉시 보고

2. 개인보호장비를 제대로 착용하지 않고 감염병 (의심)환자와 접촉‧노출된 직원은

2.1 업무를 즉시 중지하고 자가격리

2.2 지휘체계 보고 및 해당 보건소에 알림

2.3 보건소에서 접촉일로부터 일정기간 일일 능동 모니터링 실시

< 감염병 의심환자의 밀접접촉자 자가격리 해제기준 >

⚪의심환자가 확진환자가 아닌 것으로 최종 확인된 경우, 밀접 접촉한 직원은 자가격리를 해제하고 일상생활 복귀 가능

⚪의심환자가 확진환자로 최종 확인된 경우, 밀접 접촉한 직원이 의심환자와 접촉한 날로부터 일정기간 모니터링을 완료하였고 증상이 없다면 자가격리를 해제하고 일상생활 복귀 가능

2. 평상시 감염관리

<Ⅱ.1> 감염관리위원회 구성 및 운영

<Ⅱ.2> 구조·구급활동 준비과정

1.2 감염관리위원회는 감염예방·관리·대응을 위하여 필요한 경우 구조·구급활동 통제

1.3 구조·구급대원 예방접종

• A형(HAV) 및 B형간염(HBV)

• 수두(VZV)

• 홍역, 유행성 이하선염, 풍진(MMR)

• 파상풍, 디프테리아, 백일해(Tdap/DTP) * 접종 후 10년마다 1회 접종(Td)

• 인플루엔자(Flu) * 매년 10~11월 1회 접종

• 기타 소방청장 등이 필요하다고 인정하는 감염병

1.4 결과조치

1.4.1 감염성 질병 보균자로서 타인에게 전파 우려가 있거나 구급활동 수행에 부적합할 경우 진료 조치와 병행 보직 변경

1.4.3 검진결과 및 예방접종 기록은 소방공무원 퇴직 시까지 별도 보관·관리 등

2. 감염관리실 운영

2.1 감염관리실은 항상 청결한 상태로 유지

2.2 일일·주간점검을 통해 감염관리실 관리

2.3 감염관리실은 되도록 온도는 18~24도, 상대습도는 75%미만 유지

2.4 소모품 및 의약품의 유효기간이 지나지 않도록 관리

2.5 감염관리실 사용 시 감염관리실 사용일지 작성

2.6 의료폐기물의 폐기

2.6.1 환자이송 의료기관을 통하여 즉시 폐기 또는 귀소 후 감염관리실에서 폐기

2.7 세탁물 관리

2.8 구급차 및 구급장비 소독

2.8.1 주 1회 구급차 및 감염관리실 세척 및 소독

2.8.2 월 1회 소독업체를 통한 구급차 위탁 소독

2.8.3 연 1회 구급차 병원성 세균검사

<Ⅱ.3> 일반적 구조·구급활동

1. 평상시

1.1 (구급대) 환자 이송 후 주요 접촉부위 표면소독, 구급차량 및 장비의 내·외부 오염 시, 감염병 환자 등의 이송 시, 체액이나 혈액의 노출 시 등 수시로 소독장비 및 소독약품 등을 사용하여 구급차 내 장비류 및 내부소독을 실시

1.3 감염대응 장비와 소모품은 기준에 맞게 사용 가능하도록 구급차에 적재하고 각 장비의 청결상태를 확인

2.3 의료기관에 환자를 인계한 후 손 위생을 실시하고, 사용한 개인보호장비는 의료폐기물로 처리 또는 적절히 소독 후 재사용

3. 모든 환자의 혈액·생체분비물·조직은 잠재적으로 전염성을 보유하고 있을 수 있으므로 주의

4.2 제거한 개인보호장비 및 구급소모품은 의료폐기물에 준하여 분리배출

4.2.1 일반환자의 경우 일반의료폐기물로 배출

4.2.2 감염병환자의 경우 격리의료폐기물로 배출

5. 손 위생(표)

<Ⅱ. 3> 전염성 물질에 노출된 경우 → 별도단원으로 분리

3. 감염병 환자 등 이송 시 감염관리

< Ⅲ.1 > 감염병 의심환자 이송

1. 감염병 의심환자 이송 시 일반사항

1.1 감염 위험을 줄이기 위해 최소한의 구급대원 탑승을 고려

1.2 발열이나 호흡기 증상이 있는 환자 탑승 시 마스크 착용시킴

1.3 환자가 기침하는 동안 분비물 전파를 막기 위해 구급차에 환자 및 보호자용  마스크를 상시 비치

1.4 에어로졸 발생 술기(기계환기, 흡입기) 시 유의

2. 감염병 의심환자 이송 시 주의사항

2.1 개인보호장비 착용 철저

2.1.1 모든 환자를 대상으로 표준주의 적용 및 3종 개인보호장비 착용

* 3종 개인보호장비 - 보호안경(개방형 또는 폐쇄형), 마스크(KF-AD 또는 수술용), 장갑(비멸균 장갑)

2.1.2 현장 상황에 따라 구급대원 판단으로 개인보호장비 추가 착용 또는 등급 상향

2.1.3 운전자는 안전운행에 방해가 되는 경우, 운전 중 개인보호장비 착용 완화 가능(단, 환자 접촉 시 3종 개인보호장비 이상 착용)

2.2 병원 도착 전 이송 병원으로 사전 연락을 취하여 감염병 증상 등 환자 정보 전달과 인수인계 방법을 사전에 결정

2.3 오염된 개인보호장비를 착용한 구급대원이 응급실로 들어가지 않도록 해당 의료기관 인력이 응급실 문 앞에서 환자를 인수토록 조치

2.4 제거한 개인보호장비 및 구급소모품은 의료폐기물로 분리배출

2.4.1 일반환자의 경우 일반의료폐기물에 준하여 분리배출

2.4.2 감염병환자의 경우 격리의료폐기물로 배출

2.5 이송 후 차량내부는 소독제를 이용하여 소독, 소독수행자는 개인보호장비 착용 철저

3. 감염병 환자 등 이송 시 감염관리

< Ⅲ.2 > 감염성 물질에 노출된 경우

1. 구조·구급대원

1.1 주사침 노출의 경우, 노출된 부위를 흐르는 물에 비누 또는 적절한 소독제(70%알코올)를 사용하여 깨끗하게 세척

1.2 환자에게 감염병 관련 유병 유무 등 질문을 하여 추가 정보 파악

1.3 노출되었거나 감염병 확진자와 접촉한 경우 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉보고서 작성, 구조·구급대장(안전센터장), 구조·구급팀장에게 보고

1.3.1 주사바늘에 찔린 경우, 잠재적으로 전염성 물체에 의하여 베인 경우

1.3.2 혈액 또는 기타 잠재적으로 감염성 물체가 눈·점막·상처에 튄 경우

1.3.3 포켓마스크·one-way valve 없이 입 대 입 인공호흡 실시한 경우

1.3.4 구급대원이 느끼기에 심각하다고 판단되는 기타 노출

1.3.5 자료첨부(활동 세부내용·감염경로·사용한 개인보호장비에 관한 사항)

1.4 구조·구급팀장 결정에 따른 조치 이행

1.5 필요시 구급차량 및 장비 등의 소독

3. 구조·구급팀장

3.1 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉 보고서 또는 다른 방법으로 감염병 노출에 대하여 보고받은 경우

3.1.1 감염위험도, 격리여부·기간, 의료기관 진료 필요성, 이송환자 추적 필요성, 감염사고 여부 판단 필요시 지도의사 자문

3.1.2 소방서장에게 보고

3.1.3 구급대원 격리, 검사·진료 등의 필요한 조치

3.2 필요한 경우, 의료기관으로 이송된 환자를 추적

3.2.1 의료기관 측에 해당 이송 환자로부터 구급대원이 노출되었음을 통보, 감염성 질병 판별 요청(혈청검사 등)

3.2.2 의료기관으로 하여금 이송 환자 정보 요청

3.2.3 해당 감염병 환자를 이송한 구급대원으로 하여금 즉시 검사 조치

3.2.4 노출된 구급대원에 대하여 장기간 발병여부 관리

3.2.5 질병관리본부와 관계기관 통보협의 및 구급대원 추적검사

3.3 노출된 구급대원에 대하여 일정기간 발병 여부 추적·관리

3.4 필요시 질병관리청과 보건소 통보

3.5 감염 위험도 낮은 경우 일상 복귀 및 15일간 수동감시

3.6 노출 시 조치사항, 해당 감염병 정보 등의 교육

<Ⅲ.3> 직원 모니터링

1. 감염 전파 우려가 있는 경우 업무를 즉시 중지하고 자가격리

2. 지휘체계 보고 및 필요 시 질병관리청과 보건소에 알림

2.1 업무를 즉시 중지하고 자가격리

2.2 지휘체계 보고 및 해당 보건소에 알림

2.3 보건소에서 접촉일로부터 일정기간 일일 능동 모니터링 실시

3. 보건소에서 접촉일로부터 일정기간 일일 능동 모니터링 실시

4. 이송 후 감염관리

< 감염병 의심환자의 밀접접촉자 자가격리 해제기준 >

⚪의심환자가 확진환자가 아닌 것으로 최종 확인된 경우, 밀접 접촉한 직원은 자가격리를 해제하고 일상생활 복귀 가능

⚪의심환자가 확진환자로 최종 확인된 경우, 상황에 맞지 않는 개인보호장비를 착용하였거나 미착용한 상태로 접촉한 직원은 의심환자와 접촉한 날로부터 해당 감염병의 잠복기를 고려하여 일정기간 모니터링을 완료하였고 최종 음성판정을 받았다면 자가격리를 해제하고 일상생활로 복귀 가능

<Ⅳ.1> 이송 후 차량 관리와 소독

1. 표준 운영절차에 따라 차량 청소와 소독을 실시하고 보호안경, 마스크, 장갑을 착용하며 오염의 정도에 따라 가운을 추가로 착용. 사용 후 의료폐기물에 준하여 폐기

2. 소독제는 공인된 기관의 허가를 받은 제품을 선택하며 제품의 사용설명서를 확인하여 소독제 농도, 적용시간, 유효기간 등을 준수하여 오염된 표면 청소 및 소독

SSG 5 소방차량 안전운행 표준지침

5.1 안전운행 일반사항

5.1.1 (안전운전)

5.1.1.1 운전요원은 제반 교통법규․지침 준수

5.1.1.2 선탑자(지휘자)는 불안전한 행위의 시정 요구 또는 교통정보 등 제공

5.1.1.3 적색 신호 시 안전 확인 후 주행

5.1.2 (안전벨트) 차량에 탑승한 인원은 안전벨트 착용

5.1.3 (승하차주의)

5.1.3.1 운전요원은 모든 대원 승차 및 도어 닫힘 확인 후 출발

5.1.3.2 모든 대원은 하차 시 차량 등 주변 위험요인 확인

5.1.4 (긴급표시) 타 차량 운전자가 인식할 수 있도록 경적 및 전조등 사용, 경광등 및 사이렌 작동

5.1.5 (안전우선)

5.1.5.1 방어운전, 적정속도 주행

5.1.5.2 진출입이 곤란한 지역 통과 시 다른 대원이 내려 수신호와 함께 서행

5.1.5.3 앞차와의 안전거리 확보

5.1.5.4 악천후에 대비한 장비 보유 및 장착

5.1.5.5 이면도로 또는 협소 도로에서는 보행자 및 자전거 등 돌발 상황 주의

5.1.5.6 교차로나 신호등이 설치되지 않은 장소 운행 시 주의 및 서행(일시정지 후 좌·우 살피며 서행)

5.1.5.7 보행자 및 타 차량 움직임 파악

5.1.5.8 회전 시 보행자 및 자전거 주의

5.2 특수한 상황의 안전수칙

5.2.1 (각별한 주의) 언덕길 또는 산길, 도로 모퉁이나 커브길, 철길 건널목, 횡단보도의 경우에는 특히 주의

5.2.2 (제한속도초과) 다음의 경우에 한하여 제한속도초과

5.2.2.1 통행량이 적은 경우, 도로·시계상태가 양호한 경우, 포장도로

5.2.3. (차선침범) 불가피하게 중앙선을 넘거나 반대차선 운행 시

5.2.3.1 전방 차량 등에 주의를 기울이면서 안전속도로 서행

5.2.4 (교차로진입) 교차로 통과 시 다음의 사항에 주의

5.2.4.1 중앙선을 넘거나 반대차선으로 운행하여 교차로에 진입할 경우

5.2.4.2 각 방향 주행 중 일반차량이 양보하는 것 확인한 후에만 진입

5.2.4.3 시야가 나쁜 교차로에 진입할 때나 커브 길을 돌 때는 전조등을 위․아래로 번갈아 비추어 차가 접근하고 있음을 알림

5.2.5 (야간운행) 야간운행 시 중앙선으로부터 조금 떨어져 운행

5.2.5.1 중앙선 부근에 서 있는 보행자에 주의

5.2.5.2 중앙선에 바짝 붙어오는 차량으로부터 방어운전

5.2.6 (감속운전) 비 오는 날, 안개 낀 날, 눈길이나 빙판길

5.2.6.1 맑은 날보다 속도를 20%이상 감속

5.3 현장 도착 시 안전수칙

5.3.1 (미끄럼 방지) 경사진 현장에 도착한 차량은 고임목의 설치 등 미끄럼 방지조치

5.3.2 (정차방법)

5.3.2.1 주변의 주행 차량으로부터 대원·환자·현장을 보호할 수 있도록 주차

5.3.2.2 현장 활동에 활용되지 않는 차량은 안전한 곳에 정차

5.3.2.3 야간 교통사고 현장활동 시 서치라이트를 이용하여 사고지점으로 집중 조명

5.3.3 (안전표시)

5.3.3.1 접근차량이 사고를 인식할 수 있는 전방지점에 안전삼각대 등을 설치하여 안전을 도모

5.3.4 (등화정리)

5.3.4.1 다른 차량의 시야에 지장이 없도록 주의

5.3.5 (정지 후 하차) 현장에 출동한 대원은 차량이 정지한 후 주변 안전을 확인하면서 하차

5.3.6 (동시출동) 고속화 도로(고속도로 등)에서 발생한 교통사고 접보 시 지원 출동 및 유관기관에 즉시 출동 요청하여 현장 활동 안전 확보

5.4 위급상황 발생 시 안전수칙

5.4.1 (타이어 파손) 주행 중 타이어 파손 시 안전수칙

5.4.1.1 핸들을 확실하게 잡음, 비상등을 켜고 서행, 길 가장 자리에 주차

5.4.1.2 어느 한쪽으로 급격히 쏠리는 위험에 대비

5.4.1.3 브레이크 페달을 가볍게 반복적으로 사용

5.4.1.4 후방의 충분한 거리에 비상용 삼각 표지판 또는 불꽃신호기 설치

5.4.2 (커브길 주행)

5.4.2.1 커브길 주행 시 과속 및 급제동은 자제

5.4.2.2 뒷바퀴가 중앙선이나 길 밖으로 미끄러지거나 차량 전복에 대비하여 주행

5.4.3 (예비동작)

5.4.3.1 미리 브레이크 페달을 반복적으로 밟아 서서히 감속

5.4.3.2 뒤 따르는 차에게 의사표시를 하여 추돌사고를 예방

5.4.4 (방지턱 통과) 감속하여 차량 움직임이 최소화되도록 운행

5.5 교통사고 발생 시 안전수칙

5.5.1 (상황보고) 상황실에 보고 (사고처리 우선원칙)

단계별 구분

주요내용

출동 중 사고

□ 다른 출동대가 현장 출동하도록 조치

□ 소방차량 교통사고 현장정리

(구급차)

이송 중 사고

□ 다른 출동대가 사고현장으로 출동하도록 조치

□ 운전요원은 사고처리

□ 다른 대원은 환자처치

□ 타 구급대에 환자 인계

귀소 중 사고

□ 소방차량 교통사고 현장정리

사고처리내용

□ 상황실에 사고내용 통보

□ 사상자 구호조치

□ 현장보존조치·경찰신고·현장대기

※ 긴급·부득이한 경우(도로교통법 제54조)

- 사상자 구호 등 필요조치

- 피해자에게 인적사항 제공 후 계속 출동

5.5.2 (상황실) 상황실은 지체 없이 다른 출동대를 현장에 출동 조치

5.5.2.1 사고가 사망 및 상당한 부상·재산피해와 관련되었을 경우 소방서장 보고

5.5.3 (소방서장) 사고조사 시 당해 운전요원에게 충분하게 소명기회를 제공

5.1.4 (긴급표시) 차량의 운행 및 주·정차 시 타 차량 운전자가 인식할 수 있도록 경광등 및 사이렌 작동

5.2.4.2 교차로 진입 시 안전 확인 후 진행

5.3.1 (미끄럼 방지) 차량의 주·정차 시 고임목의 설치 등 미끄럼 방지 조치

5.5 소방차 교통사고 발생 시 안전수칙

5.5.2.1 소방차 교통사고가 발생한 경우에 소방서장에게 보고

SSG 6 교육훈련 안전관리 표준지침

6.1 안전사고 방지대책

6.1.1 안전책임관의 역할

6.1.1.1 훈련시작 전 안전교육과 준비운동을 실시

6.1.1.2 안전사고 사례를 수시 확인하여 철저하게 대비

6.1.2 교관과 교육생의 적정인원 배정

6.1.2.1 적정비율은 5 : 1 내외

6.1.3 훈련장 및 훈련장비의 안전 확인

6.1.4 신체적 조건과 정서적 부분을 고려한 사고예방 교육

6.1.5 안전사고 방지를 위한 훈련지침

6.1.5.1 소방장비의 적정한 조작․취급요령을 습득, 장비의 점검․정비 등 철저

6.1.5.2 사고사례는 살아있는 교훈으로 지속적 연찬

6.1.5.3 안전이라는 개념을 기반으로 실전을 가정한 훈련을 실시

6.2 교육훈련 실시 전

6.2.1 훈련에 대한 기본 지식 교육

6.2.2 훈련장소, 시설 및 기자재에 관한 사항

6.2.2.1 훈련장소 및 시설, 기자재의 점검․ 보강, 장애물 제거 등의 조치

6.2.2.2 건강상태가 나쁜 경우는 훈련지휘자의 지시에 따른다.

6.2.2.3 훈련 중에 긴급사태 발생시 신호, 연락방법 등 점검 및 확인

6.2.2.4 훈련 중 휴식은 안전한 상태에서 실시(장비, 휴식장소 등)

6.2.2.5 중량물의 이송은 필요인원을 확보하고 무리한 작업 금지

6.2.3 공통장비 및 개인장비에 관한사항

6.2.3.1 공통 훈련장비 및 기구는 사용 전․후를 불문하고 수시로 교차점검․확인

6.2.3.2 개인 안전장비는 각자 직접점검 후 착용 또는 휴대

6.2.4 준비운동에 관한 사항

6.2.4.1 훈련자의 능력, 건강상태 및 컨디션에 맞는 내용으로 실시

6.3 교육훈련 실시 중

6.3.1 일반적인 주의사항

6.3.1.1 훈련지휘자의 지시 ‧ 명령에 따라 행동 실시(단독행동 금지)

6.3.1.2 시설 및 기자재는 허용능력 이상으로 사용 금지

6.3.1.3 안전사고 위험요소 및 행동을 인지한 경우는 훈련을 즉시 훈련을 중지하고 지휘자에 보고

6.3.2 안전점검관의 지정

6.3.2.1 훈련내용 전반에 걸쳐 점검하고 지휘관에게 수시보고

6.3.3 로프하강 시 필수 점검사항

6.3.3.1 하강장비(안전벨트, 헬멧, 장갑, 로프, 하강기 등)의 이상유무 확인

6.3.3.2 하강지점에 안전매트 및 확보요원을 반드시 설치

6.3.3.3 훈련 지휘관은 하강 전에 최종적으로 장비의 결합여부를 확인토록 지시하고 이상 유무를 보고 받은 후 하강명령

6.4 교육훈련 실시 후

6.4.1 장비 정리

6.4.1.1 훈련대원의 개인장비점검 손질

6.4.1.2 공용장비는 임무를 분담하여 점검 및 손질

6.4.2 훈련과정의 안전사고 요인 분석 및 개선방안 도출 향후 반영

6.5 소방훈련 안전점검 체크리스트

6.5.1 훈련계획

6.5.1.1 훈련목표는 규정, 지침에 따라 명확하게 선정되어 있는가?

6.5.1.2 안전교육 등 안전점검에 관한 내용이 포함되어 있는가?

6.5.1.3 과거의 훈련결과에서 얻어진 교훈을 반영하고 있는가?

6.5.1.4 훈련의 내용과 과정이 피교육자의 체력 및 기량에 적합한가?

6.5.1.5 훈련 중 상황변화에 대응한 예비계획을 검토하고 있는가?

6.5.2 훈련시설

6.5.2.1 출동대기 근무 중 교육훈련 시 출동에 지장은 없는가?

6.5.2.2 장소 및 시설의 안전성에 관하여 검토되었는가?

6.5.2.3 대원 부상시 응급체계는 구축되어 있는가?

6.5.2.4 안전매트 등의 안전기구는 준비되었는가?

6.5.3 훈련장소

6.5.3.1 훈련내용과 목적, 훈련대원의 능력에 적합한가?

6.5.3.2 훈련 장비는 잘 정리정돈되어 있는가?

6.5.3.3 잠재위험이 있는 곳을 확인하였으며 필요한 조치는 하였는가?

6.5.3.4 추락위험 장소에 위험범위의 표지․통제선 등 위험방지 조치여부?

6.5.4 개인장비

6.5.4.1 방화복 등의 개인안전장구 착용상태는 완전한가?

6.5.4.2 훈련에 방해되는 불필요한 장비가 있는가?

6.5.4.3 훈련 중 비상상황을 알릴 수 있는 신호체계를 준비하고 있는가?

6.5.5 훈련대원

6.5.5.1 정신적, 육체적 건강상태를 확인 하였는가?

6.5.5.2 개인별 체력이나 능력차이 등을 파악 ․ 조치하고 있는가?

6.5.5.3 훈련실시 방법을 파악하고 있으며 그 이해정도는 어떠한가?

6.5.5.4 위험요소 발견 시 안전행동요령은 숙지하고 있는가?

SSG 6 현장 소방활동과 관련된 교육훈련 안전관리 표준지침

6.3.2 안전담당의 지정

	개 정 이 력 서

개정일자	주요 개정내용	개정사유	비고
‘07.10.16	‣ 재난현장표준작전절차 (SOP) 제정	‣ 재난현장 활동 지침 마련	-
‘11.11.12	‣ 수난구조 대응절차 신설	‣ 수난구조 관련 SOP 신설	-
‘12.06.13.	‣ SOP체계 정비(5장→6장) ‣ 간결, 명료한 요점위주 기술	‣ SOP체제 정비 중복내용 간소화	-
‘15.12.10.	‣ 벌집제거 등 생활안전 활동 SOP신설 ‣ 전기사고 대응절차 개정	‣ 재난현장 활동 중 문제점 개선(벌집제거 중 순직사고)	-
‘17.1	‣ 화재유형별 대응절차 추가 (석유화학단지, 화력발전소, 원자력 발전소) ‣ 벌집제거 대응절차 개정	‣ 특수화재 대비 대응절차 추가 ‣ 용역 결과반영, 벌집제거 대응절차 보완	-
‘18.06.29	‣ 화재, 구조, 구급, 현장안전관리 공통 순차적 대응절차 신설 및 항목별 고유번호 부여 ‣ 선착대 현장도착 지휘관 임무 명확화, 현장 브리핑 절차 추가 ‣ 외장재 필로티 건물, 전통시장 화재 등 대응절차 추가 ‣ 크레인, 의료시설 등 사고대응절차 추가 ‣ 중증도 분류, 구급차 도난 등 출동단계 안전조치 보강 ‣ 신고통합 공동대응 및 생활안전 신고 등 처리절차 추가 ‣ 소방차량 안전운행, 대원 감염방지 등 절차 보강	‣ 의료시설, 크레인 등 신종 재난유형 대응절차 보강 ‣ 화재, 구조, 구급, 현장안전관리분야 주요 공통절차 마련 ‣ 소방차량 안전운행 등 현장 안전관리 강화 ‣ 각 분야별 중복·산재된 대응 절차 순차 정리 ‣ 항목별 고유번호 부여로 관리 용이성 제고	-

	제5차 개정 담당자 명단

연번	분 야	시·도	소속	계 급 (직 위)	성 명	비 고
1	총 괄	소방청	구조과	과 장	이지만
2	행정반	소방청	구조과	소방정	윤상기
3		소방청	구조과	소방경	김채후
4		경기	북부본부	소방경	박종열	편 집
5		인천	학교	소방위	김영규	편 집
6	구조·지휘·생활안전반	소방청	구조과	소방령	김재운
7		소방청	구조과	소방위	이형석
8		소방청	생활안전과	소방령	박찬희
9		소방청	생활안전과	소방경	방장석
10		서울	본부	소방위	최재권
11		강원	본부	소방위	김원형	편 집
12		충북	충주	소방위	윤광일
13	화재대응반	소방청	대응과	소방령	최홍영
14		소방청	대응과	소방경	조재용
15		광주	광주	소방위	장한진
16		충남	본부	소방경	김영승
17	구급대응반	소방청	구급과	소방령	최동수
18		소방청	구급과	소방위	박홍수
19		대전	본부	소방장	최정숙
20		경기	파주	소방교	김종호	편 집
21		전북	본부	소방교	안국기
22		전남	담양	소방장	김지민
23	현장안전반	소방청	정책과	소방령	황재동
24		소방청	정책과	소방교	신정필
25		울산	온산	소방위	김성수
26		경북	경주	소방교	황재준
27		경남	양산	소방교	조성환
28	상황·브리핑반	소방청	상황실	소방경	허승탁
29		소방청	대변인	소방장	곽희창
30		세종	본부	소방위	양은정
31		제주	본부	소방위	양은지
32		창원	본부	소방위	최상현