본부장 우장산배수지 방문계획

□ 방문개요

○ 일    시 : ’23. 4. 19.(수) 14:40(14:00 출발)

○ 장    소 : 우장산배수지(강서구 화곡동 산 60-1)

○ 참석대상 : 상수도사업본부장

○ 내    용 : 현장시찰(우장산배수지 2지 항청소)

□ 세부일정

시 간		내 용	비 고
14:00~	-	○ 본부 출발
14:40～15:30	50'	○ 우장산배수지 현장 시찰 - 배수지 시설현황 및 급수계통 보고 - 배수지 내부 및 관랑실 시찰 - 배수지 청소 시범 실시(세정제 청소) 1차 물세척 → 세정제 분사 → 물 때 제거 → 2차 물세척 ※보고자 : 강서 시설관리과장(2지 내부)

※ 당일 본부장님 일정에 따라 변동 가능

○ 세정제 청소 작업 순서도

붙임1		우장산배수지 시설 현황

□ 시설개요

❍ 위    치 : 강서구 우장산로10길 112(강서구 화곡동 산60-1)

❍ 준    공 : 1987. 11.

❍ 시설규모 : 30천㎥, 3지(가로 60m, 세로 30m, 높이 6m)

❍ 배수지 수위(표고기준) : 최고 54.9m, 최저 49.0m

❍ 상수도관

- 송수관 : ∅1200mm × 1열 →  ∅ 800mm × 3열

- 배수관 : ∅ 900mm × 3열 →  ∅1350mm × 1열

- 퇴수관 : ∅   500mm × 3열 → ∅  500mm × 1열

❍ 기전설비 : 모터펌프–250마력 × 2대(화곡배수지 계통) ⇨ 1대 운전

10마력 × 2대(지역 급수) ⇨ 1대 운전

□ 급수현황

❍ 급수현황 : 강서구 16개동(화곡본동 등 16개동) / 66천 수전

❍ 급수세대 : 85천세대(217천명)

❍ 일공급량 : 51천㎥/일

❍ 급수계통도

영 등 포 정수센타	⇒	우장산배수지	⇒	급수구역
영등포정수센타		강서사업소		화곡(배), 강서구 16개동

30,000㎥

D=1200 SP ’87

D=1200 SP ’87

D=1200 SP ’87

D=800 DP ’02

D=800 DP ’02

D=1350 SP ’87

□ 배수지 위치

□ 배수지 현장

배수지 외관	배수지 항 내부