(54병동) 의료기기 현황

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항(위치)
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호	(린넨실)
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	제세동기 (Defibrillator)	1	전원작동 및 충전상태	양호	(5409호)
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	양호
			패들정리 확인	양호
				-	해당사항 없음
	인공호흡기 (Ventilator)	0	전원작동 및 충전상태
				-
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검
				-
			패들정리 확인
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	3	전원작동 및 충전상태	양호	<점검 상 이상 없음> - 3.23 점검: 메디아나 제품 2개, 그 중 1개 4.4 - lead 교체 3.28 점검: 바이오닉스 제품 1개 (5409호)
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	양호
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	이동식 흡인기	3	전원작동	양호	흡인압이 약함. (2016.12.- 2대 수리하였으나 다시 흡인이 안됨. (린넨실)
			압력 유지 및 작동	양호
	산소포화도 측정기	1	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실)
			Spo2 기능상태	양호
	자동전자 혈압계	6	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실)
			모니터링 값 점검	양호
	의료용 분무기 (Nevulizer)	7	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실-4개, 5403호-2개, 5405호-1개)
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	14	파손 여부	양호	(처치실-7, 5403-2, 5405-2 5406-1, 5047-1, 5409-1)
			압력 유지 및 작동	양호
	산소공급기	11	파손 여부	양호	(처치실-8, 5403-1, 5405-1, 5409-1)
			작동 상태	양호
	수은 혈압계	2	커프 등의 훼손 여부	양호	※아날로그혈압계 1개(별도) (1개-처치실, 1개-린넨실)
			모니터링 값 점검	양호
	휠체어	17	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	8대-바퀴 공기 주입(4.21) (17개- 복도)
			발판 유지상태	양호
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	(간호사실 옆)
			운반차 난간	양호
기타	IV pole대	12	바퀴, 용기함, 걸대	양호	(복도, 5405호)
	워커	7	바퀴	양호	(복도)
	지팡이	2		양호	(복도)
	목욕침대	1	충전기, 높낮이 조절	양호	(샤워실) ※ 목욕의자 2, 목욕 휠체어 1

※ 응급카트	1	응급용품 구비 유무	양호	(5409호)