■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제22호서식] <신 설>
구조장비 교대 및 일일 점검일지
소속			차량번호
			소방장비운용자		이전 근무자
					당번 근무자
			소방장비 관리자
□ 점검결과
점검 구분	장 비 명	점검내용		점검결과
교대 점검	조명기구(랜턴 등)	작동상태		가[O]부[X]
	동력절단기	작동상태		가[O]부[X]
	체인톱	작동상태		가[O]부[X]
	중량물 유압장비(충전식 포함)	작동상태		가[O]부[X]
	휴대용 무전기	작동상태		가[O]부[X]
일일 점검	총포류	외관 및 작동상태		가[O]부[X]
	동물포획장비 세트	훼손, 마모, 변형		유[O]무[X]
	등하강 및 확보장비 (로프, 도르래 등)	훼손, 마모, 변형		유[O]무[X]
	잠수장비	훼손, 마모, 변형		유[O]무[X]
	선외기	외관 및 작동상태		가[O]부[X]
	제독․소독장비	훼손, 변형, 작동상태		가[O]부[X]
	화학보호복	훼손, 마모, 변형		유[O]무[X]
	해머드릴	작동상태		가[O]부[X]
	휴대용 윈치	작동상태		가[O]부[X]
	에어백	작동상태		가[O]부[X]
	다목적 구조 삼각대	훼손, 마모, 변형		유[O]무[X]
	수중탐지기	작동상태		가[O]부[X]
	소방드론	작동상태		가[O]부[X]
	잔류전류감지기	작동상태		가[O]부[X]
	가스채취기	작동상태		가[O]부[X]
	개인선량계	작동상태		가[O]부[X]
	열화상 카메라	작동상태		가[O]부[X]
	라이트라인	작동상태		가[O]부[X]
	발전기	작동상태		가[O]부[X]
	※ 상기 점검항목 외의 적재장비도 외관점검 등 일상점검 수준의 점검 실시 ※ 결함·고장 발생 시 소방장비관리시스템에 점검일지를 기록하고 결재 상신 ※ 점검사항: 장비의 전반적인 사항을 점검하고, 특히 피로한도 초과 및 부식 등 소방활동 및 대원 안전 여부와, 장비 수명과 직결되는 사항을 장비사용 설명서를 참고하여 점검한다.
	210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]