유니버설디자인 자문의견서

안 건 명

서강대교북단 외 2개소 승강기설치 기본 및 실시설계

자문기간

2019. 09 . 10 .  ~ 2019  . 09 . 17

자문방법

현장방문 및 도면검토

자문기관

(사)한국유니버설디자인협회

자문 내용
❙형평성		기존 서강대교 난간과 신설계단 난간이 만나는 부분은 기존서강대교 난간높이와 동일한 높이로 조정하십시오.
-접근성
-선택가능성
-공공공간활용성
❙명료성		신설되는 양화대교 북단승강기와 계단은 공중화장실의 출입문이 직접적으로 들여다 보이는 위치입니다, 서로 간섭이 생기지 않는 디자인이 필요합니다.
-간결함
-직관적 인지
-오감/길찾기
❙안전성		동호대교 남단 승강기와 계단이 자전거도로와 너무 인접해서 이용자들의 안전사고가 발생할 수 있습니다. 시설물을 SETBACK 해서 설치하거나 보행로에 일정부분 안전 난간의 설치가 필요합니다.
-안전함
-연속성
-보행우선
❙편의성		3곳 모두 계단난간의 손잡이는 부드러운 나무 재질을 권고 드립니다. 또한 엘리베이터 고장이나 사용중지시 자전거이용자들의 계단이용부분도 함께 고려되면 좋을 듯 합니다.
-적정한 크기
-적은노력
-사용상의용이성
❙교류와 참여		승강기주변이 만남을 위한 공간으로서 잘 어우러지는 계획이 필요합니다. 편안한 이동 및 휴식공간으로 조성해야 합니다.
-참여
-장소성
❙종합의견	전체적으로 한강변 교량수직연결과 이용자의 현위치 및 목적지를 쉽게 인지할 수 있도록 통합안내체계가 구축 되었으면 합니다.