계량기 교체사유 입력항목

코드	용어	정 의
01	회전멈춤	물을 사용해도 계량기 지침이 회전하지 않는 경우
02	회전불량	계량기 지침이 회전하기는 하나, 회전상태가 비정상인 경우
03	물방울맺힘	계량기 문자판에 물방울 또는 습기가 형성되어 지침 확인(검침)이 어려운 경우
04	유리파손	동파 이외의 원인으로 계량기 유리가 파손된 경우
05	동파	겨울철에 계량기 내부의 수돗물이 결빙되어 체적 팽창에 따라 유리에 균열이 발생되어 물이 새거나, 파손(훼손)으로 못쓰는 상태일 경우
06	문자불명	계량기 문자판(카운터 등) 숫자를 확인할 수 없는 경우
07	판독불가	기타 검침 장애(심도장애) 등으로 판독이 어려울 경우
08	몸통파손	계량기 몸통이 파손되어 계량기를 교체하여야 할 경우
09	역회전	계량기를 물흐름 반대방향으로 설치하여 지침이 거꾸로 돌아가거나 계량기 설치가 정상임에도 지침이 반대로 돌아가는 경우
10	계량기조작	계량기가 임으로 조작되어 있는 경우
11	만기	계량에 관한 법률에 의거 계량기 검정 유효기간이 도래하여 교체 ⇒ 소형 : 8년, 대형 : 6년
12	검정	계량기에 이상이 있다고 판단하여 급수 사용자 또는 담당 공무원이 시험을 요구하여 시험기관에 검사를 하기 위해 교체하는 경우
13	개량	관 개량 등으로 계량기 교체 사유가 발생한 경우
14	볼트핀미설치	계량기 상갑과 하갑의 분리 방지를 위해 설치해 놓은 볼트핀이 미설치 되어 계량기를 교체하여야 할 경우
15	지침비정상	계량기 문자판(카운터 등)이 비정상인 경우. 즉 지침 중 일부 단위가 회전하지 않거나 기어작동 불량 등에 의거 지침이 비정상적으로 작동 하는 경우
16	구경축소	인입관 구경 축소 등에 따라 기존에 설치된 계량기를 작은 구경으로 교체 설치하는 경우
17	구경확대	인입관 구경 확대 등에 따라 기존에 설치된 계량기를 큰 구경으로 교체 설치하는 경우
18	열손상	화재 또는 해빙 작업 등 화기에 의하여 계량기가 손상을 입은 경우
19	망실	계량기가 분실, 도난 등으로 없어진 경우
20	민원검정	계량기에 이상이 있다고 판단하여 수용가에서 시험기관에 검사를 요구하여 계량기를 교체하여야 할 경우
21	직권검정	계량기에 이상이 있다고 판단하여 사업소에서 시험기관에 검사를 의뢰하여 계량기를 교체하여야 할 경우
22	몸통누수	계량기 몸통부에서 물이 새어 나올 경우
23	역설치	계량기를 물흐름 반대방향으로 설치한 경우
24	구경수정	기존 계량기 구경 입력 오류로 구경을 수정하는 경우
25	별침불량	계량기 내부 부품 노후 또는 제작 불량으로 별침이 탈락되어 있는 둥 불량하여 계량기를 교체하여야 할 경우
99	기타	기타 사유로 계량기를 교체하여야 할 경우