	2014년 하절기 대비 사회복지시설 안전점검 조사표

시도		시군구		시설유형	시설명			시설담당자		연락처
시 설 의 구 분			□ 생활시설 □ 이용시설
운영주체						시설장
시설소재지						연락처
분 야 별 안 전 점 검
분야			점 검 항목			점 검 결 과
건축시설			- 지반침하, 구조체 변위 및 변형 여부			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
			- 균열 상태			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
			- 철근노출, 부식, 콘크리트 박리·박락 여부			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
			- 외벽 마감 및 방수상태 - 내부마감 손상 여부			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
			- 지붕 및 옥상 방수 상태 및 손상 여부			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
부대시설			- 창호 상태 및 마감			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
			- 배수시설 정비 여부 (배수로, 배수관, 집수정, 배수펌프 등)			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
			- 담장 및 옹벽 손상 여부			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
보험가입 여부			- 화재로 인한 손해배상책임 - 화재 외의 안전사고로 인한 생명·신체에 피해를 입은 보호대상자에 대한 손해배상책임 * ｢사회복지사업법｣에 따른 의무 가입 사항임			결 과	□화재로 인한 손해배상책임 미가입 □안전사고로 인한 손해배상책임 미가입
						조치사항
소방시설			- 소방용수 확보 여부 - (생활시설의 경우) 간이스프링클러, 자동화재탐지·속보 설비 설치 여부 및 정상 작동 여부 * ｢소방시설 설치법｣에 따른 의무 설치 사항임			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
						결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
가스시설			- 연탄․도시가스․LNG․LPG 등 각종 가스사고 발생예방 사전점검 여부
						조치사항
						결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
전기시설			- 전기시설(배선 등), 취사시설, 냉방시설 등 각종 전기사용 시설의 안전상태 - 승강기 등 안전관리 상태
						조치사항
급식시설	조리원 위생상태		- 위생모․위생복․작업화 등의 청결 여부 - 식품 제조․가공․조리시 마스크 착용 여부			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
	원료 및 조리․ 가공식품 취급		- 부패․변질 및 무신고(허가) 표시제품등 사용 여부 - 저장조건, 포장․용기 등의 적정상태 - 유통기한이 경과된 제품 진열․보관 또는 조리․가공 등 재사용 여부			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
	조리․ 가공설비 및 시설		- 벌레·쥐, 이물 혼입 방지 여부 - 칼․도마․행주 등 조리기구 및 설비 등의 적정 세척, 소독 여부 - 작업장 내 수세시설 및 소독시설의 구비 및 작동 여부			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
	기타 준수사항 이행		- 먹는물 정기 수질검사 여부 - 쓰레기 및 쓰레기장의 청결관리 여부			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
시설생활자 건강관리 대책			- 집단식중독 등 전염병 사고, 노약자 일사병 등 생활자 건강관리 대책의 수립여부			결 과	□양호 □불량 □해당없음 □기타( )
						조치사항
기 타
상기와 같이 대상 시설을 조사함 2014 . . 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명

<건축시설 점검방법>

<지반침하>

상 태	내 용
A			- 건축물이나 건물주변에 지반 침하 없이 양호 - 바닥포장상태 양호
B			- 건물의 기울음이나 건물 기초지반 침하는 없음 - 주변지반이나 포장면 일부 침하․균열 발생 등 부분적 경미한 침하
C			- 증축부위․이음부위 등 취약부에 균열 및 변형 등이 발생 - 침하에 따른 보수 필요 - 보수조치 후 침하 진행여부에 대한 지속적인 관찰 필요
D			- 침하로 인해 사용성, 안전성이 문제됨 - 주요 구조부재의 균열 및 변형 발생 - 1/250～1/150 정도의 건축물 기울음 발생 - 사용제한 여부 판단 - 전반적인 보강 필요
E			- 기초하부 지반유실 - 주요구조부재의 심각한 균열 - 침하로 인한 지하층 바닥 균열 및 누수 - 건물의 안전성이 극히 우려되는 상태 - 사용금지, 긴급 보강, 철거 등의 조치 요함

<균열>

상 태	내 용
A			- 균열 또는 박락이 없거나, 균열 폭이 0.1㎜미만
B			- 균열 폭이 0.1㎜이상 0.3㎜미만 - 진행여부 관찰 필요 - 지속 관찰, 표면 보수
C			- 균열 폭이 0.3㎜이상, 0.5㎜미만 - 보수 필요, 충전 보수

D			- 균열 폭이 0.5㎜이상, 0.7㎜미만 - 관통균열, 누수발생 - 보수필요, 주입보수, 사용제한여부 검토
E			- 균열 폭이 0.7㎜이상 - 벽체 기울음 등 변형발생 - 전도의 우려가 있으므로 보강 또는 철거 후 재시공요함

<철근노출, 부식, 콘크리트 박리‧박락 등>

상 태	내 용
A			- 철근부식이 발생하지 않았거나 약간의 점녹이 발생한 상태 - 박리․박락이 없는 양호한 상태
B			- 철근 노출부위 일부 발생 - 박리 깊이가 0.5㎜ 미만, 박락 깊이가 15㎜미만 - 철근노출부위 보수 필요
C			- 면녹이 발생하였고 부분적으로 들뜬 녹이 발생한 상태 - 박리 깊이가 0.5㎜∼1.0㎜, 박락 깊이가 15㎜∼20㎜인 경우
D			- 들뜬 녹이 광범위하게 발생하였거나, 20% 이하의 단면결손이 발생한 상태 - 박리 깊이가 1.0㎜∼25㎜, 박락 깊이가 20㎜∼25㎜인 경우
E			- 두꺼운 층상의 녹이 발생하였거나, 20% 이상의 단면결손이 발생한 상태 - 박리․박락 깊이가 25㎜이상인 경우

<외벽 마감 및 방수상태>

상 태	내 용
A			- 마감손상 및 오염흔적 없음
B			- 일부 손상 있으나 간단한 보수로 회복
C			- 손상, 오염있으나 누수는 없는 상태
D			- 마감 노후화 및 일부 누수 발생
E			- 상당부분 파손․누수 발생

<내부 마감>

상 태	내 용
A			- 마감손상 및 위험요소 없음
B			- 일부 손상 있으나 간단한 보수로 회복
C			- 부분적인 보수․교체 필요 - 결함 방치시 안전성이 우려되는 상태
D			- 손상에 의한 사용상 상당한 불편함이 있으며, 안전성이 문제됨
E			- 마감재 손상으로 인해 사용자의 안전상 매우 위험한 상태 - 긴급한 안전조치필요

<지붕 및 옥상>

상 태	내 용
A			- 손상이 없으며, 전반적으로 상태 양호함
B			- 마감재 일부 손상이 있으나 간단한 보수로 회복 - 옥상 배수드레인이 막힌 상태(청소상태 불량)
C			- 방수층 노후화 진행중이나 누수가 없는 상태 - 상당부분 보수가 필요한 상태
D			- 구조체손상 및 일부 누수가 있는 상태
E			- 상당부분 균열·누수 발생

<창호 상태 및 마감>

상 태	내 용
A			- 개폐 및 단열 문제없음
B			- 개폐상 경미한 문제, 코킹 노후화 - 지속적인 관찰
C			- 부분적 손상, 작동 불량 - 경미한 손상으로 간단한 보수 필요
D			- 파손, 변형 등으로 인해 개폐가 불가한 상태 - 정상적인 창호의 기능을 할 수 없는 상태 - 노후화로 보수․교체 필요
E			- 사용성이 불량하고 대폭적 보수 필요 - 전반적인 보수․교체 필요