[별표 1]

복장형태 및 제식

제복

구분		형상	제식	색상 및 재질
정복	상의		1. 칼라는 테일러드 칼라(Tailored Collar) 형태로 한다. 2. 앞면 중앙에 한 줄로 4개의 금속재 금색단추를 단다. 3. 견장과 단추를 만들어 단다. 4. 소매단추는 금속재 금색단추를 단다. - 남성 소매 단추 3개 - 여성 소매 단추 2개	○ 색상: PANTONE 19-3921 TCX ○ 재질 - 하복: 양모 60%, 폴리에스터 40% 혼합 - 동복: 양모 80%, 폴리에스터 20% 혼합
	소매수장		1. 양쪽 소매끝에서 70mm 위에 부착 (12mm 금색선, 줄간격 2mm) 2. 전국 의용소방대연합회장: 4줄 3. 시·도 의용소방대연합회장: 3줄 4. 시·군·구 등 의용소방대연합회장: 2줄 5. 의용소방대장: 1줄 (남·여·혼성, 전문, 전담대장) 6. 소매반쪽(바깥쪽)만 부착한다. ※ 정모 금선 턱끈과 동일한 소재 적용
	하의		1. 기본 신사복 형태로 제작한다. 2. 앞주름을 좌 ․우 1개씩 넣고, 옆주머니는 사선으로 만든다. 3. 통허릿단으로 제작한다. 4. 앞다트를 좌 ․우 2개씩 넣고 바지에만 옆 주머니를 만든다.

구분		형상	제식	색상 및 재질
기동복	상의		1. 칼라는 일반셔츠칼라(안쪽배색처리) 형태로 한다. 2. 여밈은 앞면 중앙에 지퍼로 한다. 3. 동복은 긴소매, 하복은 반소매로 하고, 동복의 소매 끝은 벨크로로 한다. 4. 흉부 좌․우 안쪽에 지퍼형 세로주머니를 만든다. 5. 앞면 양옆선 아래쪽에 트임을 준다. 6. 뒷면은 형광주황색으로“의용소방대”, 은색반사체로 “Volunteer Fire”를 표기한다. 7. 우측 가슴에 이름표를 부착한다. 8. 우측 소매에 태극기를 부착한다. 9. 좌측 가슴에 가슴표장을 부착한다. 10. 좌측 소매에 소매표장을 부착한다. 11. 직위표장은 견장고리에 단다.	○ 색상 - 겉감A: PANTONE 16-4402TCX - 겉감B: PANTONE 16-1361TCX
	하의		1. 하의는 긴바지 형태로 한다. 2. 앞면의 좌·우 측면에 각각 사선으로 옆주머니를 만든다. 3. 뒷면의 좌·우 둔부에 각각 지퍼형 가로주머니를 만든다.

구분		형상	제식	색상 및 재질
방한복			1. 칼라는 스탠드칼라 형태로 한다. 2. 여밈은 앞면 중앙에 지퍼형태로 하며,지퍼 끝까지 바람막이를 달고 벨크로테이프로 여민다. 3. 앞면 우측 가슴에 지퍼형 세로주머니를 만든다. 4. 아래주머니는 사선으로 내고 지퍼로 한다. 5. 앞·뒷면 및 소매 끝부분에 반사원단을 붙인다. 6. 후드는 탈부착 형태로 칼라 뒤 목선에 지퍼로 연결한다. 7. 내피는 긴소매의 탈부착 형태로 한다. 8. 뒷면에 은색반사체로“의용소방대 Volunteer Fire”를 표기한다. 9. 우측 가슴에 이름표를 부착한다. 10. 좌측 가슴에 가슴표장을 부착한다. 11. 좌측 소매에 소매표장을 부착한다.	○ 색상 - 겉감A: PANTONE 19-4218TCX - 겉감B: PANTONE 13-0645TCX ○ 재질 - 폴리에스터 100%
조끼	봉사활동조끼		1. 칼라는 스탠드칼라 형태로 한다. 2. 여밈은 앞면 중앙에 지퍼로 한다. 3. 아래주머니는 앞면 좌·우 양쪽에 세로로 하고, 가슴주머니는 앞면 좌측 가슴에 지퍼형 세로주머니로 만든다. 4. 앞·뒷면 좌·우에 겉감B로 처리한다. 5. 우측 가슴에 이름표를 부착한다. 6. 앞면 좌측 가슴에“119의용소방대”,뒷면에는“의용소방대 Volunteer Fire”를 검정색으로 표기한다. 7. 안감은 통풍성 있게 망사 안감처리 한다.	○ 색상 - 겉감A: 형광오렌지색 - 겉감B: 검정색 ○ 재질 - 폴리에스터 100%

구분		형상	제식	색상 및 재질
조끼	소방활동조끼		1. 브이네크라인(V neckline) 형태로 한다. 2. 여밈은 앞면 중앙에 지퍼로 한다. 3. 앞면에 덧붙임주머니를 단다. 4. 우측 가슴에 이름표를 부착한다. 5. 앞면 좌측 가슴에“119의용소방대”,뒷면에“의용소방대 Volunteer Fire”를 검정색으로 표기한 주황색 원단을 덧붙인다. 6. 앞·뒷면 중앙에 다이아몬드 모양으로 인쇄된 반사원단을 부착한다.	○ 색상 - 겉감A: 형광오렌지색 - 겉감B: PANTONE 19-3921TCX ○ 재질 - 폴리에스터 100%
활동복	하복		1. 칼라는 일반셔츠칼라 형태로 한다. 2. 여밈은 앞면 중앙에 지퍼로 한다. 3. 하복은 반소매로 제작한다. 4. 우측 가슴에 이름표를 부착한다. 5. 좌측 소매에 소매표장을 부착한다. 6. 가슴주머니에 의용소방대 표지(새매)를 부착한다. 7. 뒷면에 주황색으로“의용소방대”, 은색반사체로 “Volunteer Fire”를 표기한다.	○ 색상 - 겉감A: PANTONE 16-4402TCX - 겉감B: PANTONE 16-1361TCX
	동복		1. 칼라는 일반셔츠칼라 형태로 한다. 2. 여밈은 앞면 중앙에 지퍼로 한다. 3. 동복은 긴소매로 제작한다. 4. 우측 가슴에 이름표를 부착한다. 5. 좌측소매에 소매표장을 부착한다. 6. 가슴 주머니에 의용소방대 표지 (새매)를 부착한다. 7. 뒷면에 주황색으로“의용소방대”, 은색반사체로 “Volunteer Fire”를 표기한다.
우천활동복			1. 모자일체형 오버코트 형태로 한다. 2. 여밈은 앞면 중앙에 지퍼로 한다. 3. 양쪽 허리부분에 고무밴드 처리한다. 4. 아래주머니는 사선방향이며, 지퍼로 한다. 5. 이음새 부분은 방수테이프를 붙여 처리한다. 6. 우천활동복 안쪽 상단부분과 양팔에 망사를 대어 준다, 7. 우측 가슴에 이름표를 부착한다. 8. 좌측 소매에 소매표장을 표기한다. 9. 뒷면에“의용소방대 Volunteer Fire”를 은색반사체로 표기한다. 10. 앞․뒷면에 다이아몬드 모양으로 인쇄된 반사원단을 부착한다.	○ 색상 - 기동복 겉감과 동일색 ○ 재질 - 폴리에스터 100% 2겹

2.모자

구분		형상	제식	색상 및 재질
정모	남성		1. 모자안 천장비닐호스는 천장 표면이 직선화 되도록 하고, 이음선은 비닐 호스를 사용한다. 2. 모자테의 바깥에는 주름테를 두르고 안쪽에는 비닐 땀받이를 붙인다. 3. 주름테 양쪽에 금색단추를 달고 금선 턱끈을 넣는다. 4. 동테 상단 부위에 원형유지를 위하여 철심을 보강하고 인조가죽으로 봉합한다. 5. 모자중심선을 기준으로 뒷변은 겉감과 동일한 색상의 망사 안감처리 한다. 6. 지역대장 이상 챙의 직위별 월계수장식은 금속판으로 한다. - 의용소방대장 이상(월계수잎 16매) - 지역대장·부대장(월계수잎 14매)	○ 색상 - 커버: 하정복지 겉감용 - 챙: 흑색 ○ 재질 - 커버: 하정복지 겉감용 - 챙: 멜톤지
	여성		1. 모자안 망사 안감처리심은 원형을 유지하도록 고루 봉제한다. 2. 땀받이는 머리둘레 솔기가 갖추어지게 돌려 박는다. 3. 주름테 양쪽에 금색단추를 달고 금선 턱끈을 넣는다. 4. 지역대장 이상 챙의 월계수 장식은 금속판으로 한다. 5. 월계수잎은 남성정모와 동일하게 한다.	○ 색상 - 커버: 하정복지 겉감용 - 챙: 흑색 ○ 재질 - 커버: 하정복지 겉감용 - 챙: 멜톤지
기동모	사계절용		1. 모자 전면 안쪽에 보강재를 접착하여 앞면을 세운다. 2. 천장에 통기용 구멍 4개를 내고 아일렛 처리한다. 3. 챙은 주머니식으로 하며 차양 끝에서 일정한 간격을 두고 2선을 누빈다. 4. 챙 길이는 80mm로 한다. 5. 지역대장 이상 챙의 직위별 월계수 장식은 자수로 한다. - 의용소방대장 이상(월계수잎 16매) - 지역대장·부대장(월계수잎 14매)	○ 색상 - PANTONE 19-1102TCX ○ 재질 - 폴리에스터 100%
	하계용		1. 앞면에 의용소방대 표지(새매)를 수 놓는다. 2. 전체에 챙을 두고 일정한 간격으로 박음질을 한다.	○ 색상 - PANTONE 19-1102TCX ○ 재질 - 폴리에스터 100%

3. 부착물

구분		형상	제식	색상 및 재질
직위표장	전국 의용 소방대 연합 회장		1. 터빈모양 4개, 새매날개 4개 2. 전체크기: 가로 95mm, 세로25mm	○ 금속재의 경우 - 황동판에 금색도금 - 새매날개 바탕은 흑색 에폭시 처리 ○ 자수의 경우 - 바탕은 감청색 - 직위표장은 황색비스코스 레이온사 (120 데니아) - 가공: 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착 ※ 자수 전체크기 - 남성 (가로 105mm, 세로 45mm) - 여성 (가로 85mm, 세로 40mm)
	시·도 의용 소방대 연합 회장		1. 터빈모양 4개, 새매날개 3개 2. 전체크기: 가로 91mm, 세로25mm
	시·군·구 등 의용 소방대 연합회장		1. 터빈모양 4개, 새매날개 2개 2. 전체크기: 가로 86mm, 세로25mm
	의용소방대장		1. 터빈모양 4개, 새매날개 1개 2. 전체크기: 가로 82mm, 세로25mm
	지역대장 부대장		1. 터빈모양 3개, 새매날개 1개 2. 전체크기: 가로 63mm, 세로25mm
	부장		1. 터빈모양 2개, 새매날개 1개 2. 전체크기: 가로 44mm, 세로25mm
	반장		1. 측면에 2mm를 띄운 후 폭 4mm 새매날개 1개 부착 2. 크기 - 전체: 가로 25mm, 세로 25mm - 터빈: 외경 19mm의 정육각형 - 태극문양: 지름 7mm
	대원		새매 날개 및 불꽃 크기: 가로 57mm, 세로 17mm

구분		형상	제식	색상 및 재질
모자표장	정장		1. 크기 -전체: 가로 78mm, 세로 50mm -태양: 원외경 32mm -불꽃: 가로 8mm, 세로 12mm -호스 수평길이: 37mm 2. 여성정모용의 크기는 기동모용과 같다.	○ 황동판에 금색도금 ○ 태양 부분은 적색 에폭시 처리
	약장		○ 크기 -전체: 가로 53mm, 세로 35mm -태양: 원외경 22mm -불꽃: 가로 6mm, 세로 9mm -호스 수평길이 : 25mm	○ 색상 - 새매, 관창부분: 황색실 - 태양부분: 적색실 ○ 재질 - 비스코스레이온사 - 횃불은 금사로 자수
지휘장	시 · 도 의 용 소 방 대 연합회장		○ 크기 -전체: 가로 65mm, 세로 60mm -원: 직경 32mm -원 주위 육각수줄기: 직경 53mm -새매: 가로 20mm, 세로 13mm -무궁화: 가로 23mm, 세로 15mm 무궁화 잎 16장(양쪽 각 8장) -지휘봉: 길이 62mm, 폭 3.5mm 지휘봉 2개 교차	○ 황동판에 금색도금 ○ 육각수줄기는 크롬도금 ○ 새매 태양 부분은 적색 에폭시 처리
	의 용 소 방 대장		○ 크기 -전체: 가로 53mm, 세로 53mm -원: 직경 30mm -불꽃: 가로 12mm, 세로 18mm -무궁화꽃: 가로 24mm, 세로 8mm -지휘봉: 길이 24mm(2개 교차)	○ 황동판에 금색도금

구분	형상	제식	색상 및 재질
소매표장		1. 크기 -전체: 가로 97mm, 세로 89mm -리본: 수평길이 87mm, 폭 10mm -불꽃: 가로 22mm, 세로 32mm -불꽃받침대: 가로 41mm, 세로 29mm -해태두상: 가로 34mm, 세로 27mm 불꽃을 중심으로 좌․우대칭 2. 리본안에 “VOLUNTEER FIRE”표기	○ 바탕: 감청색의 옥스퍼드트윌지 ○ 비스코스레이온사 (120데니아)로 자수 - 백색실: 영문글자 - 적색실: 리본모양 - 황색실: 해태두상, 횃불, 횃불받침대, 테두리선 - 흑색실: 리본테두리, 해태, 횃불의 형상 표시용
배지		○ 태양외경 9mm의 모자표장 축소판으로 한다.	○ 황동판에 금색도금 ○ 태양부분은 적색 에폭시
직위표	대 장 (예시)	1. 크기: 가로 30mm, 세로 15mm 2. 글씨 : 나눔고딕체 3. 종류 : 대장, 부대장, 지역대장, 부장, 반장,	○ 바탕: 적색 옥스퍼드 트윌지 ○ 글씨 : 백색의 비스코스레이온사 (120데니아)로 자수처리 ○ 테두리: 감청색으로 마감

구분		형상	제식	색상 및 재질
가슴표장	20년이상 근무		○ 크기 -전체: 가로 81mm, 세로 43mm -불꽃(5개)과 새매날개 가로 81mm, 세로 28mm -불꽃: 가로 9mm, 세로 14mm	○ 금속재의 경우 - 황동판에 금색도금 - 글씨 바탕은 적색 에폭시 처리 ○ 자수의 경우 - 바탕재질: 기동복 상의 색상, 방한파카 색상 - 가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착 - 황색실: 횃불, 새매날개 - 적색실: 글씨바탕 - 백색실: 영문글씨 ※ 와펜 전체크기 : 가로 95mm, 세로 50mm
	15년이상 20년미만 근무		○ 크기 -전체: 가로 84mm, 세로 31mm -불꽃(4개)과 새매날개 가로 84mm, 세로 17mm -불꽃: 가로 10mm, 세로 15mm
	10년이상 15년미만 근 무		○ 크기 -전체: 가로 74mm, 세로 31mm -불꽃(3개)과 새매날개 가로 74mm, 세로 17mm -불꽃: 가로 10mm, 세로 15mm
	5 년이상 10년미만 근무		○ 크기 -전체: 가로 70mm, 세로 31mm -불꽃(2개)과 새매날개 가로 64mm, 세로 17mm -불꽃: 가로 10mm, 세로 15mm
	입대후 5 년미만 근무		1. 크기 -전체: 가로 70mm, 세로 31mm -불꽃(1개)과 새매날개 가로 57mm, 세로 17mm -불꽃: 가로 10mm, 세로 15mm -글씨: 가로 70mm, 세로14mm 2. 글씨: 나눔고딕체 “VOLUNTEER FIRE”표기

구 분			형 상	제 식	색상 및 재질
기장	훈 장 · 포 장	국민훈장 목련장		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm	○ 색상: 노란색, 녹색 ○ 재질: 인견
		국민포장		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
	직위기장	전국의용소방대연합회장		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm	○ 색상: 흰색, 적색 ○ 재질: 인견
		전국의용소방대연합회 (임원)		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		시·도 의용소방대 연합회장		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		시․군․구 등 의용소방대 연합회장		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		의용소방대장		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		지역대장 · 부 대 장		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm

구 분			형 상	제 식	색상 및 재질
기장	표창기장	장관 (장관상)		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm	○ 색상: 적색, 청색, 황색, 주황색, 흰색, 녹색, 연두색 ○ 재질: 인견 ※ 중앙표시장 - 황동판 0.8mm(±0.2mm)에 금색도금 - 크기 ·의용소방대 표지(새매): 세로 8mm, 가로 12mm ·소방학교 마크: 세로 10mm, 가로 9mm ·직경 10mm(±1mm) 원안에 해당 모형 조각
		시·도지사 (시·도지사상)		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		청장 (청장상)		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		소방 학교장 (학교장상)		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		생활안전강사입상		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		심폐 소생술 강사입상		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		기술경연 대회입상		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm

구 분			형 상	제 식	색상 및 재질
기장	공로기장	화재진압· 구조· 구급		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm	○ 색상: 황색, 흰색, 연한청색 ○ 재질: 인견 ※ 중앙표시장 - 직경 10mm(±1mm) 원안에 해당 모형 인쇄 (투명 에폭시 처리)
		심폐 소생술		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		인명구조		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		수색활동		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm

구 분			형 상	제 식	색상 및 재질
기장	근속기장	20년이상 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm	○ 색상: 적색, 청색, 흰색 ○ 재질: 인견 ※ 중앙표시장 - 황동판 0.8mm(±0.2mm)에 금색도금 - 의용소방대 표지(새매)는 세로 8mm, 가로 12mm로 조각
		15년이상 20년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		10년이상 15년미만 근 무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		5 년이상 10년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		입대 후 5 년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm

구 분			형 상	제 식	색상 및 재질
기장	경력기장전문대	20년이상 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm	○ 색상: 청색, 황색, 흰색 ○ 재질: 인견 ※ 중앙표시장 - 해태는 세로 8mm, 가로 12mm로 인쇄 - 중앙 불꽃과“전문” 글자는 청색 (투명 에폭시 처리)
		15년이상 20년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		10년이상 15년미만 근 무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		5 년이상 10년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		입대후 5 년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm

구 분			형 상	제 식	색상 및 재질
기장	경력기장전담대	20년이상 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm	○ 색상: 적색, 흰색, 황색 ○ 재질: 인견 ※ 중앙표시장 - 해태는 세로 8mm, 가로 12mm로 인쇄 - 중앙 불꽃과“전담” 글자는 적색 (투명 에폭시 처리)
		15년이상 20년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		10년이상 15년미만 근 무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		5 년이상 10년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		입대후 5 년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm

구 분			형 상	제 식	색상 및 재질
기장	교육훈련기장	100시간 이상		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm	○ 색상: 녹색, 흰색 ○ 재질: 인견 ※ 중앙표시장 - 황동판 0.8mm(±0.2mm)에 금색도금 - 불꽃은 세로 9mm, 가로 6mm로 조각
		80시간 이상		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		60시간 이상		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		40시간 이상		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		20시간 이상		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm

구 분				형 상	제 식	색상 및 재질
기장	기념기장	세 계 소 방 관 경 기 대 회	2010년 대구		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm	○ 색상: 적색, 황색, 회색, 흰색, 청색, 녹색, 연한청색 ○ 재질: 인견 ※ 중앙표시장 - 황동판 0.8mm(±0.2mm)에 금·은색 도금 - 소방기술경연대회참가자: 직경 10mm(±1mm) 원안에 해당 모형 조각 - 그 외: 직경 10mm(±1mm) 원안에 해당 모형 인쇄 (투명, 금색 에폭시 처리)
			2018년 충주		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		강의 경연대회 참가자 (참가횟수 3회이상)			◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		강의 경연대회 참가자 (참가횟수 1∼2회)			◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		소방기술경연대회참가자 (참가횟수 3회이상)			◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm

구 분			형 상	제 식	색상 및 재질
기장	기념기장	소방기술 경연대회 참가자 (참가횟수 1∼2회)		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm	○ 색상: 적색, 황색, 회색, 흰색, 청색, 녹색, 연한청색 ○ 재질: 인견 ※ 중앙표시장 - 황동판 0.8mm(±0.2mm)에 금·은색 도금 - 소방기술경연대회참가자: 직경 10mm(±1mm) 원안에 해당 모형 조각 - 그 외: 직경 10mm(±1mm) 원안에 해당 모형 인쇄 (투명, 금색 에폭시 처리)
		혁신워크샵참가자 (참가횟수 3회이상)		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm
		혁신워크샵참가자 (참가횟수 1∼2회)		◦ 전체크기 : 가로 35mm, 세로 11mm

4. 부속물

구분	형상	제식	색상 및 재질
셔츠		1. 칼라는 와이셔츠 형태로 하고, 앞면 중앙에 한 줄로 단추를 단다. 2. 앞면 좌측 가슴에 주머니를 만든다. 3. 칼라 안쪽, 소맷단 안쪽에 배색을 넣는다.	○ 색상: 흰색 ○ 재질: 양모 50%, 폴리에스터 50% 혼합
넥타이		1. 지퍼식 넥타이로 한다. 2. 겉감과 심의 재단은 정 바이어스로 한다.	○ 색상: - PANTONE 19-3921 TCX ○ 재질: - 폴리에스터 원단 선염처리
넥타이핀		1. 이중 집게형으로 한다. 2. 의용소방대 표지(새매)의 태양부분 원외경 32mm를 12mm로 축소한 모양으로 한다. 3. 크기 -핀길이: 55mm -핀너비: 6mm(3등분) -두께: 1.2mm	○ 황동판에 금색도금 ○ 태양부분은 적색 에폭시 ○ 태양원 외 각 부분은 금색
금장단추		1. 크기 -중형: 지름21㎜ -소형: 지름15㎜ 2. 중앙에 의용소방대 표지 (새매)를 삽입한다. 3. 단추 부착위치 -중형: 정복상의 앞 -소형: 정복견장, 소매	○ 금속재질 ○ 바탕은 검정색 ○ 의용소방대 표지(새매)와 테두리는 금색

구분		형상	제식	색상 및 재질
허리띠 및 버클	가죽		1. 크기 - 폭 30mm, 길이 1,100mm 2. 개인의 허리에 맞게 조절 가능하게 한다. 3. 버클 중앙에 의용소방대 표지(새매)를 삽입한다.	○ 허리띠 - 검정가죽 ○ 버클 - 검정색 에폭시 바탕에 금색 테두리
	직조		1. 크기 - 폭 35mm, 길이 1,100mm 2. 개인의 허리에 맞게 조절 가능하게 한다. 3. 버클 중앙에 의용소방대 표지(새매)를 양각으로 새긴다.	○ 허리띠 - 폴리프로필렌 ○ 버클 - 철재에 검정니켈 무광
이름표			1. 크기 - 전체: 가로 80mm, 세로 25mm - 소속 부분: 세로 8mm - 이름 부분: 세로 17mm 2. 글씨체: 나눔고딕체 3. 정복용의 뒷면은 옷핀형태로 고정	○ 색상 - 정복용: 감청색 바탕/백색 글씨 - 정복 외 소속: 적색 바탕/백색 글씨 이름: 살구색 바탕/흑색 글씨 ○ 재질 - 정복용: 아크릴 - 정복 외: 폴리에스터 재질, 와펜 자수처리

구분			형상	제식	색상 및 재질
의 용소방대 표시	앞면	조끼		1. 글씨 크기 : ․ 전체 : 가로100mm, 세로 50mm ․ 숫자 : 가로55mm, 세로 25mm ․ 한글: 가로100mm, 세로 20mm ․ 숫자와 한글의 간격 :5mm 2. 글씨체: 나눔고딕체	○ 색상: 검정색 프린트
	뒷면	기동복 · 활 동 복		1. 글씨 크기: ․ 한글: 200mm×45mm ․ 영문: 200mm×30mm 2. 글씨체: 나눔고딕체	○ 색상 - 한글: 주황색 우레탄 필름 프린트 - 영문: 은색 반사체 프린트
		방한복·우천활동복		1. 글씨 크기 : ․ 전체 : 가로 285mm, 세로 125mm ․ 한글: 세로 65mm ․ 영문: 세로 45mm ․한글과 영문의 간격 :15mm 2. 글씨체: 나눔고딕체	○ 색상: 은색 반사체 프린트
		조끼		1. 글씨 크기 : ․전체 : 가로 200mm, 세로 90mm ․ 한글: 세로 45mm ․ 영문: 세로 30mm ․한글과 영문의 간격 :15mm 2. 글씨체: 나눔고딕체	○ 색상: 검정색 프린트
깃표장				1. 계급장 좌․우는 월계수로, 하부는 리본으로 감싸고, 상부 받침대 위에 마주 앉은 2마리의 해태를 배치한 형태로 한다. 2. 크기: 가로 25㎜, 세로 30㎜	○ 색상: 금색 ○ 재질: 황동판

5. 신발

구분		형상	제식	색상 및 재질
단화	남성		1. 장식이 없는 단화로 한다. 2. 앞코는 둥근 코 모양으로 한다.	○ 색상: 검은색 ○ 재질: 가죽
	여성
기동화	끈		1. 발목아래까지 오는 높이로 하며 조임 부분은 끈 또는 와이어가 있는 형태로 한다. 2. 밑창의 쿠션을 보강하기 위해 에어백을 넣어 준다.	○ 색상: 검은색 ○ 재질: 가죽
	와이어