■ 산업안전보건법 시행령 [별표 13]

유해ㆍ위험물질 규정량(제43조제1항 관련)
번호			유해ㆍ위험물질				CAS번호			규정량(kg)
1			인화성 가스				-			제조ㆍ취급: 5,000(저장: 200,000)
2			인화성 액체				-			제조ㆍ취급: 5,000(저장: 200,000)
3			메틸 이소시아네이트				624-83-9			제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000
4			포스겐				75-44-5			제조ㆍ취급ㆍ저장: 500
5			아크릴로니트릴				107-13-1			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
6			암모니아				7664-41-7			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
7			염소				7782-50-5			제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,500
8			이산화황				7446-09-5			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
9			삼산화황				7446-11-9			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
10			이황화탄소				75-15-0			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
11			시안화수소				74-90-8			제조ㆍ취급ㆍ저장: 500
12			불화수소(무수불산)				7664-39-3			제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000
13			염화수소(무수염산)				7647-01-0			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
14			황화수소				7783-06-4			제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000
15			질산암모늄				6484-52-2			제조ㆍ취급ㆍ저장: 500,000
16			니트로글리세린				55-63-0			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
17			트리니트로톨루엔				118-96-7			제조ㆍ취급ㆍ저장: 50,000
18			수소				1333-74-0			제조ㆍ취급ㆍ저장: 5,000
19			산화에틸렌				75-21-8			제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000
20			포스핀				7803-51-2			제조ㆍ취급ㆍ저장: 500
21			실란(Silane)				7803-62-5			제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000
22			질산(중량 94.5% 이상)				7697-37-2			제조ㆍ취급ㆍ저장: 50,000
23			발연황산(삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만)				8014-95-7			제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000
24			과산화수소(중량 52% 이상)				7722-84-1			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
25			톨루엔 디이소시아네이트				91-08-7, 584-84-9, 26471-62-5			제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,000
26			클로로술폰산				7790-94-5			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
27			브롬화수소				10035-10-6			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
28			삼염화인				7719-12-2			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
29			염화 벤질				100-44-7			제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,000
30			이산화염소				10049-04-4			제조ㆍ취급ㆍ저장: 500
31			염화 티오닐				7719-09-7			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
32			브롬				7726-95-6			제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000
33			일산화질소				10102-43-9			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
34			붕소 트리염화물				10294-34-5			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
35			메틸에틸케톤과산화물				1338-23-4			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
36			삼불화 붕소				7637-07-2			제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000
37			니트로아닐린				88-74-4, 99-09-2, 100-01-6, 29757-24-2			제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,500
38			염소 트리플루오르화				7790-91-2			제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000
39			불소				7782-41-4			제조ㆍ취급ㆍ저장: 500
40			시아누르 플루오르화물				675-14-9			제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,000
41			질소 트리플루오르화물				7783-54-2			제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000
42			니트로 셀롤로오스(질소 함유량 12.6% 이상)				9004-70-0			제조ㆍ취급ㆍ저장: 100,000
43			과산화벤조일				94-36-0			제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500
44			과염소산 암모늄				7790-98-9			제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500
45			디클로로실란				4109-96-0			제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000
46			디에틸 알루미늄 염화물				96-10-6			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
47			디이소프로필 퍼옥시디카보네이트				105-64-6			제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500
48			불산(중량 10% 이상)				7664-39-3			제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000
49			염산(중량 20% 이상)				7647-01-0			제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000
50			황산(중량 20% 이상)				7664-93-9			제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000
51			암모니아수(중량 20% 이상)				1336-21-6			제조ㆍ취급ㆍ저장: 50,000
비고 1. “인화성 가스”란 인화한계 농도의 최저한도가 13% 이하 또는 최고한도와 최저한도의 차가 12% 이상인 것으로서 표준압력(101.3 ㎪)에서 20℃에서 가스 상태인 물질을 말한다. 2. 인화성 가스 중 사업장 외부로부터 배관을 통해 공급받아 최초 압력조정기 후단 이후의 압력이 0.1 MPa(계기압력) 미만으로 취급되는 사업장의 연료용 도시가스(메탄 중량성분 85% 이상으로 이 표에 따른 유해‧위험물질이 없는 설비에 공급되는 경우에 한정한다)는 취급 규정량을 50,000kg으로 한다. 3. 인화성 액체란 표준압력(101.3 ㎪)에서 인화점이 60℃ 이하이거나 고온ㆍ고압의 공정운전조건으로 인하여 화재ㆍ폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성 물질을 말한다. 4. 인화점의 수치는 태그밀폐식 또는 펜스키마르테르식 등의 밀폐식 인화점 측정기로 표준압력(101.3 ㎪)에서 측정한 수치 중 작은 수치를 말한다. 5. 유해ㆍ위험물질의 규정량이란 제조ㆍ취급ㆍ저장 설비에서 공정과정 중에 저장되는 양을 포함하여 하루 동안 최대로 제조ㆍ취급 또는 저장할 수 있는 양을 말한다. 6. 규정량은 화학물질의 순도 100%를 기준으로 산출하되, 농도가 규정되어 있는 화학물질은 그 규정된 농도를 기준으로 한다. 7. 사업장에서 다음 각 목의 구분에 따라 해당 유해ㆍ위험물질을 그 규정량 이상 제조ㆍ취급ㆍ저장하는 경우에는 유해ㆍ위험설비로 본다. 가. 한 종류의 유해ㆍ위험물질을 제조ㆍ취급ㆍ저장하는 경우: 해당 유해ㆍ위험물질의 규정량 대비 하루 동안 제조ㆍ취급 또는 저장할 수 있는 최대치 중 가장 큰 값([eqn: {C} over {T}])이 1 이상인 경우 나. 두 종류 이상의 유해ㆍ위험물질을 제조ㆍ취급ㆍ저장하는 경우: 유해ㆍ위험물질별로 가목에 따른 가장 큰 값([eqn: {C} over {T}])을 각각 구하여 합산한 값(R)이 1 이상인 경우, 그 계산식은 다음과 같다.
	R=	C1		+	C2	+ …………… +		Cn
		T1			T2			Tn
주) Cn: 유해ㆍ위험물질별(n) 규정량과 비교하여 하루 동안 제조ㆍ취급 또는 저장할 수 있는 최대치 중 가장 큰 값 Tn: 유해ㆍ위험물질별(n) 규정량 8. 가스를 전문으로 저장ㆍ판매하는 시설 내의 가스는 이 표의 규정량 산정에서 제외한다.