[별표 3] 소방자동차별 장비 적재기준(제16조제2항 관련)
1. 소방펌프차, 소방물탱크차, 소방화학차
일련번호	장비명			규 격			단위		수량
1	통신장비(이동국)			소방차량 장착용 20W 이상			대		1
2	결합금속구(연결)			접합부: 암65㎜×암65㎜, 재질: 알루미늄 합금			개		1
				접합부: 수65㎜×수65㎜, 재질: 알루미늄 합금			개		1
				접합부: 암65㎜×수40㎜, 재질: 알루미늄 합금			개		2
3	결합금속구(Y형)			접합부: 암65㎜×(수40㎜×2), 재질: 알루미늄 합금			개		1
4	소방호스			65㎜×15m, 형식승인제품일 것			개		10
				40㎜×15m, 형식승인제품일 것			개		10
				중계용, 접합부: 65㎜×2.5m 이상			개		1
				흡수용, 10m이상, 스트레이너 포함			개		1
5	호스 스패너			지름: 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄			개		각 2
6	소화전 렌치			지상식 소화전ㆍ흡수관ㆍ중계관 등 개폐용			개		1
7	소화전 핸들			지하식 소화전 개폐용, 길이 1,000㎜ 이상			개		1
8	스탠드 파이프			지하식 소화전 연결용			개		1
9	관창			피스톨 관창 40㎜, 65㎜			개		각 2
				폼용, 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄 합금			개		각 1
				폼(중발포)용, 40㎜, 65㎜ 재질 : 스테인리스			개		각 1
10	소방호스 보호틀			허용 하중: 10톤 이상			개		1
11	지렛대			90㎜ 이상			개		1
12	소방차정비용 공구			소방자동차 점검ㆍ정비용 공구 세트			개		1
13	갈고리			길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄			개		1
14	천장 파괴기			길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄			개		1
15	도끼			치수: 570㎜ 이상, 중량: 1,5kg 이하			개		1
16	삽			길이: 1m			개		1
17	교통신호봉			가시거리 500m 이상			개		1
18	휴대용 탐조등			출력 35W 이상			개		1
19	연기투시랜턴			출력 10W 이상			개		1
20	복식 사다리			높이: 7m 이상, 재질: 알루미늄 합금			개		1
21	전선 릴			AC 250V, 3.5SQ 이상×3C=30m 이상, 누전차단기 부착형, 2구 콘센트 방수(접지)형			개		1
22	수중펌프			모터성능 1HP 이상			대		1
23	소화기			ABC급 3단위, 3.3kg, 축압식			개		1
24	폼 공급펌프			220V용, 이중절연, 수동식 또는 전기모터 구동식			개		1
비고 1. 관창 중 폼(중발포)용 : 소방물탱크차의 적재기준에서 제외 2. 폼 공급펌프 : 소방물탱크차의 적재기준에서 제외
2. 고가사다리차 및 굴절사다리차
일련번호		장비명	규 격		단위			수량
1		통신장치(이동국)	소방자동차 장착용 20W 이상		대			1
2		잭 실린더 받침	50㎝ 이상×50㎝ 이상×1㎝ 이상		개			4
3		높이 측정자	4.5m 이상 삽입식		개			1
4		구조용 로프	11㎜×100m		롤			1
5		안전벨트	상ㆍ하 일체형, 자동권취형 확보줄(카라비너 포함)		개			3
6		경량 구조헬멧	머리 보호용		개			3
7		안전안경	눈 보호용		개			3
8		절연봉	재질: 절연성, 규격: 3단 4m 이상, 사용 전압: 22,000V 이상		개			1
9		갈고리	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄		개			1
10		천장 파괴기	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄		개			1
11		도끼	치수: 570㎜ 이상, 중량: 1,5kg 이하		개			1
12		호스 스패너	지름: 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄		개			2
13		소화기	ABC급 3단위, 3.3kg, 축압식		개			1
14		연기투시랜턴	출력 10W 이상		개			1
15		소방호스 보호틀	허용 하중: 10톤 이상		개			1
16		전선 릴	AC 250V, 3.5SQ이상×3C=30m 이상, 누전차단기 부착형, 2구 콘센트 방수(접지)형		개			1
17		거리 측정기	전개 높이 측정용, 측정거리 200m 이상		개			1
18		교통신호봉	가시거리 500m 이상		개			1
19		공기안전매트	형식승인제품일 것		세트			1
3. 조명배연차
일련번호		장비명	규 격			단위				수량
1		통신장비(이동국)	소방자동차 장착용 20W 이상			대				1
2		결합금속구(연결)	접합부: 암65㎜×암65㎜, 재질: 알루미늄 합금			개				1
3			접합부: 수65㎜×수65㎜, 재질: 알루미늄 합금			개				1
4			접합부: 암65㎜×수40㎜, 재질: 알루미늄 합금			개				1
5		결합금속구(Y형)	접합부: 암65㎜×(수40㎜×2), 재질: 알루미늄 합금			개				1
6		소방호스	65㎜×15m, 형식승인제품일 것			개				5
			40㎜×15m, 형식승인제품일 것			개				5
			중계용, 접합부: 65㎜×2.5m 이상			개				1
7		호스 스패너	지름: 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄			개				각 2
8		소화전 렌치	지상식 소화전ㆍ흡수관ㆍ중계관 등 개폐용			개				1
9		소화전 핸들	지하식 소화전 개폐용, 길이 1,000㎜ 이상			개				1
10		스탠드 파이프	지하식 소화전 연결용			개				1
11		관창	40㎜, 65㎜			개				각 1
12			폼용, 40㎜, 65㎜			개				각 1
13		교통신호봉	가시거리 500m 이상			개				1
14		연기투시랜턴	출력 10W 이상			개				1
15		소화기	ABC급 3단위, 3.3kg, 축압식			개				1
16		전선 릴	AC 250V, 3.5SQ이상×3C=30m 이상, 누전차단기 부착형, 2구 콘센트 방수(접지)형			개				1