[별표 3의2] <개정 2013.9.25>

소방자동차별 장비 적재 기준(제10조제3항 관련)
1. 소방펌프차
일련번호	장비명	규격	단위	수량
1	통신장비(이동국)	소방차량 장착용 20W	대	1
2	결합금속구(연결)	가. 접합부: 암65mm×암65mm, 재질: 알루미늄 합금 나. 접합부: 수65mm×수65mm, 재질: 알루미늄 합금	개	각 1
3	결합금속구(연결)	접합부: 암65mm×수40mm, 재질: 알루미늄 합금	개	2
4	결합금속구(Y형)	접합부: 암65mm×(수40mm×2), 재질: 알루미늄 합금	개	2
5	소방호스	접합부: 65mm×15m, 접합부 재질: 알루미늄 합금, 내장재 재질: 우레탄	개	10
6	소방호스	접합부: 40mm×15m, 접합부 재질: 알루미늄 합금, 내장재 재질: 우레탄	개	10
7	소방호스(중계)	접합부: 65mm×2.5m	개	2
8	소방용 흡수관 (스트레나 포함)	펌프 규격에 적합한 제품(10m이상)	개	1
9	특수렌치(호스)	직경: 40mm, 구조: 갈고리형, 재질: 알루미늄	개	2
10	특수렌치(호스)	직경: 65mm, 구조: 갈고리형, 재질: 알루미늄	개	2
11	특수렌치(흡수관)	흡수관 구경 기준	개	2
12	특수렌치(소화전)	호스ㆍ흡수관ㆍ지상소화전 등 개폐 겸용	개	1
13	박스렌치(소화전 개폐)	형식: T자형, 길이: 1,000mm 이상	개	1
14	스탠드파이프	형식: T자형	개	1
15	소방노즐	접합부: 65mm	개	2
16	소방노즐	접합부: 40mm	개	2
17	소방노즐(폼용)	접합부: 65mm	개	1
18	소방노즐(폼용)	접합부: 40mm, 재질: 알루미늄 합금	개	1
19	소방호스 보호틀	허용 하중: 10ton 이상	개	2
20	지렛대	90mm 이상	개	1
21	망치	90㎝×6kg	개	1
22	갈퀴(알루미늄)	손잡이 부분: 고무밴드 설치, 길이: 2.7m	개	1
23	천장파괴기	손잡이 부분: 고무밴드 설치, 길이: 2.7m	개	1
24	도끼(만능)	치수: 570mm, 중량: 15kg 이하	개	1
25	삽	길이: 1m	개	2
26	교통정리용 신호봉	가시거리 500m 이상	개	1
27	투광조명(탐조등)	제논(HD) 35W이상	개	1
28	연기투시기	제논(HD) 24W	개	1
29	소화용 사다리(2단)	재질: 알루미늄 합금, 높이: 7m 이상	개	1
30	케이블릴(전선용)	가. 콘센트가 회전되지 않고 전선 인ㆍ출입이 가능한 구조 나. 사용 전원: 15A/AC 250V 다. 전선 규격: 2.0SQ이상×3C=50m 라. 누전차단기, 1구 콘센트 접지형 2개(방수형)	개	1
31	수중펌프	모터성능 1HP 이상	대	1
32	소화용 기구(소화기)	소화능력: ABC급 3단위, 용기 재질: 알루미늄, 철재, 용량: 3.3kg, 압력 방식: 축압식	개	1
33	플라이어	손잡이 부분: 절연	개	1
34	공기주입형 인명구조매트	KFI인정취득제품	개	1
35	열화상 카메라	KFI인정취득제품	대	2
36	공기공급기	형식승인제품	개	4
37	화학화재 진압복	KFI인정취득제품	벌	4
38	대원 위치추적 장치(송신기)	성능인증 제품	개	대원 별 1
39	대원 위치추적 장치(수신기)	성능인증 제품	대	1
2. 물탱크차
일련번호	장비명	규격	단위	수량
1	통신장비(이동국)	소방자동차 장착용 20W	대	1
2	결합금속구(연결)	가. 접합부: 암65mm×암65mm, 재질: 알루미늄 합금 나. 접합부: 수65mm×수65mm, 재질: 알루미늄 합금	개	각 1
3	결합금속구(연결)	접합부: 암65mm×수40mm, 재질: 알루미늄 합금	개	2
4	결합금속구(Y형)	접합부: 암65mm×(수40mm×2), 재질: 알루미늄 합금	개	2
5	소방호스	접합부: 65mm×15m, 접합부 재질: 알루미늄 합금, 내장재 재질: 우레탄	개	10
6	소방호스	접합부: 40mm×15m, 접합부 재질: 알루미늄 합금, 내장재 재질: 우레탄	개	10
7	소방호스(중계)	접합부: 65mm×2.5m	개	1
8	소방용 흡수관 (스트레나 포함)	펌프 규격에 적합한 제품(10m이상)	개	1
9	특수렌치(호스)	직경: 40mm, 구조: 갈고리형, 재질: 알루미늄	개	2
10	특수렌치(호스)	직경: 65mm, 구조: 갈고리형, 재질: 알루미늄	개	2
11	특수렌치(흡수관)	흡수관 구경 기준	개	2
12	특수렌치(소화전)	호스ㆍ흡수관ㆍ지상소화전 등 개폐 겸용	개	1
13	박스렌치(소화전)	형식: T자형, 길이: 1,000mm 이상	개	1
14	스탠드파이프	형식: T자형	개	1
15	소방노즐	접합부: 65mm	개	1
16	소방노즐	접합부: 40mm	개	1
17	소방호스 보호틀	허용 하중: 10ton 이상	개	2
18	지렛대	90mm 이상	개	1
19	망치	90㎝×6kg	개	1
20	도끼(만능)	치수: 570mm, 중량: 15kg 이하	개	1
21	삽	길이: 1m	개	1
22	투광조명(탐조등)	제논(HD) 35W 이상	개	1
23	연기투시기	제논(HD) 24W	개	1
24	교통정리용 신호봉	가시거리 500m 이상	개	1
25	수중펌프	모터성능 1HP 이상	대	1
26	소화용 기구(소화기)	소화능력: ABC급 3단위, 용량: 3.3kg, 압력 방식: 축압식	개	1
27	플라이어	손잡이 부분: 절연	개	1
3. 화학차
일련번호	장비명	규격	단위	수량
1	통신장비(이동국)	소방차량 장착용 20W	대	1
2	결합금속구(연결)	가. 접합부: 암65mm×암65mm, 재질: 알루미늄 합금 나. 접합부: 수65mm×수65mm, 재질: 알루미늄 합금	개	각1
3	결합금속구(연결)	접합부: 암65mm×수40mm, 재질: 알루미늄 합금	개	2
4	결합금속구(Y형)	접합부: 암65mm×(수40mm×2), 재질: 알루미늄 합금	개	2
5	소방호스	접합부: 65mm×15m, 접합부 재질: 알루미늄 합금, 내장재 재질: 우레탄	개	10
6	소방호스	접합부: 40mm×15m, 접합부 재질: 알루미늄 합금, 내장재 재질: 우레탄	개	10
7	소방호스(중계)	접합부: 65mm×2.5m	개	4
8	소방용 흡수관 (스트레나 포함)	펌프 규격에 적합한 제품(10m이상)	개	1
9	특수렌치(호스)	직경: 40mm, 구조: 갈고리형, 재질: 알루미늄	개	2
10	특수렌치(호스)	직경: 65mm, 구조: 갈고리형, 재질: 알루미늄	개	2
11	특수렌치(흡수관)	흡수관 구경 기준	개	2
12	특수렌치(소화전)	호스ㆍ흡수관ㆍ지상소화전 등 개폐 겸용	개	1
13	박스렌치(소화전)	형식: T자형, 길이: 1,000mm 이상	개	1
14	스탠드파이프	형식: T자형	개	1
15	소방노즐	접합부: 65mm	개	1
16	소방노즐	접합부: 40mm	개	1
17	소방노즐(폼용)	접합부: 65mm	개	2
18	소방노즐(폼용)	접합부: 40mm, 재질: 알루미늄 합금	개	2
19	소방노즐(고발포용)	접합부: 65mm 고발포용	개	2
20	호스 보호틀	허용 하중: 10ton 이상	개	2
21	지렛대	90mm 이상	개	1
22	망치	90㎝×6kg	개	1
23	갈퀴(알루미늄)	손잡이 부분: 고무밴드 설치, 길이: 2.7m	개	1
24	천장파괴기	손잡이 부분: 고무밴드 설치, 길이: 2.7m	개	1
25	도끼(만능)	치수: 570mm, 중량: 15kg 이하	개	1
26	삽	길이: 1m	개	1
27	소화용 사다리(2단)	재질: 알루미늄 합금, 높이: 7m 이상	개	1
28	투광조명(탐조등)	제논(HD) 35W 이상	개	1
29	연기투시기	제논(HD) 24W	개	1
30	교통정리용 신호봉	가시거리 500m 이상	개	1
31	케이블릴(전선용)	가. 콘센트가 회전되지 않고 전선 인ㆍ출입이 가능한 구조 나. 사용전원: 15A/AC 250V 다. 전선규격: 2.0SQ이상×3C=50m 라. 누전차단기, 1구 콘센트 접지형 2개(방수형)	개	1
32	소화용 기구(소화기)	소화능력: ABC급 3단위, 용량: 3.3kg, 압력 방식: 축압식	개	1
4. 고가사다리차 및 굴절사다리차
연번	장비명	규격	단위	수량
1	통신장치(이동국)	소방자동차 장착용 20W	대	1
2	잭실린더 받침	50㎝×50㎝×1㎝	개	4
3	자(높이 계측용)	4.5m 이상 삽입식	개	1
4	구조용 로프	11mm×100m	롤	1
5	안전벨트	상ㆍ하 착용형 또는 하 착용형	개	2
6	구명고리 및 구조용 로프	카라비나 D형, 하중: 2,500kg 이상, 슬링(확보줄) 2m 이상	개	각 2
7	제거용 절연봉	재질: 절연성 화이바클라스, 규격: 3단 4m 이상, 사용 전압: 22,000V 이상	개	1
8	갈퀴(알루미늄)	손잡이 부분: 고무밴드 설치, 길이: 2.7m	개	1
9	천장파괴기	손잡이 부분: 고무밴드 설치, 길이: 2.7m	개	1
10	도끼(만능)	치수: 570㎜, 중량: 1.5㎏ 이하, 재질: 고강도스틸(Heat Treatment Steel), 기능: 지렛대, 도끼, 못뽑기, 갈퀴, 파괴기	개	1
11	특수렌치(호스)	직경: 65mm, 구조: 갈고리형, 재질: 알루미늄	개	2
12	소화용 기구(소화기)	소화능력: ABC급 3단위, 용량: 3.3kg, 압력 방식: 축압식	개	1
13	연기투시기	제논(HD) 24W	개	1
14	공기안전매트(송풍식) 또는 수직구조대	가. 공기안전매트(사다리방식): 10층용 나. 수직구조대(굴절방식): 35m	개	1
5. 배연차
일련번호	장비명	규격	단위	수량
1	통신장비(이동국)	소방자동차 장착용 20W	대	1
2	결합금속구(연결)	가. 접합부: 암65mm×암65mm, 재질: 알루미늄 합금 나. 접합부: 수65mm×수65mm, 재질: 알루미늄 합금	개	각1
3	결합금속구(연결)	접합부: 암65mm×수40mm, 재질: 알루미늄 합금	개	2
4	결합금속구(Y형)	접합부: 암65mm×(수40mm×2), 재질: 알루미늄 합금	개	2
5	소방호스	접합부: 65mm×15m, 접합부 재질: 알루미늄 합금, 내장재 재질: 우레탄	개	2
6	소방호스	접합부: 40mm×15m, 접합부 재질: 알루미늄 합금, 내장재 재질: 우레탄	개	2
7	소방호스(중계관)	접합부: 65mm×2.5m	개	4
8	특수렌치(호스)	직경: 40mm, 구조: 갈고리형, 재질: 알루미늄	개	2
9	특수렌치(호스)	직경: 65mm, 구조: 갈고리형, 재질: 알루미늄	개	2
10	특수렌치(흡수관)	흡수관 구경 기준	개	2
11	특수렌치(소화전)	호스ㆍ흡수관ㆍ지상소화전 등 개폐 겸용	개	1
12	박스렌치(소화전)	형식: T자형, 길이: 1,000mm 이상	개	1
13	스탠드파이프	형식: T자형	개	1
14	소방노즐	가. 접합부: 65mm 나. 접합부: 40mm	개	각 1
15	소방노즐(폼용)	65mm, 40mm	개	각 1
16	교통정리용 신호봉	가시거리 500m 이상	개	1
17	연기투시기	제논(HD) 24W	개	1
18	소화용 기구(소화기)	소화능력: ABC급 3단위, 용량: 3.3kg, 압력 방식: 축압식	개	1
6. 조연차
일련번호	장비명	규격	단위	수량
1	통신장치(이동국)	소방자동차 장착용 20W	대	1
2	특수렌치(호스)	직경: 40mm, 구조: 갈고리형, 재질: 알루미늄	개	1
3	특수렌치(호스)	직경: 65mm, 구조: 갈고리형, 재질: 알루미늄	개	1
4	소방호스	접합부: 65mm×15m, 접합부 재질: 알루미늄 합금, 내장재 재질: 우레탄	개	2
5	소방호스	접합부: 40mm×15m, 접합부 재질: 알루미늄 합금, 내장재 재질: 우레탄	개	2
6	연기투시기	제논(HD) 24W	개	1
7	교통정리용 신호봉	가시거리 500m 이상	개	1
8	케이블릴(전선용)	가. 콘센트가 회전되지 않고 전선 인ㆍ출입이 가능한 구조 나. 전선규격: 20㎜ 이상, 길이: 50m	개	1
9	소화용 기구(소화기)	소화능력: ABC급 3단위, 용량: 3.3kg, 압력 방식: 축압식	개	1