[별표 4의3] <개정 2013.12.31>

검사대상기기의 검사수수료(제34조제3항 관련)
3. 2016년 1월 1일부터
검사신청 구분	용량		수수료(원)
강철제 보일러ㆍ주철제 보일러 및 온수보일러	0.5t/h 이상 1.0t/h 이상 1.5t/h 이상 2.0t/h 이상 2.5t/h 이상 3.0t/h 이상 3.5t/h 이상 4.0t/h 이상 4.5t/h 이상 5.0t/h 이상 6.0t/h 이상 7.0t/h 이상 8.0t/h 이상 10t/h 이상 15t/h 이상 20t/h 이상 30t/h 이상 40t/h 이상 60t/h 이상 80t/h 이상	0.5t/h 미만 1.0t/h 미만 1.5t/h 미만 2.0t/h 미만 2.5t/h 미만 3.0t/h 미만 3.5t/h 미만 4.0t/h 미만 4.5t/h 미만 5.0t/h 미만 6.0t/h 미만 7.0t/h 미만 8.0t/h 미만 10t/h 미만 15t/h 미만 20t/h 미만 30t/h 미만 40t/h 미만 60t/h 미만 80t/h 미만 100t/h 미만 100t/h 이상	58,500 84,900 111,200 143,000 173,700 180,700 195,400 199,600 200,800 203,200 204,500 207,300 208,700 211,300 234,000 251,200 263,500 276,500 304,000 306,500 307,500 308,900
압력용기	0.5㎥ 이상 1㎥ 이상 5㎥ 이상	0.5㎥ 미만 1㎥ 미만 5㎥ 미만 10㎥ 미만 10㎥ 이상	47,500 49,200 58,500 65,000 83,600
철금속가열로	0.58MW 초과 1.16MW 초과 5.82MW 초과	1.16MW 이하 5.82MW 이하 11.63MW 이하 11.63MW 초과	83,500 94,800 103,200 111,600
비고 1. 온수보일러의 용량을 산정할 때에는 697.8킬로와트를 1t/h로 본다. 2. 야간(오후 10시부터 오전 6시까지) 및 공휴일의 검사수수료는 해당 검사수수료의 1.5배로 한다. 3. 10㎥ 이상인 압력용기의 검사수수료는 83,600원에 50㎥마다 10,800원을 더하여 계산한 금액으로 하되, 35만원을 초과할 수 없다. 4. 보일러의 안전검사와 운전성능검사를 함께 하는 경우에는 검사수수료 중 10,000원을 감액한다.