소방장비관리규칙 - [별표 5] 소방자동차 등의 주요 부품 점검ㆍ교환주기(제26조제2항 관련)
구분	부품명	점검ㆍ교환주기
냉각수	부동액 교환, 보충	40,000km 또는 3년, 오염 시
타이어	타이어	타이어 마모한계 도달 시, 파손 또는 3년
	타이어 위치 교환	15,000km 또는 2년
램프	각종 등화장치	파손 또는 미 점등 시
필터류	연료필터	2년(구급차는 40,000km 경과 시)
	유압류 필터 (고압, 리턴, 흡입)	최초 1년, 2,000시간 또는 5년, 오염 시
축전지	차량용 배터리	점검창의 흰색 표시(투명 표시) 또는 수시 방전 시
브레이크	브레이크 패드 (디스크 방식)	이상 발견 시(구급차는 20,000km 경과 시)
	브레이크 라이닝 (드럼 방식)	이상 발견 시(구급차는 20,000km 경과 시)
벨트류	구동벨트(펜, 파워, A/C 일체)	50,000km ~ 60,000km 또는 3년, 이상 발견 시
	타이밍 벨트	80,000km 또는 4년
오일류	엔진오일(필터, 에어크리너 포함)	5,000km ~ 10,000km 또는 1년
	A/T미션오일	40,000km(1년) 또는 120,000km(3년)
	차동기어오일	40,000km 또는 2년
	수동 변속기 오일	40,000km 또는 2년
	브레이크 오일	40,000km 또는 2년, 오염 시
	클러치 오일	40,000km 또는 2년, 오염 시
	조향장치 오일 (필터 포함)	40,000km 또는 2년, 오염 시
	유압 오일	2,000시간 또는 5년, 오염 시
	특장용(pto, 증속기어박스 등)오일	2년 또는 오염 시
	진공 오일	일일점검 및 보충
점화장치	점화 플러그, 점화 케이블	20,000km ~ 30,000km
클러치	클러치 디스크	60,000km ~ 70,000km, 이상 발견 시
윤활유	그리스 주입	수시 점검
에어컨 장치	에어컨 에어 필터	10,000km 또는 6개월마다
	에어컨 냉매	필요시 보충 또는 40,000km
에어 장치 (에어 컴프레서 장착 차량 )	에어 드라이어	15,000km 또는 1년
	에어 탱크 배수	일일점검 및 배수
보조 엔진펌프 (발전기, 송풍기, 배연기, 고발포기 등)	엔진오일(필터 포함)	작동 200시간 또는 1년
	점화 플러그	이상 발견 시
	점화 케이블	작동 800시간 또는 4년, 이상 발견 시
와이어	각종 와이어, 체인	5년마다 또는 외관상 마모ㆍ단선 시
소화약제(분말)	압력 조절기	작동압력 10㎏/㎠ ~ 14㎏/㎠ 이상 시
소화약제	질소가스	게이지 압력 80㎏/㎠ 미만 시
사다리	신장 와이어 롤러	롤러 베어링의 마모 또는 이상 소음 시
동력전달장치	프로펠러 샤프트	베어링의 마모 또는 이상 소음 시
비고: 부품의 점검ㆍ교환 주기는 아래의 운행 조건에 따라 단축될 수 있다. 1. 짧은 거리의 반복운행 2. 장시간 공회전 또는 장거리 저속운행 3. 잦은 정지 및 출발 등이 반복되는 도로의 운행 4. 먼지, 진흙, 비포장, 자갈, 해변 등 험한 길 또는 염분이 뿌려진 도로의 운행 5. 이 표에서 정하지 않은 주요 부품의 점검 및 교환주기는 해당 소방자동차의 차체를 제작한 제조사에서 정한 주기를 따른다.