〔별표 1〕위험물의 사용 및 취급 기준(제3조 관련)

Ⅰ. 공통기준

1. 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에는 위험물이 새거나 넘치거나 비산되지 아니하도록 필요한 조치를 할 것

2. 위험물 및 수납한 용기를 사용 및 취급시 재해발생을 방지할 수 있도록 다음 각목의 방법에 의할 것

가. 위험물 및 용기는 쉽게 기울어지거나 넘어지지 아니하도록 고정시킬 것

나. 넘어지거나 떨어지는 것을 방지할 수 있도록 필요한 조치를 할 것

다. 다른 물품이 쉽게 떨어질 우려가 있는 장소에는 두지 아니할 것

라. 접촉 또는 혼합에 의하여 발화할 우려가 있는 위험물 또는 물품은 서로 근접하여 두지 아니할 것

3. 위험물 및 수납 용기는 넘어뜨리거나 충격을 가하는 행위 등을 하지 아니할 것

4. 위험물을 취급하는 경우에는 발화의 원인이 될 수 있는 다른 위험물이나 물품의 접근․접촉․혼합․과열․충격 및 마찰을 피할 것.

Ⅱ. 세부기준

1. 저장 또는 취급하는 위험물의 성질에 따라 차광 및 환기설비를 하고 적정한 온도와 습도를 유지할 것

2. 위험물의 변질, 이물질의 혼입 등에 의하여 위험물의 위험성이 증대되지 아니하도록 필요한 조치를 할 것

3. 위험물 보괌함(용기 등)을 검사하거나 수리하는 경우에는 위험물을 완전 하게 제거하는 등 화재 예방상 안전한 조치를 할 것

4. 위험물 보관함은 90퍼센트를 초과하지 아니하도록 유지할 것

5. 가연성의 증기 또는 가연성의 가스가 누설하거나 체류할 우려가 있는 장소 또는 가연성의 미분이 현저하게 부유할 우려가 있는 장소에서는 전선과 전기기구를 완전하게 접속하여 사용하고 불티를 일으키는 기계기구․ 공구․신발 등을 사용하지 아니할 것

6. 위험물을 보호액 속에 보존하는 경우에는 그 위험물이 보호액으로부터 노출되지 아니하도록 할 것

7. 위험물을 가열하거나 건조하는 경우에는 위험물의 온도가 국부적으로 상승하지 아니하는 방법으로 할 것

8. 위험물을 사용하여 분무도장작업을 하는 경우에는 방화상 유효한 격벽으로 구획된 장소 등 안전한 장소에서 할 것

9. 위험물을 사용하여 열처리작업을 하는 경우에는 위험물이 위험한 온도에 달하지 아니하도록 할 것

10. 위험물을 사용하여 염색작업 또는 세정작업을 하는 경우에는 가연성증기의 환기를 잘 되게 하고 폐위험물을 안전하게 처리할 것

11. 버너에 의하여 위험물을 소비하는 경우에는 버너의 역화를 방지하고 위험물이 넘치지 아니하도록 할 것

12. 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에는 보기 쉬운 곳에 위험물을 저장 또는 취급하는 취지를 표시한 표지와 위험물의 종류․품명․최대수량 및 화재예방상 필요한 주의사항을 기재한 게시판을 설치할 것

13. 위험물안전관리법에 의한 위험물인 경우 법적인 필요 조치를 할 것