사전 검토 결과

□ 안건 : 서울지하철 9호선 3단계 건설공사

□ 검토의견(10명)

번호	검 토 내 용	검토위원
1	□ 932 정거장 ○ 출입구 삭제의 근거가 될 수 있는 승하차자 방향별 분석 결과 제시 요망 ○ 출입구 삭제한 방향의 존치 출입구는 기존 출입구 폭원 유지 가 가능한지 검토 요망 ○ 엘리베이터 출입문 앞 휠체어 회전 가능 공간 확보 요망 ○ 출입구 구조물 옆 삼학사길 횡단보도 대기공간이 충분한지 검 토 요망 ○ 출입구 구조물 주변 유효보도폭이 확보되는지 제시 요망 □ 933 정거장 ○ 전방향 엘리베이터 설치 요망 ○ 엘리베이터 출입문 앞 휠체어 회전 가능 공간 확보 요망	미기재
2	□ 삼전정거장 ○ 엘리베이터 설치 지점의 보행폭원을 제시하고 최대한 보도폭 원을 확보할 것 ○ 교차로 가각부 회전반경을 제시할 것 ○ 자전거 보관소가 편측에만 설치된바 가급지상부에라도 균형있 게 일부추가 설치 할 것 □ 석촌정거장 ○ 가장 좁아지는 장소별 유효 보도폭을 제시하고 최대한 보도폭 원을 확보할 것 ○ 백제고분로가 노상주차장이 설치되어 있는 등 넓은 차도가 정 비되지 않고 쓰여지고 있는 바 설계기준에 맞도록 주차장 설 계 및 도로 기하구조 설계하여 제시 할 것 ○ 자전거 주차장을 각 방향별로 설치할 것	미기재
3	○ 출입구 설치6개소가 4개소로 변경되면서 출입구 폭원을 3.5m 로 축소한 것은 보행 환경에 불편을 초래하므로 당초대로 3.9m이상 확보하여 보행 환경을 개선해야 될 것임 ○ 엘리베이터 위치 이동에 다른 교통약자의 보행 동선을 고려한 것인지의 적정성 검토가 필요하며, 용량(20인승)검토를 통하여 방재 및 방범에 대비한 대피가 가능하도록 해야 될 것임 ○ 석촌 보도육교 철거후 횡단보도신설에 따른 횡단보도 길이가 길기 때문에 보행신호가 끝나는 중간에 대기할 수 있는 보행 대피섬을 설치하여 보행자의 안전성을 확보해야 될 것임 ○ 자전거 주차장에 대해서는 공기압시설을 설치해야 될 것임 ○ 지하철 출입구, 버스정류장, 택시정류장에는 안내표지판을 설 치해서 이용자에게 정보를 제공해 주어야 될 것임	미기재
4	□ 932 정거장 ○ 삼전빌딩 앞 교차로의 비보호 신호현시 수정필요 ○ 지하철 진 출입구 앞 자전거 도로의 연결도로는 위치조정 및 추가 삭제를 통하여 횡단보도 보행자 대기공간 확보 요망 □ 933 정거장 ○ 933정거장 우측면 횡단보도 신설부분에 안전지대 설치로 차로 정리 요망 ○ 교통성 안전표시(장애물 표적표시) 설치 요망	미기재
5	□ 932 정거장 ○ 배명사거리와 인접한 삼전빌딩앞교차로의 신호주기를 일치시 키고 본선 비보호좌회전을 보호좌회전으로 변경하여 3현시 처 리 요망 ○ 백제고분로 차로폭원을 대항차로의 차로폭원을 고려하여 재구 성 요망 □ 933 정거장 ○ 백제고분로, 송파대로 차로폭원을 대항차로의 차로폭원을 고 려하여 재구성 요망 ○ 교차로 방향별 보행자방호울타리 설치현황을 고려하여 횡단보 도 주변 미설치된 부분은 추가설치방안 검토 요망	미기재
6	□ 932 정거장 ○ E/V 위치 변경으로 인해 감소된 보행공간에 대해서 보행 쾌적성이 확보될 수 있도록 유효 보도폭 확보 방안 제시 □ 933 정거장 ○ 출입구#5위치 및 E/V 위치 변경으로 인해 감소된 보행공간에 대해서 유효 보도폭 확보 방안 제시 ○ 외부 E/V의 추가 설치 방안 검토	미기재
7	○ 석촌역 보도육교 삭제 후 횡단보도를 설치하였으나 횡단거리 가 약 40m로 차량과 보행자간 상충 및 교통안전사고 위험을 내포하고 있으므로 최단거리에서 횡단할 수 있도록 도로폭원을 축소하거나 횡단보도 설치 위치를 변경하는 방안으로 검토 요망	미기재
8	○ 932 정거장 2번 출입구 부근 자전거 도로 연결성 개선 필요	미기재
9	□ 932(삼전) 정거장 ○ 엘리베이터 위치조정 ⓐ 지점의 경우 자전거도로 등으로 보도 확보가 부족하여 보행자 동선에 불편이 예상되므로 보행공간 확보방안 마련 필요 □ 933(석촌) 정거장 ○ 버스벌브 미설치로 백제고분로방면의 교차로 주변 노상주차장 설치는 불합리함. 송파대로에서 우회전시 가속구간에 주차했 던 차량이 출발할 때 충돌 위험 등이 예상 - 기타 안전시설 확보 또는 보도를 확장하여 설치하는 방안 검 토 필요	미기재
10	○ 933정거장의 석촌 보도육교 철거 항목에서 지하철 7번 출입구측의 노상주차장을 전면 삭제하고, 보도측 도로공간이 넓어 가측 차로 주행 운전자의 혼란이 예상되므로 교통섬 등을 정비하거나 차로폭을 축소하여 정리가 필요함	미기재