■ 건설기계관리법 시행규칙 [별표 2] <개정 2022. 5. 25.>

건설기계등록번호표의 규격ㆍ재질 및 표시방법(제13조제3항 관련)

1. 규격 및 재질

가. 규격: 가로 520㎜×세로110㎜×두께1㎜

(단위: ㎜)

* “0”은 건설기계, “12”는 기종번호, “가 4568”은 일련번호

나. 재질: 알루미늄 제판(KS D6701 A1050P “0”)

2. 번호표의 색상

가. 비사업용(관용 또는 자가용): 흰색 바탕에 검은색 문자

나. 대여사업용: 주황색 바탕에 검은색 문자

다. 색상은 국가기술표준원의 한국색표준분류기준 및 CIE L*a*b* 표색계에 따른다. 다만, CIE L*a*b* 표색계의 허용오차는 ΔE*ab≤3으로 한다.

색상명칭	색번호표	색상명칭	색번호표	색상명칭	색번호표
주황색	L* = 57.18 a* = 35.06 b* = 41.13	흰색	L* = 89.10 a* = 0.58 b* = 3.95	검은색	L* = 25.70 a* = 0.10 b* = -5.48

라. 등록번호표에 표시되는 모든 문자 및 외곽선은 1.5㎜ 튀어나와야 한다.

3. 건설기계 종류의 구분

기종의 명칭	기종번호	기종의 명칭	기종번호
불도저	01	콘크리트펌프	15
굴착기	02	아스팔트믹싱플랜트	16
로더	03	아스팔트피니셔	17
지게차	04	아스팔트살포기	18
스크레이퍼	05	골재살포기	19
덤프트럭	06	쇄석기	20
기중기	07	공기압축기	21
모터그레이더	08	천공기	22
롤러	09	항타 및 항발기	23
노상안정기	10	자갈채취기	24
콘크리트뱃칭플랜트	11	준설선	25
콘크리트피니셔	12	특수건설기계	26
콘크리트살포기	13	타워크레인	27
콘크리트믹서트럭	14

4. 일련번호

가. 한글: 가, 나, 다, 라, 마, 거, 너, 더, 러, 머, 버, 서, 어, 저, 고, 노, 도, 로, 모, 보, 소, 오, 조, 구, 누, 두, 루, 무, 부, 수, 우, 주, 하, 허, 호

나. 숫자: 관용 0001～0999, 자가용 1000～5999, 대여사업용 6000～9999

다. 한글과 용도별 숫자를 조합하되, 오름차순으로 부여한다.(관용 예시: “가0001～가0999” 부여 후 “나0001～나0999”순으로 부여)

5. 문자 및 숫자의 세부기준

(단위: ㎜)