물품구매 시방서 및 규격서

1. 본 시방서는 암사아리수정수센터의“침전지 살수장치 용수공급용 수중펌프 구매”에 대하여 적용한다.

2. 규격 및 수량 :‘붙임’참조

3. 계약자는 사전에 물품의 규격에 대한 정보를 숙지하여 납품에 차질이 발생하지 않도록 하고 모든 제품을 신품으로 납품하여야 한다.

또한, 이 시방서를 사전에 숙지하여 내용해석에 이의가 없도록 하며, 이의가 있을 경우는 우리 센터의 해석에 따른다.

4. 계약자는 제품 중 규격이 단종되었거나 부득이한 사유로 유사제품의 납품이 불가피할 경우 사전에 협의토록 하고 당초 정한 규격이상의 성능을 지닌 제품을 납품할 수 있다. 계약자는 제품의 효능저하가 우려될 경우 감독자가 교환제품을 요구시 이에 응하여야 한다.

5. 계약자는 제품의 포장단위가 우리 센터에서 제시한 내용과 상이하여 기존 포장단위로 정량 납품이 불가할 경우 발주량 이상으로 납품토록 하며 추가비용을 청구할 수 없다.

6. 납품에 소요되는 경비는 계약자 부담으로 하고 성능 및 성분의 검사가 요구될 경우 이에 소요되는 경비는 계약자 부담으로 한다.

7. 계약자는 본 구매를 시행함에 있어 □청렴계약을 위한 입찰 특별유의서□ 및 □청렴계약이행특수조건□의 내용을 준수하여야 한다.

8. 납품기한은 계약일로부터 30일까지로 한다.

붙임 : 구매물품 규격서 1부. 끝.

[붙임]

국 문 규 격 서

(COMMODITY DESCRIPTION)

분류번호 H.S. NO	품목 번호 ITEM NO	정부물품 분류번호	품명 및 규격 DESCRIPTION	단위 UNIT	수량 Q’TY
			심정용 수중펌프	식	36

A. 특 징

1. 심정용 수중펌프는 부식되지 않는 재질사용으로 녹 발생이 없어야 한다.

2. 심정용 수중펌프는 이물질의 유입을 방지할 수 있는 망이 흡입구에 설치되어있어야 한다.

B. 사 양

1. 상수전압 : 단상 220V AC

2. 정격출력 : 0.37kw(0.5HP)

3. 양    정 : 전양정 40M이상

4. 양 수 량 : 75리터/분 이상

5. 토출구경 : 32MM

6. 무    게 : 14KG이내,

7. 크    기 : D95mm x H590mm 이내

C. 주 의

1. 물품 공급자는 납품 후 1년간 하자 보증하여야 한다.

2. 물품은 발주기관이 지정하는 장소에 납품하여야 하며 납품에 소요되는 경비는 계약자 부담으로 한다.