[붙임]

공사장 소음 저감자재 대여 이용 안내문

1		추진 개요

○ (목적) 공사현장 여건에 맞는 소음저감 자재(에어방음벽, 방음커텐)를 영세·소규모 공사장에 무상 대여

○ (이용대상) 연면적 1천제곱미터 이하 소규모 공사장

○ (이용기간) 2020. 2. 1 ~ 12. 31

○ (자재보유현황) 에어방음벽(5개), 방음커텐(40개)

에어방음벽	방음커텐

2		시 추진 내용

구 분	세부내용
자재대여	◦ 현장여건에 맞는 다회용 소음저감 자재 대여
소음저감 효과분석	◦ 소음저감 자재 설치 전․후 소음크기 측정 및 효과분석
자재 Bank 운영	◦ 소음저감 자재 Bank 운영으로 지속적인 저감자재 대여

3		신청방법 및 주의사항

○ 자재대여 신청방법

- (전화 신청) 한국환경공단 담당자에게 전화 및 이메일 신청

□ 한국환경공단 생활환경안전처 생활환경지원부

☎ (032)590-3549, 7560 / nohing@keco.or.kr

담당자 : 고병익 차장, 노희영 주임

- 신청 절차

자재신청	→	현장방문	→	자재대여 (신청서 현장 접수)	→	반납(공단) (사용기간 완료 후)

※ 자재 이송 및 설치·관리는 신청자가 수행

* 소음저감자재 사용용도 및 대여 신청서 덧붙임 참조

○ 주의사항

- 분실 시 : 신청자 배상 원칙

- 훼손 시 : 신청자 책임 없음(공단에서 회수하여 보수)

[덧붙임]

소음저감자재 사용 용도

■ 에어방음벽

저감자재		사용용도	제품구성
에어 방음벽		○건설기계(발전기, 레미콘 등) 사용시 장비에 밀착시켜 설치 ○콘크리트 다짐작업, 철근절단 작업소음 등에 설치	○공기주입방식으로 에어 방음벽 안에 모터 내장 (75W/220V) ○방음벽을 고정할 수 있는 고정틀 포함 * 강철팩, 스토퍼, 로프, 팩망치 ○반원모양으로 이동이 가능
	크기 4m(H)×6m(L), 두께 0.5m(T) 이상

■ 방음커텐

저감자재		사용용도	제품구성
방음 커텐		○철제거푸집 및 판넬 해체 작업시 건축물 개구부 및 거푸집 동바리에 설치 ○방음커텐은 틈새가 없도록 연속해서 설치하여 음의 누출을 방지	○소음 저감효과를 위한 흡음재질로 구성 ○제품의 둘레(4면)에 0.25m 간격으로 링홀 작업이 되어 피스나 끈으로 설치 가능
	크기 2m(H)×2m(L), 두께 13mm

※ 이동설치 용이, 재활용(보관) 가능

소음저감 자재 대여 신청서

공사현장	회 사 명
	성 명
	연 락 처
	현장주소
자재종류□	□ 에어방음벽, □ 방음커텐
대여기간	2020. . . ∼ 2020. . .
신청사유

공사장 소음 저감을 위한 소음 저감자재 대여를 신청합니다.

* 분실 시 : 신청자 배상 원칙

* 훼손 시 : 신청자 책임 없음(공단에서 회수 보수)

2020     .      .

성  명 :                (인)