‘15년도 소형 수도계량기 교체․정비 계획

(○○ 수도사업소)

2015년도에 검정기한이 도래하는 만기대상 수도계량기 및 관 노후 등  교체 장애로 교체가 유보되었던 수도계량기를 적극 교체하여 사용량 측정의 정확도를 향상하여 세입증대

1. 만기 수도계량기 교체 계획

가. 만기교체 대상 내역

구 분	만기교체 대 상 (A=B-C)	아리수인포 조회건수 (B)	교체 유보 (C)
			소계	재건축, 재개발	옥내관노후 (벽체형)	급수 중지등	기 타 ( )
합 계	0		0
2015년	0		0
2014년이전	0		0

[작성방법]
- 아리수인포 조회 건수(B) ‣ 아리수인포 시스템(수용가 – 계량기교체관리 – 교체대상 계량기등록 ) · 사업소, 구별선택, 구경(15~50mm), 교체예정일, 조회 ⇒ 엑셀저장 ☞ 교체예정일 - [2015년 : 2015.1.1~2015.12.31], [2014년이전 : 1900.01.01.~2014.12.31] - 교체 유보(C) ‣ 재건축, 재개발 : 당해연도 재개발, 재건축이 예정(승인)되어 계량기 교체가 불필요한 경우 (자치구별 주택과, 도시계획과 등 관련부서에 요청공문 발송하여 확인) ‣ 옥내배관 노후 : 급수배관 노후로 교체작업시 누수가 우려되어 교체가 불가능한 수전(벽체형) ‣ 급수중지 등 : 급수중지, 정수처분 등으로 교체가 유보된 수전 ‣ 기 타 : 기타 사유(공가, 장애물적치 등)로 교체불가(유보) 수전 ---사유 명시 ※ 계량기실 협소, 계량기 인입밸브 고장, 유니언 없음 등 수도사업자 귀책사유인 경우 공사부서 (시설관리과 등)에 정비 요청

나. 구경별 만기교체 대상 내역

만기교체 대상(A)		구 경 별 (개)
		15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
합 계	0

[작성방법 : 합계(A)는 ‘가’항의 합계(A){2015년+2014년이전}와 동일하게 작성]

다. ‘14년 이전분 조회건수 교체(정비) 세부계획

‘14년 이전분 조회 총건수	교체유보 (C)	‘15년 장애수전 정비대상 (D)	‘15년 만기교체 대상 (E)
			소 계	교체 유보 되었던 수전	기 타 (사유 불분명)
0			0

[작성방법]
- ‘14년 이전분 조회 총건수 : “가”항의 ’14년이전 아리수인포 조회건수와 동일 ( = C + D + E) - 교체 유보(C) : “가”항의 ‘14년이전 교체유보 건수 소계와 동일 - ‘15년 장애수전 정비대상(D) : ‘14년 이전분 조회 총건수 중 ‘15년에 장애수전 정비대상 으로 관리할 수전 - ‘15년 만기교체 대상(E) : ’14년 이전분중 교체유보 되었던 수전 또는 미교체 사유가 불분명한 수전에 대하여 ‘15년에 만기교체를 하여야 하는 수전

라. ‘15년 교체장애수전 정비대상

구 분	합계	만기분중 (D) 정비대상	고장분중 정비대상
정비대상	0

[작성방법]
- 만기분중 정비대상 : “다”항의 ’15년 장애수전 정비 대상(D)건수와 동일 - 고장분중 정비대상 : 고장으로 미 교체한 수전중 ‘15년도 정비 대상(예상)

☞ 교체 장애수전은 수전별로 구체적 사유를 조사하여 “교체장애수전 정비대장”에 기록 정리

교체장애 수전 발생 및 정비 진행사항, 정비결과 등 아리수인포시스템에 등록 관리

2. 만기 수도계량기 교체 중장기 계획

가. 2016 ~ 2020년 만기교체 대상(소형)

구 분	합 계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
만기대상 건 수	0

[작성방법]
- 아리수인포 조회 건수(B) ‣ 아리수인포 시스템(수용가–계량기교체관리–교체대상 계량기등록 ) · 사업소, 구별선택, 구경 (15~50mm), 교체예정일, 조회 ⇒ 엑셀저장 ☞ 교체예정일 : 2016년의 경우(2016. 1. 1. ~ 2016.12.31.) 선택 조회