‘16년도 소형 수도계량기 만기 교체 계획

(○○ 수도사업소)

2016년도에 검정유효기한이 도래하는 만기 교체 대상 수도계량기를 적시에 교체하여 수도 사용량 측정의 정확도 향상 및 세입증대

1. ‘16년 만기도래 수도계량기 교체 계획

가. 만기교체 대상 총괄 내역

구 분	만기교체 대상 건수 (A)	아리수인포 시스템 조회건수 (B)	교체 유보 건수(C)
			소계	재건축, 재개발	옥내관노후 (벽체형)	급수 중지등	기 타 ( )
합 계	0		0
2016년	0		0
2015년이전	0		0

[작성방법]
- 만기교체 대상 건수 (A = B – C) ‣ ‘16년에 수도사업소 만기교체 대상으로 관리할 수전수 (교체 목표수량) ☞ 아리수인포시스템에서 만기교체대상으로 조회된 건수에서 교체유보 건수를 제외한 수량 - 아리수인포시스템 조회 건수 (B) ‣ 아리수인포시스템 - 수용가 – 계량기교체관리 – 교체대상 계량기등록 · 사업소, 구별선택, 구경(15~50mm), 교체예정일, 조회 ⇒ 엑셀저장 ☞ 교체예정일 - [2016년 : 2016.1.1.~2016.12.31], [2015년이전 : 1900.01.01.~2015.12.31] - 교체 유보 건수 (C) ‣ 재건축, 재개발 : 당해연도 재개발, 재건축이 예정(승인)되어 계량기 교체가 불필요한 경우 (자치구별 주택과, 도시계획과 등 관련부서에 요청공문 발송하여 확인) ‣ 옥내배관 노후 : 급수배관 노후로 교체작업시 누수가 우려되어 교체가 불가능한 수전(벽체형) ‣ 급수중지 등 : 급수중지, 정수처분 등으로 교체가 유보된 수전 ‣ 기 타 : 기타 사유(공가, 장애물적치 등)로 교체불가(유보) 수전 --- 사유 명시

☞ 교체 장애수전은 수전별로 구체적 사유를 조사하여 아리수인포시스템 “계량기 교체 장애관리 대장”에 기록 관리 (교체장애 수전 발생 및 정비 진행사항, 정비결과 등)

나. 구경별 만기교체 대상 내역

만기교체 대상 건수		구 경 별 (개)
		15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
합 계	0

[작성방법 : 합계는 ‘가’항의 합계({2016년+2015년이전}건수와 동일한 숫자로 작성]

2. 수도계량기 만기 교체 중장기 계획

○ 2017 ~ 2021년 만기교체 대상(소형)

구 분	합 계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
만기교체 대상 건 수	계	0	0	0	0	0
	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

[작성방법]
- 아리수인포 시스템을 활용하여 조회된 건수 기재 ‣ 아리수인포 시스템 (수용가–계량기교체관리–교체대상 계량기등록 ) · 사업소, 구별선택, 구경 (15~50mm), 교체예정일, 조회 ⇒ 엑셀저장 ☞ 교체예정일 : 2017년의 경우(2017. 1. 1. ~ 2017.12.31.) 선택 조회 - ‘17년이후 연도별·구경별 교체건수는 사업소별 ‘16년 교체유보율 등을 감안하여 작성