‘16년도 소형 수도계량기 만기 교체 계획

(강남수도사업소)

2016년도에 검정유효기한이 도래하는 만기 교체 대상 수도계량기를 적시에 교체하여 수도 사용량 측정의 정확도 향상 및 세입증대

1. ‘16년 만기도래 수도계량기 교체 계획

가. 만기교체 대상 총괄 내역

구 분	만기교체 대상 건수 (A)	아리수인포 시스템 조회건수 (B)	교체 유보 건수(C)
			소계	재건축, 재개발	옥내관노후 (벽체형)	급수 중지등	기 타 ( )
합 계	13,509	38,177	24,668	6,906	10,417		7,345
2016년	12,474	19,895	7,421	1,534	3,631		2,256
2015년이전	35,529	18,282	17,247	5,372	6,786		5,089

[작성방법]
- 만기교체 대상 건수 (A = B – C) ‣ ‘16년에 수도사업소 만기교체 대상으로 관리할 수전수 (교체 목표수량) ☞ 아리수인포시스템에서 만기교체대상으로 조회된 건수에서 교체유보 건수를 제외한 수량 - 아리수인포시스템 조회 건수 (B) ‣ 아리수인포시스템 - 수용가 – 계량기교체관리 – 교체대상 계량기등록 · 사업소, 구별선택, 구경(15~50mm), 교체예정일, 조회 ⇒ 엑셀저장 ☞ 교체예정일 - [2016년 : 2016.1.1.~2016.12.31], [2015년이전 : 1900.01.01.~2015.12.31] - 교체 유보 건수 (C) ‣ 재건축, 재개발 : 당해연도 재개발, 재건축이 예정(승인)되어 계량기 교체가 불필요한 경우 (자치구별 주택과, 도시계획과 등 관련부서에 요청공문 발송하여 확인) ‣ 옥내배관 노후 : 급수배관 노후로 교체작업시 누수가 우려되어 교체가 불가능한 수전(벽체형) ‣ 급수중지 등 : 급수중지, 정수처분 등으로 교체가 유보된 수전 ‣ 기 타 : 기타 사유(공가, 장애물적치 등)로 교체불가(유보) 수전 --- 사유 명시

☞ 교체 장애수전은 수전별로 구체적 사유를 조사하여 아리수인포시스템 “계량기 교체 장애관리 대장”에 기록 관리 (교체장애 수전 발생 및 정비 진행사항, 정비결과 등)

나. 구경별 만기교체 대상 내역

만기교체 대상 건수		구 경 별 (개)
		15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
합 계	13,509	11,619	750	484	225	293	138

[작성방법 : 합계는 ‘가’항의 합계({2016년+2015년이전}건수와 동일한 숫자로 작성]

2. 수도계량기 만기 교체 중장기 계획

○ 2017 ~ 2021년 만기교체 대상(소형)

구 분	합 계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
만기교체 대상 건 수	계	16,827	15,581	13,601	14,607	12,969
	15mm	14,709	13,458	11,208	11,336	10889
	20mm	846	641	804	906	785
	25mm	610	541	638	825	431
	32mm	222	236	342	575	462
	40mm	336	541	486	715	292
	50mm	104	164	123	250	110

[작성방법]
- 아리수인포 시스템을 활용하여 조회된 건수 기재 ‣ 아리수인포 시스템 (수용가–계량기교체관리–교체대상 계량기등록 ) · 사업소, 구별선택, 구경 (15~50mm), 교체예정일, 조회 ⇒ 엑셀저장 ☞ 교체예정일 : 2017년의 경우(2017. 1. 1. ~ 2017.12.31.) 선택 조회 - ‘17년이후 연도별·구경별 교체건수는 사업소별 ‘16년 교체유보율 등을 감안하여 작성