문서번호	시설과-1352
결재일자	2017.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관	시설과장		시설안전부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	생산관리과장
	기전설비과장
	배수과장
	시설관리과장

2017년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제 점검․정비계획

2017. 2.

상수도사업본부

[시설안전부 시설과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

	2017년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제 점검․정비계획

상수도 시설물, 공사장 등의 수해예방에 철저를 기하고자 2017년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제 점검․정비계획을 보고 드림.

Ⅰ				추진근거
		c

□ 2017년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제 점검 시행

(하천관리과-2136, 2017. 2. 8.)

Ⅱ				점검대상
		c

□ 상수도 분야 점검대상

○ 상수도 주요시설물

취,정수장(개소)			배수지(개소)			가압장(개소)
계	취수장	정수장	계	지역	1,2차	계	유,무인	증압
10	4	6	100	31	69	207	64	143

○ 본부시행 건설공사장

연번	공사명	규모	사업비 (백만원)	공사기간
1	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설	표준정수처리시설 현대화 : 70만톤/일 고도정수처리시설 (오존+입상활성탄) : 60만톤/일	230,500	2009. 12. 4.~ 2017. 6. 30.
2	뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사	원형농축조 2지 신설(D=31m) 및 기존 2지 재건설(D=35m)	9,110	2015. 11. 27. ~2017. 6. 30
3	국사봉 배수지 건설공사	배수지 신설 : 12,000㎥ 송배수관 신설 : 200~1,000㎜, 연장 : 3.4km	18,870	2016. 12. 1.~ 2019. 5. 19.
4	사당배수지 건설공사	배수지 신설 : 5,000㎥ 송배수관 신설 : 400~500㎜, 연장 : 1.7km	10,003	2016. 12. 6.~ 2019. 5. 24.

○ 노후 송․배수관 정비공사(이월공사)

연번	수도사업소	공사명	규모	사업비 (백만원)	공사기간
1	중부	소월길 송배수관 정비공사	D=700㎜, L=822m	1,500	2016. 8. 8.~ 2017. 2. 3.
2	서부	공덕로타리 ~ 한계레신문 앞간 송배수관 정비공사	D=600㎜, L=737m	1,400	2016. 7. 25.~ 2017. 1. 20.
3	동부	고산자교 주변 송배수관 정비공사	D=900㎜, L=270m	3,200	2016. 7. 25.~ 2017. 5. 15.
4	강동	둔촌동 보훈병원~방아삼거리간 송배수관정비공사	D=500㎜, L=560m	600	2016. 9. 20.~ 2017. 11. 30.

Ⅲ				세부추진계획
		c

□ 점검 및 정비기간 : 2017. 2. 20.~4. 28.

구분	1단계 점검	2단계 점검	비고
점검(정비)기간	2017. 2. 20.~3. 24.	2017. 4. 3.~4. 14.
점검방법	관리부서, 전문가 등 합동점검	관리부서, 전문가 등 합동점검
점검방향	풍수해 안전대책 일환 일제 점검	1차점검 시 미조치사항 위주 집중점검
지적사항 조치	2017. 3. 13.~3. 31.까지	2017. 4. 10.~4. 28.까지
조치결과 제출	2017. 4. 7.까지	2017. 5. 4.까지

□ 점검반 편성

구분	취,정수장	배수지, 가압장 등	대형공사장	소규모 공사장
				송․배수관정비공사
주관부서	생산관리과	시설관리과	시설과	배수과
점검반	생산관리과 기전설비과 정수센터	시설관리과 관할 사업소	시설과 건설사업관리기술자	배수과 관할 사업소

※ 수해취약(시설)지역 실정에 맞춰 외부전문가 안전점검 활용

□ 주요 중점 점검사항

○ 석축, 옹벽, 절개지, 급경사지, 입간판 등 취약 시설물 안전점검

○ 시설 구조적 균열, 붕괴, 전도 등 징후 여부

○ 공사장 터파기 부위 안전조치 상태 점검

○ 양수기 예비량 확보 및 기능 정비 여부

○ 지하 시설물 배수펌프의 기능 점검

○ 배수로 유입, 유출구 막힘 여부 및 배수로 정비 상태

○ 시설물 및 공사장내 침사지, 하수관로, 빗물받이, 맨홀 등 점검

○ 수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리 상태

○ 비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비 여부

□ 점검결과 조치 및 관리

○ 단순 지적사항 : 현장에서 즉시 시정조치하고 결과를 전․후 사진 첨부 제출

○ 주요 지적사항 : 부서장 책임하에 보완시공 및 별도 관리대책 마련

○ 주요 지적사항에 대한 조치결과 확인점검 실시(주관부서)

○ 중대한 결함 및 징후 발생시 시설안전부 시설과로 즉시 보고

Ⅳ				행정사항
		c

□ 풍수해 안전대책 관련 사전 일제조사 조치결과 제출 → 하천관리과

○ 1차 점검결과 : 2017. 4. 7.(금), 2차 점검결과 : 2017. 5.4 .(목)

□ 점검 주관부서는 점검 및 정비결과 수합 제출

○ 생산관리과, 시설관리과, 배수과 → 시설안전부 시설과

□ 안전점검 외부전문가 수당 지출

○ 재난, 안전 자문수당 예산 확보현황 : 21,120천원

- 대형공사장 : 6,336천원

- 송배수관 공사장 : 4,224천원

- 시설물 점검 : 10,560천원

○ 외부전문가 점검수당 지급

- 산출내역 예시 : 270,000원/일․인 × 1팀 × 1인 =270,000원

※ 한국엔지니어링협회 정책연구실-270호(2016. 12. 15.)에서 공표한 특급기술자 노임단가 적용

(270,333원을 → 270,000원으로 적용)

- 수당지급 : 산정한 금액을 원천징수 후 개인 무통장 계좌로 일괄 입금

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비(기본경비), 일반운영비(사무관리비)

붙임 : 1. 제출양식(점검대상 현황) 1부.

2. 제출양식(수방시설 및 수해취약(시설)지역 일제점검 및 정비 결과보고) 1부

3. 제출양식(2017년 풍수해 대비 일제점검 결과 보고) 1부.

4. 2017년 풍수해 대비 건설공사 등 안전점검표 1부.

5. 2017년 수해안전대책 관련 수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획(하천관리과) 1부.  끝.