‘16년도 대형 수도계량기 만기 교체 계획

(수도자재관리센터)

2016년도에 검정유효기한이 도래하는 만기 교체 대상 수도계량기를 적시에 교체하여 수도 사용량 측정의 정확도 향상 및 세입증대

1. ‘16년 만기도래 수도계량기 교체 계획

가. 만기교체 및 신설 대상 내역

구 분	만기교체 대상					신 설 (예정)	비 고
	만기교체 대상 건수 (A)	아리수인포 시스템 조회건수 (B)	교체 유보 건수(C)
			소계	교체장애	기타
합 계	0	0	0	0	0	0
2016년	0		0
2015년이전	0		0

[작성방법]
- 만기교체 대상 건수 (A = B – C) ‣ ‘16년에 자재센터 만기교체 대상으로 관리할 수전수 (목표수량) ☞ 아리수인포시스템에서 만기교체대상으로 조회된 건수에서 교체유보 건수를 제외한 건수 - 아리수인포시스템 조회 건수(B) ‣ 아리수인포시스템 – 수용가 – 계량기교체관리 – 교체대상 계량기등록 · 사업소, 구별선택, 구경(80~300mm), 교체예정일, 조회 ⇒ 엑셀저장 ☞ 교체예정일 - [2016년 : 2016.1.1. ~ 2016.12.31], [2015년이전 : 1900.01.01.~ 2015.12.31] - 교체 유보(C) : 교체장애 수전, 소화전, 기타사유(재건축,재개발 등)

☞ 교체 장애수전은 수전별로 구체적 사유를 조사하여 아리수인포시스템 “계량기 교체 장애관리 대장”에 기록 관리 (교체장애 수전 발생 및 정비 진행사항, 정비결과 등)

나. 구경별 만기교체 대상 내역

만기교체 대상 건수		구 경 별 (개)
		80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
합 계	0

[작성방법 : 합계는 ‘가’항의 합계(A){2016년+2015년이전}건수와 동일한 숫자로 작성]

2. 수도계량기 신설 등 예정량

가. 구경별 신설(고장교체) 예정량

합 계	구 경 별 (개)
	계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
계	0
신 설	0
고 장	0

※ 최근 3년간 구경별 신설 및 고장교체 평균건수를 감안하여 작성

3. 수도계량기 만기 교체 중장기 계획

가. 2017 ~ 2021년 만기교체 대상

구 분	연도별	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
만기교체 대상 건 수	계	0	0	0	0	0
	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	250mm

[작성방법]
- 아리수인포 시스템을 활용하여 조회된 건수 기재 ‣ 아리수인포 시스템 (수용가–계량기교체관리–교체대상 계량기등록 ) · 사업소, 구별선택, 구경 (80~300mm), 교체예정일, 조회 ⇒ 엑셀저장 ☞ 교체예정일 : 2017년의 경우 [2017.1.1.~2017.12.31.] 선택 조회 - ‘17년이후 연도별·구경별 교체건수는 사업소별 ‘16년 교체유보율 등을 감안하여 작성