취․정수장 점검표

1. 점검자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
점검자 의견

2. 점검사항

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 기초 지반, 절토부, 굴착사면
∙ 기초지반 연약화로 붕괴․침하 발생 유무
∙ 비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부
∙ 표면수 유입방지용 배수시설 설치 여부
∙ 비탈사면 보호․보강시설의 상태
▪ 옹벽, 석축, 건축물
∙ 콘크리트 옹벽 파손, 균열 발생 여부
∙ 보강토 옹벽 파손, 균열 발생 여부
∙ 석축 파손, 손상, 균열 발생 여부
∙ 주변 배수시설 관리상태 적정 여부
∙ 건축물 부재의 구조적 균열․변형 여부
∙ 건축물의 기울음, 외벽 경사․균열 발생 여부
∙ 주변지반 부등침하, 융기현상 발생 여부

□ 문제점 및 개선대책

<문제점>

<개선대책>

배수지·가압장 점검표

1. 점검자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
관 상태 및 배수시설	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	상수도관 누수발생 여부
	구조물내로 내·외수 유입여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물 내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
특/고압 전기설비	특/고압패널(내․외부기기 일체)
	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	개폐기, 차단기 접속부 상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태
	유입/몰드 변압기 설비 이상유무
저압 전기설비	저압패널(내․외부기기 일체)
	차단기 패널 전기적 접속부
HMI감시반 (제어실)	공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무)
	UPS설비(본체, 배터리)
모터펌프 (펌프실)	모터기동반(리액터, 인버터)운전
	모터펌프 운전중 소음/진동
	인입토출 관압계 작동/전송
	전동밸브 외관 및 동작신호
	배수펌프 가동 및 침수경보 동작
	크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부
CCTV설비	CCTV동작상태 및 방송테스트
배관, 구조물 (관랑실)	맨홀, 배관 이상 유무
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
기타 시설 개선 사항

현수관로 점검표

1. 점검자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
현수관로	관체 및 피복 결함 여부
	관 보온상태
	밸브 등 부속시설 상태
	관로지지 등 안전시설 상태
	점검통로 상태
기타 시설 개선 사항

지하철공사장내 노출상수도관 점검표

1. 점검자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도시설	관 보온 상태
	이음부 보강(곡관포함) 상태
	고무판 설치 및 파손 여부
	관 매달기 상태(수평, 수직)
	관 지지대 및 와이어 설치상태
	현수관로 표찰 여부
	누수징후
	점검통로
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부
	상수도현황판 비치 여부
	누수사고시 상황도 비치 (제수변실표시여부)
	제어밸브키 비치여부
기타 시설 개선 사항

대형공사장 시설 점검표

1. 점검자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
일반사항	원지반 상태, 시공의 적정성 여부
	지하매설물 조사여부
	굴착사면 적정구배 준수 여부 (보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>)
	측구 및 토공 작업구간 배수로 설치여부
	표면수 유입방지 조치여부
사면붕괴	부석제거 여부
	굴착 단부의 출입금지 조치여부
	산마루 측구 설치여부
	높이 5m마다 1m이상의 소단설치 여부

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
흙막이 지보공	조립도 작성 및 작업순서 준수여부
	수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부
	배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부
	계측관리 실시 여부
	수직 승강계단 설치 유무
	토류판 배면의 공극 유무
지반침하	침하, 균열, 변형 여부
	차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부
	중량정비 사용 전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부
	비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무
	지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부
구조물 공사	혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인 - 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시
	구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부 - 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부 - 소화기 비치여부
	거푸집 동바리 조립상태 이상유무 - 구조검토 및 조립도 작성 여부 - 수평보강재 등 전용철물 사용 여부
기타 시설 개선 사항

공공청사 점검표

1. 점검자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
구조안전	◦주요 부재의 구조적 균열과 변형 - 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥 주변융기, 중앙부 처짐)등 발생 여부 - 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근 노출) - 보에 결함 발생 여부 (단부 사인장 균열, 중앙부 휨 균열)
	◦부등침하 - 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부 - 주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부 - 창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부 - 바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부
내구성	각부의 균열, 누수, 백화나 습율(결로) 등의 발생 여부
	철재 부식 발생 여부

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
축대·옹벽· 담장 등	수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	균열과 변형(배부름) 발생 여부
	배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부
기타 결함	하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
	담장의 전도 징후 여부
	빗물 홈통과 루프드레인의 기능이상 유무
	수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무
기타 시설 개선 사항