유해화학물질 취급시설 자체점검대장(2약품실 가성소다)

점검일자 : 2022년 6월 22일 수요일 (점검시간 16:30~16:40)

점 검 자 : 정수과 김종호, 임해기

점검 항목	이상 유무	비고
① 유해화학물질의 이송배관ㆍ접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출ㆍ누출 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
③ 액체ㆍ기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검후 이송중 [ ] 정밀 재점검 필요
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식ㆍ손상ㆍ노후화 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑥ 물 반응성 물질이나 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑦ 인화성 액체의 증기 또는 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비주변에 존재함에 따라 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기 및 온도ㆍ압력계기가 정상적으로 작동하는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑩ *************************************************	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑪ 유해화학물질 저장ㆍ보관설비의 부식ㆍ손상ㆍ균열 등으로 인한 유출ㆍ누출이 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검중 [ ] 정밀 재점검 필요

유해화학물질 취급시설 자체점검대장(2정수 과산화수소)

점검일자 : 2022년 6월 22일 수요일 (점검시간 16:45~16:55)

점 검 자 : 정수과 김종호, 임해기

점검 항목	이상 유무	비고
① 유해화학물질의 이송배관ㆍ접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출ㆍ누출 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
③ 액체ㆍ기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검후 이송중 [ ] 정밀 재점검 필요
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식ㆍ손상ㆍ노후화 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑥ 물 반응성 물질이나 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑦ 인화성 액체의 증기 또는 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비주변에 존재함에 따라 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기 및 온도ㆍ압력계기가 정상적으로 작동하는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑩ *************************************************	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑪ 유해화학물질 저장ㆍ보관설비의 부식ㆍ손상ㆍ균열 등으로 인한 유출ㆍ누출이 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검중 [ ] 정밀 재점검 필요

유해화학물질 취급시설 자체점검대장(2정수 염소실)

점검일자 : 2022년 6월 22일 수요일 (점검시간 17:00~17:10)

점 검 자 : 정수과 김종호, 임해기

점검 항목	이상 유무	비고
① 유해화학물질의 이송배관ㆍ접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출ㆍ누출 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
③ 액체ㆍ기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검후 이송중 [ ] 정밀 재점검 필요
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식ㆍ손상ㆍ노후화 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑥ 물 반응성 물질이나 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑦ 인화성 액체의 증기 또는 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비주변에 존재함에 따라 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기 및 온도ㆍ압력계기가 정상적으로 작동하는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑩ *************************************************	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑪ 유해화학물질 저장ㆍ보관설비의 부식ㆍ손상ㆍ균열 등으로 인한 유출ㆍ누출이 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검중 [ ] 정밀 재점검 필요

유해화학물질 취급시설 자체점검대장(2염소실 가성소다)

점검일자 : 2022년 6월 22일 수요일 (점검시간 17:10~17:20)

점 검 자 : 정수과 김종호, 임해기

점검 항목	이상 유무	비고
① 유해화학물질의 이송배관ㆍ접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출ㆍ누출 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
③ 액체ㆍ기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검후 이송중 [ ] 정밀 재점검 필요
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식ㆍ손상ㆍ노후화 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑥ 물 반응성 물질이나 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑦ 인화성 액체의 증기 또는 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비주변에 존재함에 따라 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기 및 온도ㆍ압력계기가 정상적으로 작동하는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑩ *************************************************	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑪ 유해화학물질 저장ㆍ보관설비의 부식ㆍ손상ㆍ균열 등으로 인한 유출ㆍ누출이 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검중 [ ] 정밀 재점검 필요

유해화학물질 취급시설 자체점검대장(1정수 과산화수소)

점검일자 : 2022년 6월 22일 수요일 (점검시간 17:25~17:35)

점 검 자 : 정수과 김종호, 임해기

점검 항목	이상 유무	비고
① 유해화학물질의 이송배관ㆍ접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출ㆍ누출 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
③ 액체ㆍ기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검후 이송중 [ ] 정밀 재점검 필요
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식ㆍ손상ㆍ노후화 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑥ 물 반응성 물질이나 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑦ 인화성 액체의 증기 또는 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비주변에 존재함에 따라 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기 및 온도ㆍ압력계기가 정상적으로 작동하는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑩ *************************************************	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑪ 유해화학물질 저장ㆍ보관설비의 부식ㆍ손상ㆍ균열 등으로 인한 유출ㆍ누출이 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검중 [ ] 정밀 재점검 필요

유해화학물질 취급시설 자체점검대장(1정수 염소실)

점검일자 : 2022년 6월 22일 수요일 (점검시간 17:40~17:50)

점 검 자 : 정수과 김종호, 임해기

점검 항목	이상 유무	비고
① 유해화학물질의 이송배관ㆍ접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출ㆍ누출 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
③ 액체ㆍ기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검후 이송중 [ ] 정밀 재점검 필요
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식ㆍ손상ㆍ노후화 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑥ 물 반응성 물질이나 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑦ 인화성 액체의 증기 또는 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비주변에 존재함에 따라 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기 및 온도ㆍ압력계기가 정상적으로 작동하는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑩ *************************************************	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑪ 유해화학물질 저장ㆍ보관설비의 부식ㆍ손상ㆍ균열 등으로 인한 유출ㆍ누출이 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검중 [ ] 정밀 재점검 필요

유해화학물질 취급시설 자체점검대장(1염소실 가성소다)

점검일자 : 2022년 6월 22일 수요일 (점검시간 17:50~18:00)

점 검 자 : 정수과 김종호, 임해기

점검 항목	이상 유무	비고
① 유해화학물질의 이송배관ㆍ접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출ㆍ누출 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
③ 액체ㆍ기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검후 이송중 [ ] 정밀 재점검 필요
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식ㆍ손상ㆍ노후화 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑥ 물 반응성 물질이나 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑦ 인화성 액체의 증기 또는 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비주변에 존재함에 따라 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부	[ ] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요	해당없음
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기 및 온도ㆍ압력계기가 정상적으로 작동하는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑩ *************************************************	[○] 문제없음 [ ] 자체점검 시 조치완료 [ ] 정밀 재점검 필요
⑪ 유해화학물질 저장ㆍ보관설비의 부식ㆍ손상ㆍ균열 등으로 인한 유출ㆍ누출이 있는지 여부	[○] 문제없음 [ ] 자체점검중 [ ] 정밀 재점검 필요