붙임1		어린이놀이시설의 안전점검 항목

구 분	점검항목	점검결과
부대 시설	◦ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	이상없음
	◦ 화장실의 파손 및 청결	해당없음
	◦ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	이상없음
	◦ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	이상없음
놀이터 공통 사항	◦ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상없음
	◦ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	이상없음
	◦ 놀이터내 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 등 위험물질 존재	이상없음
	◦ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	이상없음
	◦ 놀이터의 배수, 쓰레기 적재 및 입구의 주차 상태	이상없음
	◦ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	이상없음
	◦ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	이상없음
	◦ 기구 및 시설의 도장 상태	이상없음
그네	◦ 그네고리(‘S’ 훅)의 풀림 및 파손	이상없음
	◦ 그네 좌석판의 파손	이상없음
	◦ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	이상없음
	◦ 그네 줄의 꼬임	이상없음
	◦ 그네 체인의 모양 변형	이상없음
	◦ 그네 줄의 균형 상태	이상없음
	◦ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 여부, 추락시 상해위험 장애물 존재	이상없음
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음
	◦ 금속재질의 녹 발생	이상없음
	◦ 금이 간 곳의 존재	이상없음
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음
	◦ 돌출부나 거친면의 존재	이상없음
	◦ 볼트나 나사의 풀림	이상없음
미끄 럼틀	◦ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상없음
	◦ 미끄럼틀 계단의 파손	이상없음
	◦ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	이상없음
	◦ 착지판에 흙 및 물의 존재	이상없음
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음
	◦ 금속 재질의 녹 발생 상태	이상없음
	◦ 금이 간 곳의 존재	이상없음
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음
	◦ 돌출부나 거친면의 존재	이상없음
	◦ 볼트나 나사의 풀림	조치완료
흔들 놀이 기구	◦ 시소의 무게 균형 상태	이상없음
	◦ 충격 완화용 타이어의 파손	이상없음
	◦ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	이상없음
	◦ 시소가 좌 ‧ 우로 흔들림	이상없음
	◦ 손잡이가 흔들림	이상없음
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음
	◦ 기구의 금이 간 곳	이상없음
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음
	◦ 돌출부나 거칠음	이상없음
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음
정글짐 ․ 건너는 기구	◦ 파이프가 휘어짐	이상없음
	◦ 금속부분의 녹슴	이상없음
	◦ 금이 간 곳의 존재	이상없음
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음
	◦ 돌출부나 거칠음	이상없음
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음
건너는 기구 ․ 공중 놀이 기구	◦ 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	이상없음
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음
	◦ 금이 간 곳의 존재	이상없음
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음
	◦ 돌출부나 거칠음	이상없음
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음