주요 심사내용

□ 사업명 :  노후직원사택 외부 도장공사

□ 사업개요

위 치	강서구 양천로 201 일대 (서남물재생센터)
공사개요	- 대상 : 직원사택 1,3동 - 외부도장 A=3,289㎡ / 내부도장 A=1,237㎡ - 가설 및 기타부대공 1식
공사기간	착공일로부터 90일간

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	200,000	천원
◦	심사금액	:	198,978	천원
◦	절 감 액	:	1,022	천원
◦	절 감 율	:	0.51	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

[시중물가지 → 조달청 가격정보 단가 적용]

- 연마지(#120) : 275원 → 연마지(#120~180, 230×280mm) : 200원

- 에멀션페인트(KSM 6010 2급, 외부용) : 2,694원

→ 수성페인트(KSM6010-2종2급, 백색) : 1,860원

- 강관(48.6*2.3㎜) : 2,833원

→ 비계(강관비계, 비계파이프, 48.6*2.3㎜) : 2,700원

- 이음철물(연결핀 48.6㎜용) : 900원 → 비계안정장치(이음철물, 연결핀) : 830원

- 조임철물(직교, 자재) : 1,500원 → 비계안정장치(조임철물, 직교및가새) : 1,270원

- 받침판(강관비계용, Base Plat) : 2,900원 → 비계안정장치(받침철물) : 2,470원

- 신너(KSM6060, 2종, 조합페인트) : 2,489원

→ 시너(KSM6060, 2종, 조합페인트용) : 1,780원