품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사                   점검일 : 2021. 4. 20. ~ 4. 21.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 업무분장 사항에 대해 담당자 및 대직자의 숙지여부를 파악할 수 있도록 자필 서명 받아 처리 바람.
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람.
18. 기자재 및 공사목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 콘크리트 구조물에 대한 균열관리대장 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지41호 서식을 준수하시기 바람.(점검일 현재 ‘원인’ 항목이 누락됨)
22. 테이터의 분석관리	․ 품질개선을 위한 데이터의 수집, 분석 및 적용에 대한 이행 여부	◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람.(2020년도 데이터분석 보고 미실시)
25. 건설공사 운영성과의 검토관리	․ 품질관리계획의 운영전반에 대한 정기적인 성과검토의 실시 여부	◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2020년도 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성되어 있으므로 조치하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 조경석 단부를 면다듬기하여 안전사고가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 측구 배수로 끝부분에 집수정을 설치하여 주위 빗물을 유도할 수 있도록 할 것. ◦ 조경석 설치시 근입깊이를 충분히 확보하고 하부 다짐을 철저히 할 것. ◦ 절취부 상부에 산마루 측구 설치를 검토하고 녹생토 설치시 정밀시공할 것. ◦ 생태통로 좌․우측 보강토 옹벽 배면에 나무 뿌리로 인한 손상 및 변형(배부름) 우려가 있으므로 관리청과 협의하여 제거 검토 바람. ◦ 본선 환기구 상부 마감부 노출콘크리트는 미관유지 및 방수시트 보호가 될 수 있도록 조치 조치 바람(돌붙임 등).
※ 본 점검결과는“하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사”의 시공자인 한신공영(주)과 감리자인 ㈜동일기술공사에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.