환경보전방안검토서 검토의견

[마곡지구 도시개발사업(9차)]

Ⅰ. 사업개요

□ 위    치 : 서울특별시 강서구 마곡동 일대

□ 협의근거 :「환경영향평가법」제33조 및 같은 법 시행령 제55조

- 협의내용 변경 시 미리 협의기관 장의 의견을 듣도록 정한 사항(공원·녹지의 축소, 사후환경영향조사계획 변경 등)을 변경하는 경우

□ 사업자/승인기관 : 서울주택도시공사/서울특별시

□ 주요 변경내용

- 녹지계획 변경, 사후환경영향조사계획 변경[항목(동·식물상, 대기, 수질, 소음·진동 등)별 측정지점, 측정방법 등]

Ⅱ. 검토의견

□ 본 사업계획 변경은 서울특별시 강서구 마곡동 일원의 마곡지구  도시개발사업 환경보전방안(9차)에 대한 검토의견으로, 사업계획 변경으로 주변 환경에 미치는 영향이 최소화되도록 상기 검토의견과 이외의 사항은 환경보전방안서, 당초 환경영향평가서에 제시한 저감방안 및 협의내용을 반영하여야 함

□ 소음·진동 사후환경영향조사 시 층별 측정을 실시하여야 하며, 층별 측정이 불가할 경우 불가사유를 구체적으로 제시하고 지상(1층) 및 최고층에서 소음 측정을 실시하여야 함

□ 본 개발계획에 따라 할당받은 부하량을 준수하여야 하며, 협의요청 인·허가 부서에서는 할당부하량을 적정하게 관리할 수 있도록 수질총량담당부서에 동 협의 결과를 통보하여야 함

- 추가 개발사업 배출부하량

(단위: kg/일)

단위유역	준공년도	BOD		T-P
		점	비점	점	비점
한강I	2020	318.84	195.04	20.844	3.310

□ 본 사업에서 발생되는 오염물질은 서남공공하수처리시설(BOD 6.3㎎/L 및 T-P 0.498㎎/L) 및 비점오염저감시설*에 유입이 계획된 바, 동 시설에서 적정하게 처리‧관리하여야 하며 할당된 부하량을 반드시 준수하여야 함.

- 비점오염저감시설인 침투형시설[생태면적(자연지반녹지 등)] 및 스크린형시설, 저류형시설(저류지), 여과형시설(제조 여과시스템)은 총량제 오염부하량 삭감시설이므로 아래사항을 준수하여야 함.

․비점오염저감시설의 기본적인 설치 및 관리‧운영은「물환경보전법」제53조 제4항제2호 및 같은 법 시행규칙 제76조제1항 및 제2항에 따른 비점오염저감시설의 설치(「물환경보전법 시행규칙」별표 17) 및 관리‧운영기준(「물환경보전법 시행규칙」별표 18) 준수

․비점오염원 최적관리지침 및 비점오염저감시설 유지관리 실적대장 작성지침 제3장 비점오염저감시설 종류별 유지관리 실적대장에 제시된 서식에 따라 유지관리 실적대장 등 작성‧관리

* 침투형시설{생태면적[자연지반녹지 66,539.10㎡, 수공간(차수) 609.21㎡, 인공지반녹지(≥90cm) 145,052.31㎡, 인공지반녹지(<90cm) 2,970.46㎡, 옥상녹화(≥20cm) 9,728.41㎡, 옥상녹화(<20cm) 15,184.99㎡)]}, 스크린형시설(5,833㎥/hr 2개소)+저류형시설(저류지 205,000㎥) 및 여과형시설(제조 여과시스템 9개소, 총 용량 3,335㎥/hr)

□ 본 사업 시행 시 예측하지 못하였거나 예측결과의 부적정 등으로 이 지역 또는 주변 지역의 자연 및 생활환경이 악화되거나 악화될 우려가 있을 경우에는 이에 대한 별도의 추가 환경영향 저감대책(민원 방지 및 민원 해소방안 포함)을 강구하여야 함.  끝.