『3호선 신조전동차 150칸』

기존(340칸) 전동차 구원운전 대책(안)

〔2022.03.10.(목) / 차량품질관리센터〕

3호선 기존전동차(구원차량) 구원운전시 엔코더(PWM) 출력 전압강하로, 신조전동차(고장차량) 제동제어 불량 현상에 따라 기존전동차(340칸) 엔코더 성능개량으로 본선 이례상황 대비 안정적 운용을 도모하고자 합니다.

▢ 추진배경

❍ 조달청 계약번호 제00183146100호(’18.10.23.)『2,3호선 전동차(196량) 구매』

❍ 차량계획처-21550(’18.7.26.)『2,3호선 전동차 제작사양서(VVVF 신조전동차 196량)』

❍ ㈜다원시스-EREE-EE172(’22.1.17.)『3호선 340칸 엔코더 PCB ASS‘Y 변경 검토서』

▢ 기존전동차 구원운전 문제점

❍ 기존전동차 엔코더 PWM 전압강하에 의한 신조전동차 구원 실패

➣ 340칸 엔코더 PWM 전압강하 방지 미적용에 의한 전압강하 발생

구 분			구원차(340칸)		(밀기)	고장차(150칸)
			0호차	9호차(운전실)		0호차	9호차
PWM 전압			14.6V	15.2V		15.0V	14.4V

❍ 신조차 제동제어기(ECU) 제동지령 PWM 전압 미검지로 비상제동 체결

▢ 전압강하 방지방법 검토

❍ 1안) 엔코더 전압강하 방지 적용 ➠ 출력전압 상승 / 시험결과 양호

➣ 1안 적용시 개조승인 여부: 성능향상된 동일부품으로 개조대상 아님

❍ 2안) 엔코더 부하 검지레벨 조정 ➠ 정상운행시 전류레벨 초과로 불가

▢ 검토결과 – 기존전동차 성능개선 엔코더로 교체 (2안 적용)

❍ 150칸 차량제작사 기존차(340칸) 성능개선 엔코더로 전량 교체

➣ 성능개선 엔코더 예비품 10대 포함 총78대 무상 제작납품 - 제작사

➣ 성능시험 및 모니터링(1개월) 후 340칸 전편성 확대 시행 - 제작사

작 성 자	차량품질관리센터장 : 박달서 ☎ 6311-6130	부장 : 장주일 ☎ 6457	담당 : 김세훈 ☎ 6498