[붙임2]       검수 점검표

운영센터 납품 규격(서버)

백오피스 가상화통합서버(x86)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : HP 모델명 : DL 580G8			2식
CPU	형 태 : Intel 계열 3GHz 이상 제공 수 량 : 24core 이상(6core이상 4P이상) 제공			형 태 : Intel 계열 3GHz 수 량 : 48core 이상(12core*4P)
메모리	512GB이상(Slot은 1/3이상 빈 Slot 제공, DDR3 1,600MHz 이상 제공) 최대 2048GB 이상 확장이 가능하여야 함			512GB이상(Slot은 1/3 빈Slot 제공, DDR3 1,600MHz 이상 제공) 최대 6TB 이상 확장이 가능하여야 함
내장 디스크	SAS 300GB 2개 이상을 제공하여야 함. HDD 속도 : 15Krpm이상 지원 디스크 방식 : SAS, SSD			SAS 300GB 2개 HDD 속도 : 15Krpm 지원 디스크 방식 : SAS, SSD
NIC	10/100/1000 Base-T Quad 포트 4개카드 이상을 제공하여야 함(Onboard 제외) 운영용 네트워크 vlan 3개이상, 가상화 이동 및 감시용, 가상화 관리용 포함하여 별도의 카드로 이중화 구성하여야 함			10/100/1000 Base-T Quad 포트 4개카드 이상을 제공(Onboard 제외) 운영용 네트워크 vlan 3개, 가상화 이동 및 감시용, 가상화 관리용 포함하여 별도의 카드로 이중화 구성
HBA	Dual Port이상 8Gbps 4개 이상을 제공하여야 함			Dual Port이상 8Gbps 4개 이상을 제공
기 타	가상화 이동 및 감시용 네트워크는 센터의 시스코 L2스위치를 활용 PCI-E 인터페이스방식 슬롯을 9개 이상 지원하여야 함 전원, 팬등 주요자원은 이중화로 구성하여야 함 I/O 카드는 물리적 카드와 Port 모두 이중화 구성 I/O, FAN, PSU 이중화 기능 제공 CPU, Memroy, Disk 등의 장애를 육안 확인 가능하여야 함 DVD-ROM 드라이버를 제공하여야 함 제조사 정품랙 제공 : 단독서버와 함께 장착토록 하여 백오피스 내부행정/민원행정 합하여 랙 2개이상으로 구성하고 전원공급장치는 전체 랙 전원을 수용할 수 있도록 이중화하여 구성하여야 한다. 제조사 정품(OEM 제외) 이어야 함 제조사 기술지원확약서를 제출하여야 함 제공되는 O/S는 제조사 정품 (OEM 제품 불가)이어야 함.			가상화 이동 및 감시용 네트워크는 센터의 시스코 L2스위치 활용 PCI-E 인터페이스방식 슬롯을 9개 이상 지원 전원, 팬등 주요자원은 이중화로 구성 I/O 카드는 물리적 카드와 Port 모두 이중화 구성 I/O, FAN, PSU 이중화 기능 제공 CPU, Memroy, Disk 등의 장애 육안 확인 가능 DVD-ROM 드라이버 제공 제조사 정품랙 제공 : 단독서버와 함께 장착토록 하여 백오피스 내부행정/민원행정 합하여 랙 2개이상으로 구성하고 전원공급장치는 전체 랙 전원을 수용할 수 있도록 이중화하여 구성 제조사 정품 제공(HP) 제조사 기술지원확약서를 제출 제공되는 O/S는 제조사 정품(MS, RedHatLinux)
라이선스 이관 및 증설	가상화 S/W : 기존 라이선스 이관 및 업그레이드 설치 기존 내부행정 가상화 통합서버에서 운영중인 VMware 라이선스 및 가상머신 이관 설치(2CPU) 라이선스 업그레이드 : 2CPU 추가 구매 정품라이선스 제공(OEM 제외) 가상머신용 O/S : 기존 라이선스 이관 및 업그레이드 설치 기존 내부행정 가상화 통합서버에서 운영중인 windows Datacenter ver이상, RHEL 납품 라이선스 이관 설치(2CPU) 신규설치 : Windows Datacenter(무제한가상머신), RHEL(무제한가상머신) 라이선스 2CPU 업그레이드 정품라이선스 제공(OEM 제외)			가상화 S/W : 기존 라이선스 이관 및 업그레이드 설치 기존 내부행정 가상화 통합서버에서 운영중인 VMware 라이선스 및 가상머신 이관 설치(2CPU) 신규 2CPU 라이선스 추가 구매 (총 4CPU 라이선스 설치) 정품라이선스 제공 가상머신용 O/S : 기존 라이선스 이관 및 업그레이드 설치 기존 내부행정 가상화 통합서버에서 운영중인 windows Datacenter ver이상, RHEL 납품 라이선스 이관 설치(2CPU) 신규설치 : Windows Datacenter(무제한가상머신), RHEL(무제한가상머신) 라이선스 2CPU 업그레이드(총4CPU 라이선스 설치) 정품라이선스 제공 MS Windows 2012 DvcCAL 2 * 5 copy(참조 : 수위정보 ECR-013) 클린업
확인일자		소속	직급		성명	확인

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : HP 모델명 : DL380G8			3식
CPU	형 태 : Intel 계열 3GHz 이상 제공하여야 함 요 건 : 입찰공고일 기준 6개월이내 단종계획이 없는 최신 CPU 수 량 : 4Core이상 1P이상(4core 이상) 제공			형 태 : Intel 계열 3.5GHz 제공 요 건 : 입찰공고일 기준 6개월이내 단종계획이 없는 최신 CPU 수 량 : 4Core이상 1P 제공
메모리	16GB이상(8GB 2개이상 제공, DDR3 1,600MHz 이상 제공) 최대 512GB 이상 확장이 가능하여야 함			16GB이상(8GB 2개 제공, DDR3 1,600MHz) 최대 768GB 이상 확장이 가능
내장 디스크	SAS 300GB 4개 이상을 제공하여야 함. 디스크는 최대 8개 이상을 장착 가능하여야 함 HDD 속도 : 15Krpm이상 지원 디스크 방식 : SAS, SSD OS 영역과 자료 저장영역 디스크 분리 구성하고, 디스크는 최소 이중화 구성되어야 함			SAS 300GB 4개 제공함. 디스크는 최대 8개 장착 가능 HDD 속도 : 15Krpm 지원 디스크 방식 : SAS, SSD OS 영역과 자료 저장영역 디스크 분리 구성 디스크는 미러 구성
NIC	- 10/100/1000 Base-T Quad 포트이상 2개 카드 이상을 제공하여야 함(Onboard 제외)			- 10/100/1000 Base-T Quad 포트 2개 카드 제공 함(Onboard 제외)
기 타	PCI-E 인터페이스방식 슬롯을 6개이상 지원하여야 함 전원, 팬등 주요자원은 이중화로 구성하여야 함 I/O 카드의 물리적 카드와 Port 모두 이중화 구성 HDD 미러링 구성 및 RAID 5, 6지원 I/O, FAN, PSU 이중화 기능 제공 CPU, Memroy, Disk 등의 장애를 육안 확인 가능하여야 함 DVD-ROM 드라이버를 제공하여야 함 다양한 RAID(0, 1, 5) 방식을 제공하여야 함 제조사 정품 (OEM 제품 불가)이어야 한다 기술지원확약서를 제출하여야 함			PCI-E 인터페이스방식 슬롯을 6개이상 지원 전원, 팬등 주요자원은 이중화로 구성 I/O 카드의 물리적 카드와 Port 모두 이중화 구성 HDD 미러링 구성 및 RAID 5, 6지원 I/O, FAN, PSU 이중화 기능 제공 CPU, Memroy, Disk 등의 장애를 육안 확인 가능 DVD-ROM 드라이버를 제공 다양한 RAID(0, 1, 5) 방식을 제공 제조사 정품 (OEM 제품 불가) 기술지원확약서를 제출
O/S	RedHat Linux Enterprise 정품 라이선스(OEM 제외) 제공			RedHat Linux Enterprise 정품 라이선스 제공
확인일자		소속	직급		성명	확인

내부행정 단독 서버(x86)

내부행정 유닉스통합서버

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : IBM 모델명 : P780			1식
파티션	파티션 구성 : IBM P780서버에 3개 파티션 서버1 : 메일DB1, 계약정보DB, BCV복제 및 백업DB 서버2 : 메일DB2, 계약정보AP, 예비 파티션간 HA 구성 : 메일 DB1/DB2, 계약정보 AP/DB 상호 HA			파티션 구성 : IBM P780서버에 3개 파티션 서버1 : 메일DB1, 계약정보DB, BCV복제 및 백업DB 서버2 : 메일DB2, 계약정보AP, 예비 파티션간 HA 구성 : 메일 DB1/DB2, 계약정보 AP/DB 상호 HA
CPU	Clock Speed : 2.53Ghz이상(1CPU가 8core로 구성) 파티션별 CPU 서버 1 : 1600tps이상이고 최소 8core 1파티션, 800tps이상이고 최소 4core 2파티션 서버 2 : 800tps이상이고 최소 4core 2파티션, 284,000 bops이상이고 최소 4core 1파티션 확장성 : 최대 64core이상 CPU core당 Cache Memory 최소 4MB이상 제공			Clock Speed : 3.72Ghz이상(1CPU가 8core로 구성) 파티션별 CPU 서버 1 : 2,826tps이상 8core 1파티션, 1,471tps이상 4core 2파티션 서버 2 : 1,471tps이상 4core 2파티션, 344,222 bops 이상 4core 1파티션 확장성 : 최대 128core CPU core당 Cache Memory 최소 10MB
메모리	cpu core당 8GB이상 제공(파티션 할당 메모리 기준) 최대 4TB이상 확장 가능			cpu core당 8GB제공 최대 4TB 확장 가능
백업	OS 백업 및 복구를 위한 별도의 솔루션 및 장치 제공			OS 백업 및 복구를 위한 별도의 솔루션 및 장치 제공(RDX)
파티션 당 구성 요건	CPU와 메모리는 파티션간 재배치가 가능해야 함 OS 디스크 : 300GB이상 디스크 15Krpm 4장이상(미러 구성 및 예비 디스크) NIC : 기가 8포트 이상, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 네트워크 포트 8포트 이상 제공 (데이터네트워크 : 2포트이상, HA heartbeat 2포트이상, 공유파일시스템용 2포트이상. 예비 2포트이상) ※ BCV 복제 및 백업DB, 예비 파티션 NIC : 기가 2포트이상, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 HBA : Dual port 8Gbps FC 3개 이상 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 OS : 파티션당 OS최신 버전 제공, 동시 사용자수 무제한 파티션당 컴파일러 일체 제공(C/C++), Java 1.5이상 제공, 온라인 JFS 파일시스템 제공 커널, Shell, I/O 모두 64비트 지원, 한글지원 GUI 기반의 시스템관리 기능 제공 각 파티션은 OS, NIC, HBA 등이 물리적으로 분리되도록 구성			CPU와 메모리는 DLPAR 기능으로 파티션간 재배치가 가능 OS 디스크 : 300GB이상 디스크 15Krpm 4장(OS미러 구성, OS 백업 디스크 미러구성) NIC : 기가 8포트, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 네트워크 포트 8포트 제공 (데이터네트워크 : 2포트이상, HA heartbeat 2포트이상, 공유파일시스템용 2포트이상. 예비 2포트) ※ BCV 복제 및 백업DB, 예비 파티션 NIC : 기가 2포트, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 HBA : Dual port 8Gbps FC 3개 이상 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 OS : 파티션당 OS최신 버전 제공(AIX7.1), 동시 사용자수 무제한 파티션당 컴파일러 일체 제공(C/C++), Java 1.5이상 제공, 온라인 JFS 파일시스템 제공 커널, Shell, I/O 모두 64비트 지원, 한글지원 GUI 기반의 시스템관리 기능 제공 각 파티션은 OS, NIC, HBA 등이 물리적으로 분리되도록 구성
기타	HA구성된 파티션 및 복제파티션에 대해 HA, 공유파일시스템(GPFS, CFS 등) S/W 및 라이선스 제공, 기술지원 공유파일시스템 사용을 위한 장비 및 부품 추가 납품 제공. 여유 부품 제공 : HBA 2개, Disk 2개, NIC 2개, 메모리 8GB 제조사 정품 (OEM 제품 불가)이어야 한다. 기술지원확약서를 제출하여야 한다. 이중화구성하는 파티션은 물리적으로 독립된 랙에 위치한 서버2대로 구성 제안하여야 한다. 성능치는 납품 및 설치완료후 15일내에 요구 성능치에 대한 테스트를 진행하여야 한다. 파티션 구성 및 관리를 위한 서버관리 콘솔을 별도로 구성하여 제공하여야 하며, 구성에 필요한 모든 장비 및 부품을 포함하여 제공하여야 한다. 단, 서버관리에 필요한 KVM(Keyboard Video Mouse) 스위치는 데이터센터 자체 통합 KVM스위치에 연결하여 구성하여야 하며, 케이블 포설은 본 사업에서 하여야 한다. 기존 내부행정 통합서버에 증설하여 제안할 수도 있음. 단, 기존 시스템과 부품장애에 대해 독립적으로 구성하여 서로 장애에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.			HA구성된 파티션 및 복제파티션에 대해 HA, 공유파일시스템(GPFS) S/W 및 라이선스 제공, 기술지원 공유파일시스템 사용을 위한 장비 및 부품 추가 납품(L2스위치 2대) 여유 부품 제공 : HBA 2개, Disk 2개, NIC 2개, 메모리 8GB 제조사 정품 기술지원확약서를 제출. 이중화구성하는 파티션은 물리적으로 독립된 랙에 위치한 서버2대로 구성 성능치는 납품 및 설치완료후 15일내에 요구 성능치에 대한 테스트 완료 파티션 구성 및 관리를 위한 서버관리 콘솔을 별도로 구성, 서버 1대 추가 제공., 서버관리에 필요한 KVM(Keyboard Video Mouse) 스위치는 데이터센터 자체 통합 KVM스위치에 연결하여 구성, 케이블 포설완료 신규 통합서버 2대로 제안하여 해당사항 없음
확인일자		소속	직급		성명	확인

민원행정 단독서버(x86)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : HP 모델명 : DL380G8			3식
내장 디스크	내장디스크로만 구성시 : 7.2TB(SAS 600GB * 12EA)이상 제공하여야 함 내장/외장디스크 혼합구성시 SAS 300GB 2장이상, SAS 600GB 12장이상 제공하여야 함 디스크는 최대 24개 이상을 장착 가능하여야 함 HDD 속도 : 15Krpm이상 지원 디스크 방식 : SAS, SSD OS 영역과 자료 저장영역 디스크 분리 구성하고, 디스크는 최소 이중화 구성되어야 함			내장/외장 혼합구성 내장/외장디스크 혼합구성시 SAS 300GB 2장, SAS 600GB 12장 제공 디스크는 최대 24개 장착 가능 HDD 속도 : 15Krpm 지원 디스크 방식 : SAS, SSD OS 영역과 자료 저장영역 디스크 분리 구성, OS디스크는 미러, 자료저장영역은 RAID5구성
NIC	10/100/1000 Base-T Quad 포트이상 2개 카드 이상을 제공하여야 함(Onboard 제외)			10/100/1000 Base-T Quad 포트 2개 카드 제공(Onboard 제외)
HBA	Dual Port 8Gbps 3개 이상을 제공하여야 함			Dual Port 8Gbps 3개 이상 제공
기 타	PCI-E 인터페이스방식 슬롯을 6개 이상 지원하여야 함 전원, 팬등 주요자원은 이중화로 구성하여야 함 I/O 카드의 물리적 카드와 Port 모두 이중화 구성 HDD 미러링 구성 및 RAID 5, 6지원 I/O, FAN, PSU 이중화 기능 제공 CPU, Memroy, Disk 등의 장애를 육안 확인 가능하여야 함 DVD-ROM 드라이버를 제공함 다양한 RAID(0, 1, 5) 방식을 제공하여야 함 제조사 정품 (OEM 제품 불가)이어야 한다 기술지원확약서를 제출하여야 함			PCI-E 인터페이스방식 슬롯을 6개 이상 지원함 전원, 팬등 주요자원은 이중화로 구성함 I/O 카드의 물리적 카드와 Port 모두 이중화 구성함 HDD 미러링 구성 및 RAID 5, 6지원 I/O, FAN, PSU 이중화 기능 제공 CPU, Memroy, Disk 등의 장애를 육안 확인 가능 DVD-ROM 드라이버를 제공 다양한 RAID(0, 1, 5) 방식을 제공함 제조사 정품 기술지원확약서를 제출
운영체제	- MS Windows Enterprise 2012이상 : 1식(미디어 킷 포함) - MS Windows 2012 DvcCAL 2 * 5 copy			- MS Windows Enterprise 2012이상 : 1식(미디어 킷 포함) - 클린업서버에서 사용하는 부분으로 가상화통합 서버(클린업)에 기술
확인일자		소속	직급		성명	확인

민원행정 세외수입종합징수시스템 AP서버

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : HP 모델명 : Superdome2			2식
파티션	파티션 구성 : HP수퍼돔 파티션 3개 이상 서버1 : 운영 AP1, 개발 AP, DR AP(DR에 이전설치) 서버2 : 운영 AP2, 백업, 예비			파티션 구성 : HP수퍼돔 파티션 3개 서버1 : 운영 AP1, 개발 AP, DR AP(DR에 이전설치) : DR AP서버는 별도 설치 및 검수예정 서버2 : 운영 AP2, 백업, 예비
CPU	Clock Speed : 2.53Ghz이상(1CPU가 8Core이상으로 구성) 파티션별 CPU 688,000bops이상이고 최소 16core, 1파티션 172,000bops이상이고 최소 4core, 2파티션 확장성 : 최대 128core이상 Cache Memory : cpu core당 4MB이상 제공			Clock Speed : 2.53Ghz(1CPU 8Core) 파티션별 CPU 730,965bops이상이고 16core, 1파티션 199,870bops이상이고 4core, 2파티션 확장성 : 최대 128core Cache Memory : cpu core당 4MB 제공
메모리	cpu core당 10GB이상 제공(향후 확장 영역 확보하여 구성) 최대 4TB이상 확장 가능			cpu core당 10GB 제공(향후 확장 영역 확보하여 구성) 최대 8TB이상 확장 가능
백업	파티션간 공유가 가능한 DAT 및 OS 백업 장치 및 DVD 각 2개 이상 또는 S/W 설치, OS 백업 및 복구를 위한 최적의 방안으로 구성 ※ S/W 방법으로 백업 및 복구를 제안하는 경우 기존 세무종합시스템에서 사용하고 있는 방법으로 구현하여야 하며, 이때 필요한 부품, 장비 및 S/W는 추가로 제안하여야 한다.			기존 세무종합시스템에서 사용하는 Ignite 서버를 통해 백업하도록 구성 - 백업용 디스크 2장 추가
파티션 당 구성 요건	CPU와 메모리는 파티션간 재배치가 가능해야 함 OS 디스크 : 300GB이상 디스크 15Krpm 4장 이상(미러구성, 예비 디스크) NIC : 기가 6포트 이상, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 데이터네트워크 : 2포트이상, 공유파일시스템 heartbeat 2포트이상, HA heartbeat 2포트이상 ※ 백업, 예비 파티션 NIC : 기가 2포트이상, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 HBA : Dual port이상 8Gbps이상 FC 5개 이상 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 ※ 예비파티션 HBA : Dual port이상 8Gbps이상 FC 3개이상 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 OS : 파티션당 OS최신 버전 제공, 동시사용자수 무제한 파티션당 컴파일러 일체 제공(C/C++), Java 1.5이상 제공, 온라인 JFS 파일시스템 제공 커널, Shell, I/O 모두 64비트 지원, 한글지원 GUI 기반의 시스템관리 기능 제공 각 파티션은 OS, NIC, HBA 등이 물리적으로 분리되도록 구성			DLPAR 기능을 이용하여 CPU와 메모리는 파티션간 재배치 가능 OS 디스크 : 300GB이상 디스크 15Krpm 4장 구성(미러구성, 예비 디스크) NIC : 기가 8포트, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 데이터네트워크 : 2포트, 공유파일시스템 heartbeat 2포트, HA heartbeat 2포트 ※ 백업, 예비 파티션 NIC : 기가 2포트, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 HBA : Dual port 8Gbps FC 5개 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 ※ 예비파티션 HBA : Dual por 8Gbps이상 FC 3개 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 OS : 파티션당 OS최신 버전설치(HP-UX11.31, 동시사용자수 무제한 파티션당 컴파일러 일체 제공(C/C++), Java 1.5이상 제공, 온라인 JFS 파일시스템 제공 커널, Shell, I/O 모두 64비트 지원, 한글지원 GUI 기반의 시스템관리 기능 제공 각 파티션은 OS, NIC, HBA 등이 물리적으로 분리되도록 구성
기타	제조사 정품(OEM 제품 불가) AP서버 2개 파티션에 대해 HA, 공유파일시스템(GPFS, CFS 등) S/W 및 라이선스 제공, 기술지원 공유파일시스템 사용을 위한 장비 및 부품 추가 납품 제공. 백업파티션에 대해 공유파일시스템(GPFS, CFS 등) S/W 및 라이선스 제공, 설치 등 기술지원 여유 부품 제공 : HBA 2개, Disk 2개, NIC 2개, 메모리 8GB 기존 장비 교체에 따른 구입으로 실운영 중인 AP를 이관 설치하여야 한다.			제조사 정품 AP서버 2개 파티션에 대해 HA, 공유파일시스템(CFS 등) S/W 및 라이선스 제공, 기술지원 공유파일시스템 사용을 위한 장비 및 부품 추가 납품 제공. 백업파티션에 대해 공유파일시스템(CFS) S/W 및 라이선스 제공, 설치 등 기술지원 여유 부품 제공 : HBA 2개, Disk 2개, NIC 2개, 메모리 8GB 기존 장비 교체에 따른 구입으로 실운영 중인 AP를 이관하여 테스트중임
확인일자		소속	직급		성명	확인

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : IBM 모델명 : P780			2식
파티션	파티션 구성 : IBM P780 파티션 3개이상 서버1 : 운영 DB1, 개발 DB, DR DB(DR에 이전설치) 서버2 : 운영 DB2, BCV 복제 및 백업 DB, 예비			파티션 구성 : IBM P780 파티션 3개 서버1 : 운영 DB1, 개발 DB, 예비(추가납품) 서버2 : 운영 DB2, BCV 복제 및 백업 DB DR DB(DR에 이전설치)부분은 예비파티션은 운영서버에 추가 설치, DR DB는 신규 부품 추가 납품
CPU	Clock Speed : 2.53Ghz이상(1CPU가 8Core이상으로 구성) 파티션별 CPU 3,640tps이상이고 최소 14core, 1파티션 1,040tps이상이고 최소 4core, 2파티션 확장성 : 최대 128core이상 Cache Memory : cpu core당 4MB이상 제공			Clock Speed : 2.53Ghz이상(1CPU가 8Core구성) 파티션별 CPU 4,602tps이상이고 14core, 1파티션 1,384tps이상이고 4core, 2파티션 확장성 : 최대 128core이상 Cache Memory : cpu core당 10MB 제공
메모리	cpu core당 10GB이상 제공(향후 확장 영역 확보하여 구성) 최대 4TB이상 확장 가능			cpu core당 10GB 제공(향후 확장 영역 확보하여 구성) 최대 8TB이상 확장 가능
백업	파티션간 공유가 가능한 DAT 및 OS 백업 장치 및 DVD 각2개이상 또는 S/W 설치, OS 백업 및 복구를 위한 최적의 방안으로 구성 ※ S/W 방법으로 백업 및 복구를 제안하는 경우 기존 세무종합시스템에서 사용하고 있는 방법으로 구현하여야 하며, 이때 필요한 부품, 장비 및 S/W는 추가로 제안하여야 한다.			파티션간 공유가 가능한 RDX 장치 및 DVD 각2개 제공
파티션 당 구성 요건	CPU와 메모리는 파티션간 재배치가 가능해야 함 OS 디스크 : 300GB이상 디스크 15Krpm 4장 이상, (미러 구성 및 예비 디스크) NIC : 기가 8포트 이상, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 데이터네트워크 : 2포트이상, RAC heartbeat 2포트이상, 공유파일시스템용 heartbeat 2포트이상, HA heartbeat 2포트이상 ※ BCV 복제 및 백업DB, 예비 파티션 NIC : 기가 2포트이상, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 HBA : Dual port이상 8Gbps이상 FC 5개 이상 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 ※ 예비 파티션 HBA : Dual port이상 8Gbps이상 FC 3개 이상 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 OS : 파티션당 OS최신 버전 제공, 동시 사용자수 무제한 파티션당 컴파일러 일체 제공(C/C++), Java 1.5이상 제공, 온라인 JFS 파일시스템 제공 커널, Shell, I/O 모두 64비트 지원, 한글지원 GUI 기반의 시스템관리 기능 제공 각 파티션은 OS, NIC, HBA 등이 물리적으로 분리되도록 구성			DLPAR 기능을 이용하여 CPU와 메모리는 파티션간 재배치가 가능함 OS 디스크 : 300GB이상 디스크 15Krpm 4장 (미러 구성, 백업디스크 미러구성) NIC : 기가 8포트 이상, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 데이터네트워크 : 2포트이상, RAC heartbeat 2포트이상, 공유파일시스템용 heartbeat 2포트이상, HA heartbeat 2포트이상 ※ BCV 복제 및 백업DB, 예비 파티션 NIC : 기가 2포트, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 HBA : Dual port이상 8Gbps이상 FC 5개 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 ※ 예비 파티션 HBA : Dual port이상 8Gbps이상 FC 3개 이상 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 OS : 파티션당 OS최신 버전 제공(AIX7.1), 동시 사용자수 무제한 파티션당 컴파일러 일체 제공(C/C++), Java 1.5이상 제공, 온라인 JFS 파일시스템 제공 커널, Shell, I/O 모두 64비트 지원, 한글지원 GUI 기반의 시스템관리 기능 제공 각 파티션은 OS, NIC, HBA 등이 물리적으로 분리되도록 구성
기타	제조사 정품(OEM 제품 불가) DB서버 2개 파티션에 대해 HA, 공유파일시스템(GPFS, CFS 등) S/W 및 라이선스 제공 및 기술지원 백업파티션에 대해 공유파일시스템(GPFS, CFS 등) S/W 및 라이선스 제공, 설치 등 기술지원 공유파일시스템 사용을 위한 장비 및 부품 추가 납품 제공 오라클RAC 구성을 위한 장비 및 부품 추가 납품 제공 공유파일시스템 구성품과 오라클 RAC 구성품은 상호 간섭이 발생하지 않도록 별도로 분리하여 제공하여야 함 여유 부품 제공 : HBA 2개, Disk 2개, NIC 2개, 메모리 8GB			제조사 정품 DB서버 2개 파티션에 대해 HA, 공유파일시스템(GPFS) S/W 및 라이선스 제공 및 기술지원 백업파티션에 대해 공유파일시스템(GPFS) S/W 및 라이선스 제공, 설치 등 기술지원 공유파일시스템 사용을 위한 장비 및 부품 추가 납품 제공(L2스위치 2대 제공) 오라클RAC 구성을 위해 L2스위치 2대 제공 공유파일시스템 구성품과 오라클 RAC 구성품은 상호 간섭이 발생하지 않도록 별도로 분리하여 제공함(L2스위치 별도 분리하여 제공) 여유 부품 제공 : HBA 2개, Disk 2개, NIC 2개, 메모리 8GB
확인일자		소속	직급		성명	확인

민원행정 세외수입종합징수시스템 DB서버

프론트오피스 유닉스 통합서버

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : IBM 모델명 : P760			증설
용도	2014년 서울일자리플러스센터 전산망 고도화			2014년 서울일자리플러스센터 전산망 고도화
제안선택	신규 장비 도입(안) 또는 기존 장비 증설			신규 장비 도입(안) 또는 기존 장비 증설
기존장비	기존장비 기종 : IBM P760(모델:9109-RMD)			기존장비 기종 : IBM P760(모델:9109-RMD)
CPU	12Core 이상 제공			12Core 제공
디스크	450GB 4개 이상			600GB 4개
메모리	56GB 이상 제공			64GB 제공
추가부품	디스크, 메모리 확장에 필요한 I/O Drawer 납품해야 함			디스크, 메모리 확장에 필요한 I/O Drawer 납품함
NIC	1000Base-TX 6 Port 이상(1 또는 2 Port 카드 제공)			1000Base-TX 12 Port
HBA	4Gbps FC 6 port 이상(1 또는 2 Port 카드 제공)			4Gbps FC 12 port
확인일자		소속	직급		성명	확인

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : HP 모델명 : HP C7000 + BL460G8			1식
용도	블레이드 서버를 탑재하기 위한 공통 플랫폼			블레이드 서버를 탑재하기 위한 공통 플랫폼
공통	기존 HP 새시(HP C7000)의 Network GBIC 모듈 10개 이상 납품			기존 HP 새시(HP C7000)의 Network GBIC 모듈 10개 납품
주요 규격	최대 14대 이상 블레이드 서버 장착 가능 x86 및 Unix 기반 서버 동시지원 가능 최대 6개 이상 네트워크 스위치 확장 가능 전원 이중화 및 Hot-plug 기능 제공 팬 Hot-plug 기능 제공 관리 모듈을 통한 KVM 및 웹기반 통합관리 기능 제공 스위치 모듈 4개 이상(네트워크 이중화 구성 및 공인망 및 사설망 분리 가능시 2개 이상) 장착을 위한 시스템 랙 납품 네트워크 백본과의 연결은 Fiber Cable로 연결(GBIC포함)			최대 16대 이상 블레이드 서버 장착 가능 x86 및 Unix 기반 서버 동시지원 가능 최대 8개 이상 네트워크 스위치 확장 가능 전원 이중화 및 Hot-plug 기능 제공 팬 Hot-plug 기능 제공 관리 모듈을 통한 KVM 및 웹기반 통합관리 기능 제공(HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option) 네트워크 이중화 구성 및 공인망 및 사설망 분리 가능하여 스위치 모듈 2개 제공(HP BLc VC Flex-10/10D Module Opt * 2ea) 장착을 위한 시스템 랙 납품 네트워크 백본과의 연결은 Fiber Cable로 연결(GBIC포함)
용도	2014 미술관 소장작품 DB 및 관리시스템 구축 고도화,서울시 발간자료원문DB 구축, 서울대공원 웹서버 신규 교체, 정보자원 인프라구축(프론트오피스), 스팸메일 서버			2014 미술관 소장작품 DB 및 관리시스템 구축 고도화,서울시 발간자료원문DB 구축, 서울대공원 웹서버 신규 교체, 정보자원 인프라구축(프론트오피스), 스팸메일 서버			4식
CPU	6 core 2.5GHz 이상 2개(12 Core 이상)			6 core 2.5GHz 2개(12 Core )
Memory	32GB이상(slot는 1/3이상 빈 Slot 제공. DDR3 1,600MHz이상 제공) 최대 512GB이상 확장이 가능하여야 함			32GB(slot는 1/3이상 빈 Slot 제공. DDR3 1,600MHz) 최대 512GB이상 확장이 가능함
내장 디스크	SAS 900GB 10K rpm 2개 이상 제공하여야 함 Disk Mirroring 과 Hot Swap 지원			SAS 900GB 10K rpm 2개 제공함 Disk Mirroring 과 Hot Swap 지원
NIC	1000Base-TX Port 4개 이상(이중화 구성)			1000Base-TX Port 4개 (이중화 구성)
OS	Enterprise Linux Operating System O/S 제공 정품 라이선스 제공(OEM 제외)			Redhat Linux EnterpriseServer 제공 정품 라이선스 제공
일반사항	도입되는 블레이드 서버는 신규 도입되는 블레이드 새시에 장착			도입되는 블레이드 서버는 신규 도입되는 블레이드 새시에 장착
용도	서울 햇빛지도 운영 프로그램 및 데이터서버(기존 운영중인 가상머신에서 시스템 이관)			서울 햇빛지도 운영 프로그램 및 데이터서버(기존 운영중인 가상머신에서 시스템 이관)			1식
CPU	4 core 2.5GHz 이상 2개(8 Core 이상)			4 core 2.5GHz 2개(8 Core)
Memory	32GB 이상(slot는 1/3이상 빈 Slot 제공. DDR3 1,600MHz이상 제공) 최대 512GB이상 확장이 가능하여야 함			32GB(slot는 1/3이상 빈 Slot 제공. DDR3 1,600MHz 제공) 최대 512GB이상 확장이 가능함
내장 디스크	SAS 900GB 10K rpm 2개 이상 제공하여야 함 Disk Mirroring 과 Hot Swap 지원			SAS 900GB 10K rpm 2개 제공함 Disk Mirroring 과 Hot Swap 지원
NIC	1000Base-TX Port 4개 이상(이중화 구성)			1000Base-TX Port 4개 (이중화 구성)
OS 및 DBMS	Windows Server 2012 Standard O/S 제공 External CAL 라이선스 1개 제공 MS-SQL Server DBMS 1식 제공(CPU ore 개수에 맞는 라이선스 납품)			Windows Server 2012 Standard O/S External CAL 라이선스 1개 제공 MS-SQL Server DBMS 1식 제공(CPU ore 개수에 맞는 라이선스 납품)
확인일자		소속	직급		성명	확인

프론트오피스 블레이드 서버

프론트오피스 단독 서버(x86)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : HP 모델명 : DL380G8			1식
용도	3차원 실내공간 GIS 구축			3차원 실내공간 GIS 구축
CPU	6 core 2.5GHz 이상 2개(12 Core 이상)			6 core 2.5GHz 2개(12 Core)
Memory	32GB이상(slot는 1/3이상 빈 Slot 제공. DDR3 1,600MHz이상 제공) 최대 512GB이상 확장이 가능하여야 함			32GB(slot는 1/3이상 빈 Slot 제공. DDR3 1,600MHz 제공) 최대 512GB이상 확장이 가능함
내장 디스크	1.2TB SAS 또는 SATA 10개 이상(10K RPM 이상) 2개 Disk Mirroring 구성, 8개 Disk 는 Raid5 구성, Hot Swap 지원			SAS 1.2TB x 10EA(10K RPM 이상) 2개 Disk Mirroring 구성, 8개 Disk 는 Raid5 구성, Hot Swap 지원
NIC	Quad port 1000Base-TX 2개 카드이상(물리적 이중화 구성)			Quad port 1000Base-TX 2개 카드(물리적 이중화 구성)
기타	PCI-E 인터페이스방식 슬롯을 6개 이상 지원하여야 함 전원, 팬등 주요자원은 이중화로 구성하여야 함 I/O 카드의 물리적 카드와 Port 모두 이중화 구성 HDD 미러링 구성 및 RAID 5, 6지원 I/O, FAN, PSU 이중화 기능 제공 CPU, Memory, Disk 등의 장애를 육안 확인 가능하여야 함 제조사 정품 (OEM 제품 불가)이어야 한다 기술지원확약서를 제출하여야 함			PCI-E 인터페이스방식 슬롯을 6개 지원함 전원, 팬등 주요자원은 이중화로 구성함 I/O 카드의 물리적 카드와 Port 모두 이중화 구성 HDD 미러링 구성 및 RAID 5, 6지원 I/O, FAN, PSU 이중화 기능 제공 CPU, Memory, Disk 등의 장애를 육안 확인 가능하여야 함 제조사 정품 기술지원확약서를 제출
OS	Windows Server 2012 Standard O/S 제공 External CAL 라이선스 1개 제공 정품 라이선스 제공(OEM 제외)			Windows Server 2012 Standard O/S External CAL 라이선스 1개 제공 정품 라이선스 제공
확인일자		소속	직급		성명	확인

3. 운영센터 납품 규격(스토리지)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : EMC 모델명 : VMAX			증설
통합스토리지 (EMC VMAX)	대상 : INVISTA를 사용하는 업무를 증설된 스토리지에 이관 용량 : VMAX 가용량 13TB이상(운영용 10TB, 복제용3TB) 300GB Disk Drive 15k rpm로 구성 핫스페어디스크는 별도 제공 RAID 구성은 기존 스토리지와 동일하게 구성하여야 함 디스크 용량 증설에 따른 적정 용량의 Cache 제공 채널 이중화 S/W 유닉스용, 윈도우 연결용 추가 납품			대상 : INVISTA를 사용하는 업무를 증설된 스토리지에 이관 용량 : VMAX 가용량 13TB(운영용 10TB, 복제용3TB) 300GB Disk Drive 15k rpm 68개 핫스페어디스크 4개 기존스토리지와 동일한 RAID5구성(3D+1P) 기존 설치된 캐쉬 범위내에서 수용 가능하므로 해당사항 없음 Powerpath
일반사항	디스크 용량 추가에 따른 필요 용량의 캐시메모리 및 부품 증설 기존 구성과 동일한 방식의 Raid 제공 추가용량의 복제솔루션 등 라이선스 및 기술지원 제공 제조사의 제품공급확약서 및 기술지원확약서를 제출하여야 함			디스크 용량 추가에 따른 필요 용량의 캐시메모리 및 부품 증설사항 없음 기존 구성과 동일한 방식의 Raid 5 제공 추가용량의 복제솔루션 등 라이선스 및 기술지원 제공 제조사의 제품공급확약서 및 기술지원확약서를 제출
확인일자		소속	직급		성명	확인

백오피스 통합스토리지

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
가상화 스토리지 (EMC CX240)	대상 : 내부행정 가상화 통합서버에 탑재하여 사용중인 업무시스템 이 사용하는 가상화 통합스토리지 용량 : 가용량 3TB이상 600GB SAS Disk Drive 15k rpm로 구성 핫스페어디스크는 별도 제공 RAID 구성은 기존 스토리지와 동일하게 구성하여야 함			대상 : 내부행정 가상화 통합서버에 탑재하여 사용중인 업무시스템 이 사용하는 가상화 통합스토리지 용량 : 가용량 4.19TB 600GB × 10 SAS Disk Drive 15k rpm로 구성 핫스페어디스크 1EA 제공 RAID 5 구성은 기존 스토리지와 동일하게 구성(4D+1P)			증설
일반사항	디스크 용량 추가에 따른 필요 용량의 캐시메모리 및 부품 증설 기존 구성과 동일한 방식의 Raid 제공 추가용량의 복제솔루션 등 라이선스 및 기술지원 제공 제품공급확약서 및 기술지원확약서를 제출하여야 함			해당사항 없음 기존 구성과 동일한 방식의 Raid 제공 해당사항 없음 제품공급확약서 및 기술지원확약서를 제출
계약정보스토리지	대상 : 계약정보시스템 신규 서버에 할당하여 사용 기존 보유 스토리지 활용 모델명 : IBM DS8300, 용량 : 물리 49TB			대상 : 계약정보시스템 신규 서버에 할당하여 사용 기존 보유 스토리지 활용 모델명 : IBM DS8300, 용량 : 물리 49TB			재활용
일반사항	과업 범위 : 기존 스토리지를 연결하기 위한 전원설치, 디스크 포맷 및 할당 등 작업 필요 ※ 타 장비보다 최우선적으로 설치작업 실시 연결되는 서버는 계약정보시스템 AP서버와 DB서버이므로 신규 제안하는 서버가 기존 스토리지 연결 호환성을 보장하지 못할 경우 기존 스토리지 이상의 성능을 제공하는 신규 스토리지로 제안 필요			과업 범위 : 기존 스토리지를 연결하기 위한 전원설치, 디스크 포맷 및 할당 등 작업 필요 ※ 타 장비보다 최우선적으로 설치작업 실시 연결되는 서버는 계약정보시스템 AP서버와 DB서버이므로 신규 제안하는 서버가 기존 스토리지 연결 호환성이 보장되었음
확인일자		소속	직급		성명	확인

내부행정 가상화통합스토리지 증설 및 재활용

민원행정 세외수입종합징수시스템 스토리지

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : EMC 모델명 : VMAX			증설
통합 스토리지 (EMC VMAX)	대상 : 세외수입종합징수시스템용 스토리지 증설(백오피스 통합스토리지와 동일) 용량 : VMAX 가용량 26TB이상(DR스토리지에 10TB이상 증설로 협상시 변경) 단위 디스크 용량 : 300GB이상 15Krpm이상 DR은 기존스토리지와 동일한 600GB 모듈 납품 운영볼륨 : RAID 5구성(협상시 RAID 1에서 5로 변경) 복제볼륨 : RAID 5구성 디스크 용량 추가에 따른 필요 용량의 캐시메모리 및 부품 증설 Cache : 디스크 증설 후 성능저하가 없는 적정한 cache 용량임을 증빙하는 제조사 자료 제출 S/W 추가 용량의 원격지 복제솔루션 라이선스 및 기술지원 제공 추가 용량의 내부복제 볼륨 라이선스 및 기술지원 제공 서버에서 채널 부하분산 기능 제공 내부복제는 동일디스크 내에 별도 공간으로 복제가 되어야 하며, 서울시의 정책에 따라 복제시간, 방법 등을 스케쥴 가능하여야 한다. 추가 구성한 디스크에 대해서도 로드밸런싱이 가능하여야 한다. 원격지복제는 디스크레벨에서 복제 구성이 되어야 하며 서울시의 정책에 따라 복제시간, 방법 등을 스케쥴 가능하여야 한다.			대상 : 세외수입종합징수시스템용 스토리지 증설(백오피스 통합스토리지와 동일) 용량 : VMAX 가용량 26TB(DR스토리지는 별도 설치 및 검수예정) 단위 디스크 용량 : 300GB 136개 15Krpm 운영볼륨 : RAID 5구성(3D+1P) 복제볼륨 : RAID 5구성 핫스페어 디스크 300GB 15Krpm 2개 디스크 용량 추가에 따른 필요 용량의 캐시메모리 및 부품 증설 : 해당사항 없음 S/W SRDF, Timefinder, Sym Mgr Suite Powerpath 내부복제는 동일디스크 내에 별도 공간으로 복제가 되며, 서울시의 정책에 따라 복제시간, 방법 등을 스케쥴 가능함. 추가 구성한 디스크에 대해서도 Powerpath를 통해 로드밸런싱이 가능. 원격지복제는 협상단계에서 서버,스토리지 모두 구성 변경하여 설치예정이며, 현재 구성중임
일반사항	제조사 정품(OEM 제품 불가)이어야 한다. 제조사 정품공급확약서 및 기술지원확약서를 제출하여야 한다. 스토리지 증설 후 기존 실운영 DB의 마이그레이션을 진행하여야 한다. 데이터 마이그레이션 방안 및 효율적인 디스크 구성방안을 제시하여야 한다.			제조사 정품 제조사 정품공급확약서 및 기술지원확약서 제출 스토리지 증설 후 기존 실운영 DB의 마이그레이션을 진행완료 데이터 마이그레이션 방안 및 효율적인 디스크 구성방안을 제시함.
확인일자		소속	직급		성명	확인

프론트오피스 스토리지

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : IBM 모델명 : v7000			1식
용도	2014년 서울일자리플러스센터 전산망 고도화 전용 스토리지			2014년 서울일자리플러스센터 전산망 고도화 전용 스토리지
컨트롤러	Dual Active/Active 구성. 장애 시 Controller 간 fail-over 기능 지원			Dual Active/Active 구성. 장애 시 Controller 간 fail-over 기능 지원
인터 페이스	8Gbps FC 포트 4개 이상 제공			8Gbps FC 포트 4개 제공
캐쉬 메모리	데이터 캐쉬 기본 8GB 이상 제공 정전시 캐쉬 데이터 보호 기능 지원			데이터 캐쉬 16GB 제공 정전시 캐쉬 데이터 보호 기능 지원
디스크용량	RAID 5구성시 용량 - Flash 디스크 : Usable 2TB 이상 제공 SAS 또는 SAN 디스크 : Usable 2TB 이상 제공			RAID 5구성시 용량 - Flash 디스크 : Usable 2.9TB 이상 제공 SAS 또는 SAN 디스크 : Usable 3TB 이상 제공
디스크 모듈	디스크 모듈 플래쉬 디스크 : 400GB SAS 또는 SAN 디스크 : 300GB 10K rpm 지원디스크타입 : SAS/Nearline SAS/SSD 선택구성가능			디스크 모듈 플래쉬 디스크 : 400GB x 8EA SAS 디스크 : 300GB x 11EA 10K rpm 지원디스크타입 : SAS/Nearline SAS/SSD 선택구성가능
스페어디스크	Spare 디스크 별도 제공 Global Hot Spare disk 구성 가능			Spare 디스크 SAS 1개, SSD 2개 별도 제공 Global Hot Spare disk 구성 가능
확장성	확장성 : 물리적 180TB이상 최대 지원 가능 디스크 개수 : 120개 이상			확장성 : 스토리지 최대용량 988.8TB/3.9PB 최대 1056개
RAID	다양한 Raid 지원으로 서비스 안정성 확보			다양한 Raid 지원으로 서비스 안정성 확보
관리용 S/W	운영 및 관리 소프트웨어 기본 제공			운영 및 관리 소프트웨어 기본 제공 (스토와이즈 V7K 그래픽 유저 인터페이스 제공)
기능 및 기타사항	이기종 OS 동시 지원 주요 구성요소(Power, Fan, Controller 등) 이중화 구성			이기종 OS 동시 지원 : AIX. Windows, powervm, linix, hpux, vmware, zen등 지원 주요 구성요소(Power, Fan, Controller) 이중화 구성
제조사 / 모델명	-			제조사 : HP 모델명 : P2000			1식
용도	정보소통광장 홈페이지 유지관리 및 기능보완
기존 스토리지	HP P2000G3 2식			HP P2000G3 2식
용량	HP P2000G3 2식 증설 구성 : 2TB * 24개			HP P2000G3 2식 증설 구성 : 2TB * 24개
기타사항	기존 운영서버의 GFS 파일시스템 구성 및 용량 증설 기존 웹서버 2식이 스토리지 HP P200G3를 리눅스 GFS로 공유하고 있음 증설 스토리지를 기존 GFS 구성에 추가 하여야 함			기존 운영서버의 GFS 파일시스템 구성 및 용량 증설 기존 웹서버 2식이 스토리지 HP P200G3를 리눅스 GFS로 공유하고 있음 증설 스토리지를 기존 GFS 구성에 추가 하여야 함
제조사 / 모델명	-			제조사 : Hitachi 모델명 : Falcon(HUS110)			증설
용도	프론트오피스시스템 보강(백업저장스토리지)			백업저장스토리지(VTL)
제안선택	신규 장비 도입(안) 또는 기존 장비 증설			기존 장비 증설
기존 장비	Falconstore VTL-S Appliance (PowerEdge R710 + Hitachi HUS110)			Falconstore VTL-S Appliance (PowerEdge R710 + Hitachi HUS110)
HBA 증설	기존 Appliance R710 부품 증설 : HBA카드 2개(2Port × 2)			기존 Appliance R710 부품 증설 : 8Gbps HBA카드 2개(2Port × 2)
증설 용량	용량 : Physical 42TB 이상 제공 3TB 이하 Serial-ATA 디스크 또는 FC 디스크 제공 Disk 속도 : 7,200RPM 이상 Raid6 또는 Raid5구성 필요시 기존 SAN 스위치 GBIC 모듈 증설			용량 : Physical 42TB 제공 3TB NL SAS 14개 - 7.2K RPM Raid5(6D+1P)구성 불필요
기타	핫스페어 디스크는 별도 제공 디스크 증설에 따른 필요 라이선스 제공			핫스페어 디스크 1개 별도 제공 해당사항 없음
확인일자		소속	직급		성명	확인

및 기존스토리지 증설

4. 운영센터 납품 규격(백업장비)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
내부행정 백업#2 (IBM 3584 교체)	LTO5 테이프드라이브 4개(기존LTO2 테이프드라이브 4개 교체) LTO5 드라이브 MountKit 제공 광포트 4포트 이상 패스 Failover 기능 제공			LTO5 테이프드라이브 4개(기존LTO2 테이프드라이브 4개 교체) LTO5 드라이브 MountKit 제공 광포트 4포트 이상 패스 Failover 기능 제공			4개 드라이브 교체
백업장비 (신규)	테이프라이브러리(Expansion 포함) 1식 LTO5 테이프드라이브 22개 이상 제공 용도 : 백오피스시스템보강의 10개 드라이브 증설, 세외수입종합징수시스템 백업용 12개 드라이브 신규 광포트 22포트 이상 패스 Failover 기능 제공 LTO5 미디어 300개 제공(발주처에서 지정한 라벨 포함) 제조사 정품으로 공급(OEM 제외)			테이프라이브러리(Expansion 포함) 1식 LTO5 테이프드라이브 22개 광포트 22포트 설치 패스 Failover 기능 제공 LTO5 미디어 300개 제공(발주처에서 지정한 라벨 포함) 제조사 정품으로 공급			1식
일반사항 (신규)	테이프 드라이브관련 백업 S/W는 기존 장비 라이선스 10개 이관 실시(스펙트라로직 T950의 드라이브 라이선스 재활용) 신규 12개 테이프드라이브 및 공유 라이선스 제공 교체에 필요한 광케이블 및 기타 필요 품목 제공			테이프 드라이브관련 백업 S/W는 기존 장비 라이선스 10개 이관 신규 12개 테이프드라이브 및 공유 라이선스 제공 교체에 필요한 광케이블 및 기타 필요 품목 없음
확인일자		소속	직급		성명	확인

가. 백오피스 백업장비 요구사항

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
기존 장비	기존 IBM3584(시리얼 : 7825586) 드라이브 증설 LTO5 드라이드 7개 이상 증설(LTO5 드라이브를 2개 장비로 분리하여 구성변경) 필요 라이선스 제공 LTO5 Tape 60개 이상 제공(발주처에서 지정 라벨 포함)			기존 IBM3584(시리얼 : 7825586) 드라이브 증설 LTO5 드라이드 3개 증설(ERP) 통합백업장비 LTO2 2개를 LTO5 2개로 교체, LTO5 드라이브 2개증설로 변경 필요 라이선스 제공 LTO5 Tape 60개 제공(발주처에서 지정 라벨 포함)			교체 및 증설
\
확인일자		소속	직급		성명	확인

나. 프론트오피스 백업장비 증설

5. 운영센터 납품 규격(SAN 디렉터)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
SAN 디렉터	144포트 이상 제공 8Gbps 전이중 구성, 48포트 블레이드 3개이상 제공 최대확장성 : 192포트이상 제어부, 전원부, 인터페이스 모듈 이중화, Hotswap 기능 제공 2/4/8/16Gbps 전송속도 및 전이중 통신방식 지원 Port 및 WWN 기반의 Zoning 기능 제공 포트 단위 온라인 테스트 기능지원 포트 장애시 무중단 교체 지원 장비에 대한 실시간 성능 모니터링 기능 제공(SANHealth) GUI 기반의 관리도구 포함			144포트 제공 8Gbps 전이중 구성, 48포트 블레이드 3개제공 최대확장성 : 256포트(48포트 1개 추가시 192, 64포트로 4개 장착시 256) Redundant (active/standby) control processor modules, redundant active/active core switching blades, redundant WWN cards, Two 2000 W AC power supply modules (100 to 240 V auto-sensing), 2N redundancy 자동센싱 2/4/8/16Gbps 전송속도 및 전이중 통신방식 지원 Port 및 WWN 기반의 Zoning 기능 제공 포트 단위 온라인 테스트 기능지원 포트 장애시 무중단 교체 지원 장비에 대한 실시간 성능 모니터링 기능 제공(SANHealth) GUI 기반의 관리도구 포함			1식
일반사항	기존 백업용 SAN스위치와 100% 호환이 되어야 함 제조사 공급증명원 및 기술지원확약서 타기종간의 디스크어레이 접속성, 호환성보장을 위한 스위치 전문사로부터의 제공(OEM Vendor 제외) 전용랙 제공, 전원 이중화 구성			기존 백업용 SAN스위치와 동일회사 제품으로 100% 호환 제조사 공급증명원 및 기술지원확약서 타기종간의 디스크어레이 접속성, 호환성보장을 위한 스위치 전문사로부터의 제공 전용랙 제공, 전원 이중화 구성
확인일자		소속	직급		성명	확인

가. 백오피스 SAN 디렉터

6. 운영센터 납품 규격(시스템 S/W 구매 및 라이선스 증설)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
Oracle Enterprise	기존 라이선스를 신규 서버로 이관 및 업그레이드 실시 대상 : 메일 DB			기존 라이선스를 신규 서버로 이관 및 업그레이드 실시(Oracle 9i→11g) 대상 : 메일 DB			1식
일반사항	오라클 DB 업그레이드(oracle9i⇒11g) 및 자료이관 오라클 버젼 업그레이드에 따른 실행계획 변경에 따른 SQL 튜닝 등 제공 사전 이슈가 예상되는 문제에 대한 패치 및 configuration 분석 및 적용 실시(오라클 ACS 120시간 제공)			오라클 DB 업그레이드(oracle9i⇒11g) 및 자료이관 오라클 버젼 업그레이드에 따른 실행계획 변경에 따른 SQL 튜닝 가이드 제공 사전 이슈가 예상되는 문제에 대한 패치 및 configuration 분석 및 적용 실시
DBMS	계약정보시스템 DB용 오라클 : 엔터프라이즈급(유닉스) e-호조 DB와 100% 연계되어 호환성이 문제가 없어야함. 서버 규모 : named 100user 이상(CPU 4core 이상)			계약정보시스템 DB용 오라클 : Oracle 11g 설치 e-호조 DB와 100% 연계되어 호환성이 문제없음. 서버 규모 : named 100user			1식 (신규)
일반사항	사전 이슈가 예상되는 문제에 대한 패치 및 configuration 분석 및 적용 실시			사전 이슈가 예상되는 문제에 대한 패치 및 configuration 분석 및 적용 실시
확인일자		소속	직급		성명	확인

가. 내부행정 DBMS

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
오라클 DBMS	용도 : 세외수입종합징수시스템 DBMS ※ 대상 : DB서버 2대(14core CPU*2대) 기존 라이선스 업그레이드 및 RAC 라이선스 신규 구매 250 Named User 업그레이드 □기존 보유 라이선스 : Oracle Enterprise Edition 450user □Partitioning 옵션 사용 RAC 라이선스 신규 구매 : 2식 (14core CPU*2대, 700User)			용도 : 세외수입종합징수시스템 DBMS ※ 대상 : DB서버 2대(14core CPU*2대) Oracle 9i → 11g 업그레이드, RAC 구성(700user) 250 Named User 업그레이드 □기존 보유 라이선스 : Oracle Enterprise Edition 450user □Partitioning 옵션 사용 RAC 라이선스 : 2식 (14core CPU*2대, 700User)			증설
일반사항	오라클 DB 업그레이드(oracle9i⇒11g) 및 자료이관 오라클 버젼 업그레이드에 따른 실행계획 변경에 따른 SQL 튜닝 등 제공 사전 이슈가 예상되는 문제에 대한 패치 및 configuration 분석 및 적용 실시 : 제조사 엔지니어 직접 지원			오라클 DB 업그레이드(oracle9i⇒11g) 및 자료이관 오라클 버젼 업그레이드에 따른 실행계획 변경에 따른 SQL 튜닝 등 제공(지속 지원) 사전 이슈가 예상되는 문제에 대한 패치 및 configuration 분석 및 적용 실시 : 제조사 엔지니어 직접 지원
DBMS	용도 : 물순환통합관리시스템 DBMS 대상 : x86서버 CPU 8core 라이선스 GIS 엔진과 호환되는 상용 DBMS로 제한 MS-SQL 제안시 CAL 라이선스 : 300cal 포함			용도 : 물순환통합관리시스템 DBMS 대상 : x86서버 CPU 8core(1CPU) 라이선스 GIS 엔진과 호환 오라클 스탠다드 버전 제공			1식
확인일자		소속	직급		성명	확인

나. 민원행정 DBMS

다. 프론트오피스 DBMS

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
용도	2014년 서울일자리플러스센터 전산망 고도화 DB 이관			2014년 서울일자리플러스센터 전산망 고도화 DB 이관			1식
증설	100 Named User 라이선스 증설 구성목표 : 장비 교체에 따른 추가 라이선스 구매※ Unix 제안 시스템 규격에 따른 필요 라이선스 납품			100 Named User 라이선스 증설 Oracle 10g→11g로 업그레이드 및 자료 이관 - 오라클 버젼 업그레이드에 따른 실행계획 변경에 따른 SQL 튜닝 가이드라인 제공 사전 이슈가 예상되는 문제에 대한 패치 및 configuration 분석 및 적용 실시 : 제조사 엔지니어 직접 지원
기존 라이선스 보유현황	오라클 DBMS 보유현황 : Named 100 user 2본			오라클 DBMS 보유현황 : Named 100 user 2본
확인일자		소속	직급		성명	확인

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
EMC Networker	행정포털 웹서버용 네크워크 백업용 라이선스 제공			행정포털 웹서버용 네크워크 백업용 라이선스 제공			3식
씨만텍 Netbackup	백업 미디어 서버 라이선스 이관 기존 GS1280 미디어서버 2본 이관(계약정보시스템) 기존 세외수입종합징수시스템 사용 IBM p595 및 수퍼돔 백업 라이선스 2본 이관(세외수입 및 세무종합시스템 사용) 가상화통합서버 백업을 위한 미디어 라이선스 : 6본 대상 : x86 4CPU 2대(신규), 2CPU 4대(클라우드가상화) 단독 윈도우 서버 백업을 위한 미디어 라이선스 : 2본 대상 : 수위정보시스템, 항공사진관리			백업 미디어 서버 라이선스 이관 미디어서버 라이선스이관(계약정보시스템 2식) 미디어서버 라이선스이관(세외수입종합 4식) 가상화통합서버 백업을 위한 미디어 라이선스 : 6본 대상 : x86 4CPU 2대(신규), 2CPU 4대(클라우드가상화) 단독 윈도우 서버 백업을 위한 미디어 라이선스 : 2본 대상 : 수위정보시스템, 항공사진관리			1식
일반사항	기존 라이선스 재활용에 대한 엔지니어 기술 지원 및 신규 설치에 따른 기술지원			기존 라이선스 재활용에 대한 엔지니어 기술 지원 및 신규 설치에 따른 기술지원
확인일자		소속	직급		성명	확인

라. 백오피스 백업 S/W

마. 프론트오피스 백업 S/W

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
용도	- 프론트오피스 시스템 보강			- 프론트오피스 시스템 보강
통합백업 S/W	기존 운영 소프트웨어의 라이선스 추가 기존 백업소프트웨어 : Veritas NetBackup 7.1 정품라이선스(OEM 제외) 제공			기존 운영 소프트웨어의 라이선스 추가 기존 백업소프트웨어 : Veritas NetBackup 7.1 정품라이선스 제공
증설 대상	백업소프트웨어 테이프드라이브 및 드라이브 공유 라이선스 9개 이상 증설하는 TS3500 드라이브 7개와 기존 드라이브 2개를 합한 라이선스 제공 백업소프트웨어 클라이언트 라이선스 20개 이상 백업소프트웨어 디스크백업 용량 라이선스 제공 : 도입하는 백업스토리지(요구사항 ECR-029)의 가용 용량에 맞는 라이선스 제공			백업소프트웨어 테이프드라이브 및 드라이브 공유 라이선스 9개 증설하는 TS3500 드라이브 7개와 기존 드라이브 2개를 합한 라이선스 제공 백업소프트웨어 클라이언트 라이선스 20개 백업소프트웨어 디스크백업 용량 30TB 라이선스 제공 : 백업스토리지 가용 용량 30TB
확인일자		소속	직급		성명	확인