[붙임2]       검수 점검표

운영센터 납품 규격(서버)

민원행정 세외수입종합징수시스템 DR AP서버(ECR-015)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : HP 모델명 : Superdome2			2식
파티션	파티션 구성 : HP수퍼돔 파티션 1개 이상 서버1 : DR AP(DR에 이전설치)			파티션 구성 : HP수퍼돔 파티션 1개 서버1 : DR AP(DR에 이전설치)
CPU	Clock Speed : 2.53Ghz이상(1CPU가 8Core이상으로 구성) 파티션별 CPU 172,000bops이상이고 최소 4core, 1파티션 확장성 : 최대 128core이상 Cache Memory : cpu core당 4MB이상 제공			Clock Speed : 2.53Ghz(1CPU 8Core) 파티션별 CPU 199,870bops이상이고 4core, 1파티션 확장성 : 최대 128core Cache Memory : cpu core당 4MB 제공
메모리	cpu core당 10GB이상 제공(향후 확장 영역 확보하여 구성) 최대 4TB이상 확장 가능			cpu core당 10GB 제공(향후 확장 영역 확보하여 구성) 최대 8TB이상 확장 가능
백업	파티션간 공유가 가능한 DAT 및 OS 백업 장치 및 DVD 각 2개 이상 또는 S/W 설치, OS 백업 및 복구를 위한 최적의 방안으로 구성 ※ S/W 방법으로 백업 및 복구를 제안하는 경우 기존 세무종합시스템에서 사용하고 있는 방법으로 구현하여야 하며, 이때 필요한 부품, 장비 및 S/W는 추가로 제안하여야 한다.			기존 세무종합시스템에서 사용하는 Ignite 서버를 통해 백업하도록 구성 - 백업용 디스크 2장 추가
파티션 당 구성 요건	CPU와 메모리는 파티션간 재배치가 가능해야 함 OS 디스크 : 300GB이상 디스크 15Krpm 4장 이상(미러구성, 예비 디스크) NIC : 백업, 예비 파티션 NIC : 기가 2포트이상, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 HBA : 예비파티션 HBA : Dual port이상 8Gbps이상 FC 3개이상 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 OS : 파티션당 OS최신 버전 제공, 동시사용자수 무제한 파티션당 컴파일러 일체 제공(C/C++), Java 1.5이상 제공, 온라인 JFS 파일시스템 제공 커널, Shell, I/O 모두 64비트 지원, 한글지원 GUI 기반의 시스템관리 기능 제공 각 파티션은 OS, NIC, HBA 등이 물리적으로 분리되도록 구성			DLPAR 기능을 이용하여 CPU와 메모리는 파티션간 재배치 가능 OS 디스크 : 300GB이상 디스크 15Krpm 4장 구성(미러구성, 예비 디스크) NIC : 기가 2포트, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 HBA : Dual port 8Gbps이상 FC 3개 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 OS : 파티션당 OS최신 버전설치(HP-UX11.31, 동시사용자수 무제한 파티션당 컴파일러 일체 제공(C/C++), Java 1.5이상 제공, 온라인 JFS 파일시스템 제공 커널, Shell, I/O 모두 64비트 지원, 한글지원 GUI 기반의 시스템관리 기능 제공 각 파티션은 OS, NIC, HBA 등이 물리적으로 분리되도록 구성
기타	제조사 정품(OEM 제품 불가) 백업파티션에 대해 공유파일시스템(GPFS, CFS 등) S/W 및 라이선스 제공, 설치 등 기술지원			제조사 정품 공유파일시스템(CFS) S/W 및 라이선스 제공, 설치 등 기술지원
확인일자		소속	직급		성명	확인

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : IBM 모델명 : P780			2식
파티션	파티션 구성 : IBM P780 파티션 1개이상 서버1 : DR DB(DR에 이전설치)			파티션 구성 : IBM P780 파티션 1개 DR DB는 신규 부품 추가 납품
CPU	Clock Speed : 2.53Ghz이상(1CPU가 8Core이상으로 구성) 파티션별 CPU 1,040tps이상이고 최소 4core, 1파티션 확장성 : 최대 128core이상 Cache Memory : cpu core당 4MB이상 제공			Clock Speed : 2.53Ghz이상(1CPU가 8Core구성) 파티션별 CPU 1,384tps이상이고 4core, 1파티션 확장성 : 최대 128core이상 Cache Memory : cpu core당 4MB 제공
메모리	cpu core당 10GB이상 제공(향후 확장 영역 확보하여 구성) 최대 4TB이상 확장 가능			cpu core당 10GB 제공(향후 확장 영역 확보하여 구성) 최대 8TB이상 확장 가능
백업	파티션간 공유가 가능한 DAT 및 OS 백업 장치 및 DVD 각2개이상 또는 S/W 설치, OS 백업 및 복구를 위한 최적의 방안으로 구성 ※ S/W 방법으로 백업 및 복구를 제안하는 경우 기존 세무종합시스템에서 사용하고 있는 방법으로 구현하여야 하며, 이때 필요한 부품, 장비 및 S/W는 추가로 제안하여야 한다.			파티션간 공유가 가능한 RDX 장치 및 DVD 각2개 제공
파티션 당 구성 요건	CPU와 메모리는 파티션간 재배치가 가능해야 함 OS 디스크 : 300GB이상 디스크 15Krpm 4장 이상, (미러 구성 및 예비 디스크) NIC : BCV 복제 및 백업DB, 예비 파티션 NIC : 기가 2포트이상, 백본 연결 포트는 SX type으로 구성 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 HBA : 예비 파티션 HBA : Dual port이상 8Gbps이상 FC 3개 이상 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 OS : 파티션당 OS최신 버전 제공, 동시 사용자수 무제한 파티션당 컴파일러 일체 제공(C/C++), Java 1.5이상 제공, 온라인 JFS 파일시스템 제공 커널, Shell, I/O 모두 64비트 지원, 한글지원 GUI 기반의 시스템관리 기능 제공 각 파티션은 OS, NIC, HBA 등이 물리적으로 분리되도록 구성			DLPAR 기능을 이용하여 CPU와 메모리는 파티션간 재배치가 가능함 OS 디스크 : 300GB이상 디스크 15Krpm 4장 (미러 구성, 백업디스크 미러구성) NIC : 기가 4포트, 백본 연결 포트는 TX type으로 구성(DR센터는 TX type 환경) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 HBA : Dual port이상 8Gbps이상 FC 3개 제공(백업과 분리구성) 이중화 구성은 물리적 카드 및 포트 모두 분리 구성 OS : 파티션당 OS최신 버전 제공(AIX7.1), 동시 사용자수 무제한 파티션당 컴파일러 일체 제공(C/C++), Java 1.5이상 제공, 온라인 JFS 파일시스템 제공 커널, Shell, I/O 모두 64비트 지원, 한글지원 GUI 기반의 시스템관리 기능 제공 각 파티션은 OS, NIC, HBA 등이 물리적으로 분리되도록 구성
기타	제조사 정품(OEM 제품 불가) 백업파티션에 대해 공유파일시스템(GPFS, CFS 등) S/W 및 라이선스 제공, 설치 등 기술지원			제조사 정품 공유파일시스템(GPFS) S/W 및 라이선스 제공, 설치 등 기술지원
확인일자		소속	직급		성명	확인

민원행정 세외수입종합징수시스템 DR DB서버(ECR-016)

3. 운영센터 납품 규격(스토리지)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : Hitachi 모델명 : HUS130			증설
컨트롤러	Dual Controller 이중화구성 (Active/Active) 콘트롤러 기반의 하드웨어 Raid			Dual Controller 이중화 구성(Acitive/Active) 콘트롤러 기반의 하드웨어 Raid
용량	가용량 20TB이상, 핫스페어 4개 이상 별도 제공 SAS 600GB, 900GB, 1.2TB 모듈, 10Krpm			가용량 22TB, 핫스페어 4개 별도 제공 SAS 1.2TB 모듈, 10Krpm 제공
디스크	최대 120개 이상 확장 지원하여야 함 SAS 또는 SATA, SSD를 지원하여야 함			최대 360개 확장 지원 SAS, SSD를 지원
광포트	8Gbps × 8포트 이상을 지원하여야 함			8Gbps × 8포트 지원
캐시 메모리	32GB 이상 제공하여야 함 전원 장애 발생 시 캐시 데이터의 보호기능 지원			32GB 제공 전원 장애 발생 시 캐시 데이터의 보호기능 지원
기타	채널 및 컨트롤러 장애 시, Fail Over 및 로드밸런싱을 지원 On-line 중 RAID 그룹 확장이 가능하여야 함 Thin Provisioning 기능을 제공 Path 이중화 Software를 제공 주요 구성요소는 이중화로 구성하고 Hot Swap을 지원 서버 RACK에 장착 가능한 제품이어야 함 제조사 정품 (OEM 제품 불가) 기술지원 확약서를 제출하여야 함			채널 및 컨트롤러 장애 시, Fail Over 및 로드밸런싱을 지원 On-line 중 RAID 그룹 확장 가능 Thin Provisioning 기능을 제공 Path 이중화 Software를 제공 주요 구성요소는 이중화로 구성하고 Hot Swap 지원 서버 RACK에 장착 가능한 제품 제조사 정품 제공(OEM 제품 불가) 기술지원 확약서를 제출
확인일자		소속	직급		성명	확인

백오피스 가상화 통합스토리지(ECR-004)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
업무관리 스토리지 (Hitachi VSP)	용량 : 가용량 총 50TB이상(운영용, 복제용 각 25TB씩 제공) 운영용 : 300GB Disk Drive 15k rpm 2.5inch로 구성 복제용 : 2TB Disk Drive 3.5 inch NL-SAS로 구성 핫스페어디스크는 별도 제공 디스크 용량 증설에 따른 적정 용량의 Cache 제공 추가 용량에 대한 운영 및 복제용 라이선스 제공			용량 : 가용량 총 50TB이상(운영용, 복제용 각 25TB씩 제공) 운영용 : 300GB Disk Drive 15k rpm 2.5inch로 구성 복제용 : 2TB Disk Drive 3.5 inch NL-SAS로 구성 핫스페어디스크는 별도 제공 디스크 용량 증설에 따른 64G Cache 제공 추가 용량에 대한 운영 및 복제용 라이선스 제공			증설
일반사항	디스크 용량 추가에 따른 필요 용량의 캐시메모리 및 부품 증설 기존 구성과 동일한 방식의 Raid 제공 추가용량의 복제솔루션 등 라이선스 및 기술지원 제공 제품공급확약서 및 기술지원확약서를 제출하여야 함			해당사항 없음 기존 구성과 동일한 방식의 Raid 제공 해당사항 없음 제품공급확약서 및 기술지원확약서를 제출
확인일자		소속	직급		성명	확인

내부행정 업무관리스토리지 증설(ECR-010)

NAS 스토리지

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : Hitachi 모델명 : HNAS3080, HUS110			증설
컨트롤러	Dual Controller 이중화구성 (Active/Active) 콘트롤러 기반의 하드웨어 Raid 스토리지 일체형 NAS 게이트웨이 제공 : 이중화			Dual Controller 이중화구성 (Active/Active) 콘트롤러 기반의 하드웨어 Raid 스토리지 일체형 NAS 게이트웨이 제공 : 이중화
용량	가용량 20TB이상 1.2TB 혹은 2TB 모듈 장착 핫스페어 별도 제공			가용량 32TB 2TB 모듈 장착 핫스페어 별도 제공
디스크	최대 120개 이상 확장 지원하여야 함 SAS 또는 SATA, SSD를 지원하여야 함			최대 120개 확장 지원 SAS, SSD를 지원
광포트	1Gbps × 8포트 이상을 제공하여야 함 10Gbps × 4포트 이상을 지원하여야 함			1Gbps × 8포트 이상 제공 10Gbps × 4포트 이상 지원
캐시 메모리	32GB 이상 제공하여야 함 전원 장애 발생 시 캐시 데이터의 보호기능 지원			48GB 제공 전원 장애 발생 시 캐시 데이터의 보호기능 지원
기타	채널 및 컨트롤러 장애 시, Fail Over 및 로드밸런싱을 지원 On-line 중 RAID 그룹 확장이 가능하여야 함 Thin Provisioning 기능을 제공 Path 이중화 Software를 제공 주요 구성요소는 이중화로 구성하고 Hot Swap을 지원 기존 DATA 약10TB(IBM v7000) NAS 스토리지로 이관 작업 실시 NIC가 연결되는 스위치는 데이터센터에서 제공하는 스위치(시스코 Catalyst 2960)에 연결하여 설치하여야 함 서버 RACK에 장착 가능한 제품이어야 함 제조사 정품 (OEM 제품 불가) 기술지원 확약서를 제출하여야 함			채널 및 컨트롤러 장애 시, Fail Over 및 로드밸런싱 지원 On-line 중 RAID 그룹 확장이 가능 Thin Provisioning 기능 제공 해당사항 없음(NAS 스토리지) 주요 구성요소는 이중화로 구성하고 Hot Swap을 지원 기존 DATA 약10TB(IBM v7000) NAS 스토리지로 이관 작업 실시 NIC가 연결되는 스위치는 데이터센터에서 제공하는 스위치(시스코 Catalyst 2960)에 연결 설치 서버 RACK에 장착 가능 제조사 정품 (OEM 제품 불가) 기술지원 확약서를 제출
확인일자		소속	직급		성명	확인

(ECR-011)

민원행정 세외수입종합징수시스템 DR 스토리지(ECR-017)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
제조사 / 모델명	-			제조사 : EMC 모델명 : VMAX			증설
통합 스토리지 (EMC VMAX)	대상 : 세외수입종합징수시스템용 스토리지 증설(백오피스 통합스토리지와 동일) 용량 : DR스토리지에 10TB이상 증설로 협상시 변경 단위 디스크 용량 : 300GB이상 15Krpm이상 DR은 기존스토리지와 동일한 600GB 모듈 납품 운영볼륨 : RAID 5구성(협상시 RAID 1에서 5로 변경) 복제볼륨 : RAID 5구성 디스크 용량 추가에 따른 필요 용량의 캐시메모리 및 부품 증설 Cache : 디스크 증설 후 성능저하가 없는 적정한 cache 용량임을 증빙하는 제조사 자료 제출 S/W 추가 용량의 원격지 복제솔루션 라이선스 및 기술지원 제공 서버에서 채널 부하분산 기능 제공			대상 : 세외수입종합징수시스템용 스토리지 증설(백오피스 통합스토리지와 동일) 용량 : DR스토리지에 14TB 증설 단위 디스크 용량 : 600GB 32개 15Krpm 복제볼륨 : RAID 5구성 핫스페어 디스크 600GB 15Krpm 4개 디스크 용량 추가에 따른 필요 용량의 캐시메모리 및 부품 증설 : 해당사항 없음 S/W SRDF, Timefinder, Sym Mgr Suite Powerpath
일반사항	제조사 정품(OEM 제품 불가)이어야 한다. 제조사 정품공급확약서 및 기술지원확약서를 제출하여야 한다.			제조사 정품 제조사 정품공급확약서 및 기술지원확약서 제출
확인일자		소속	직급		성명	확인

4. 운영센터 납품 규격(시스템 S/W 구매 및 라이선스 증설)

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
Maxgauge	기존 라이선스 이관 및 1식 추가 구매 대상 : DB서버 2대(14core CPU * 2대)			DB서버(14core CPU) 2대 라이선스 설치			1식
TeamQuest	기존 라이선스 이관 및 1식 추가 구매 대상 : DB서버 2대(14core CPU * 2대)			DB서버(14core CPU) 2대 라이선스 설치
확인일자		소속	직급		성명	확인

가. 민원행정 세외수입종합징수시스템 성능모니터링 S/W 요구사항(ECR-019)

나. 민원행정 세외수입종합징수시스템 업무용 패키지 S/W 요구사항

구분	요구규격			납품규격			적/부
정의	시스템 S/W 신규 도입 및 라이선스 증설시 충족해야 하는 요구사항
세부 내용	① 특정 버전을 요구하지 않은 시스템 S/W는 최신버전으로 납품하여야 한다.			해당사항 없음
	② 세외수입종합징수시스템 사용자가 제한 없이 사용할 수 있는 수량 및 라이선스를 제공해야 한다.			전체 사용자가 사용할 수 있는 라이선스 제공
	③ 제안한 시스템 구성에 필수적으로 추가되어야 하는 시스템 S/W가 있을 시 추가하여 제안하여야 한다.			해당사항 없음
	④ 제안사항을 만족시키기 위해 반드시 필요한 시스템S/W를 누락 제안한 경우 해당 소프트웨어를 제안사의 비용으로 제공하여야 한다.			해당사항 없음
	⑤ 제안하는 장비의 규격에 따라 기존 운영 중인 시스템 S/W 라이선스 증설이 필요한 경우 이에 대한 정품 라이선스를 모두 납품하여야 한다. ※ 시스템 S/W라이선스 보유 현황은 별도 방문 열람 가능			해당사항 없음
	⑥ 시스템 구성 변경으로 인해 백업 S/W라이선스 추가 증설이 필요할 시 정품으로 납품하여야 한다.			해당사항 없음
	⑦ 장비 교체에 따라 기 운영 중인 시스템 소프트웨어(상용 S/W)를 이전, 설치하고 기술지원이 필요한 경우 이를 제공하여야 하며, 실운영 서비스에 지장이 없도록 하여야 한다.			12.19일부터 시행착오없으 이전 완료하여 서비스 중
	⑧ 시스템 S/W 제조사의 정책 등으로 업그레이드가 필요시 서울시와 협의하여야 한다.			해당사항 없음
WAS	WAS Upgrade : JEUS 5.0 ⇒ JEUS 6.0 (16Core/2식)			WAS Upgrade : Jeus 5.0→Jeus 6.0(16core / 2식)
Helpcom	세외수입종합징수시스템 원격제어용 SW Upgrade Helpcom* Base V7.0 ⇒ Helpcom* Base V9.0			세외수입종합징수시스템 원격제어용 SW Upgrade - Helpcom* Base V7.0→Helpcom* Base V9.0
확인일자		소속	직급		성명	확인

(ECR-020, ECR-021)

다. 민원행정 세외수입종합징수시스템 기타 요구사항

구분	요구규격			납품규격			수량	적/부
정의	세외수입종합스템 실시간 모니터링을 위한 벽면 설치용 모니터와 본체 신규 구매 및 설치						1식
세부 내용	① WAS 상태를 실시간 모니터링할 수 있는 50인치 이상 LED 모니터와 PC 본체를 1식 납품하고 지정한 장소의 벽면에 설치하여야 한다. ※ WAS모니터링 솔루션은 기 도입 운영 중			PC 본체 : 삼성 DM500T4A 모니터 : 삼성 TV-Series6(50인치 LED TV) (모니터 20인치 20대 포함)
확인일자		소속	직급		성명	확인

(ECR-022)

5. 기능요구사항

가. 세외수입종합징수시스템 응용 프로그램 이관 수행

구분	요구사항			확인사항			적/부
정의	세외수입종합징수시스템 신규 도입되는 장비로 기존 프로그램 이관시 준수해야 하는 사항
세부 내용	[AP이관] ① 시스템 교체에 따른 응용 프로그램(AP)을 이관하여야 하며, 이관 작업은 실운영 서비스에 지장이 없도록 실시하여야 한다.			- 요구분석을 통한 기능 13건과 비기능 1건 총 14개의 요구사항 도출 - IA 분석을 통해 조사된 화면 697건에 대한 테스트 케이스 도출, 테스트 시나리오 작성 및 2차에 걸친 단위테스트 진행 - 이슈트래킹(RedMine) 툴을 통한 개인별, 팀별 일정 및 진도 관리 - 통합테스트 게시판을 통한 실시간 질의 및 답변 처리, 오픈 전후로 Q&A게시판(78건)과 안정화 게시판(44건)을 운영 - 운영/개발/DR AP 서버 및 DB서버에 상용S/W 18종에 대해 이관 및 신규 설치 - 업무효율성 증대를 위하여 대용량 테이블을 분리하여 업무 처리 속도 향상을 위한 3개 테이블에 대한 분리 및 9개 화면에 대한 AP보완 진행 - 성능 최적화 튜닝 결과에 따른 62건 소스 변경 및 반영 - 진중중인 소스에 대한 형상관리 및 배포관리를 위한 오픈 소스기반의 프로세스 구축 - 운영 소스에 대해 3차에 걸친 검증 작업을 통한 이관 소스 정제 작업 진행 - JDK 1.6 및 JEUS 6.0 으로 업그레이드에 대한 소스 마이그레이션 작업 진행. - Cut-Off 통합 매뉴얼 작성을 통한 전/후 단계 73 단계 시나리오 및 TimeTable 작성 및 이행 진행
	② 세외수입종합징수시스템 대외 연계서비스 전수테스트 및 이관을 하여야 한다.			- 시스템별, 대표유형별 40개 구간 테스트 수행 - 사업단 73개 연계 단위(전수) 테스트 수행. - 현업 담당자 사용자 테스트 지원 및 조치. - 연계 대상 시스템 및 25개 구청 사용자 테스트 지원 및 조치 - 장애 및 결함조치 - 안정화 및 모니터링 수행
	③ AP이관을 위해 고급기술자 3M/M이상을 투입하여야 한다.			- 투입인력 참고 : 고급 2명(7MM), 고급 1명(5MM), 중급 1명(6MM)
	[AP보완] ① 장비 교체, DB 버젼 Upgrade로 인해 응용 프로그램 변경이 필요할 시 이를 수행하여야 한다.			성능최적화 검토를 통한 GROUP BY 및 버전업 이슈에 대한 쿼리 수정 및 반영 7건 처리
	② 세외수입종합징수시스템 데이터베이스 과거 자료 분리 구성 운영에 따른 응용 프로그램(AP)을 수정하여야 한다.			업무효율성 증대를 위하여 대용량 테이블을 분리하여 업무 처리 속도 향상을 위한 3개 테이블에 대한 분리 및 10개 화면(9개 XML)에 대한 AP보완 진행
	③ 파일시스템 공유를 통한 연계서비스 이중화를 구현하여야 한다.			- Data 영역에 대해 AP1,2 공유를 위한 공유 스토리지 구성 - 연계 이중화 테스트 수행 - 연계 이중화 테스트 결과 보고 및 보완 작업 수행 - 장애 및 결함조치 - 안정화 및 모니터링 수행
	④ 최적화 컨설팅 SQL 튜닝 결과에 대한 Application반영은 영향도 분석을 통해 서울시와 협의하여 대상을 선정 반영한다.			성능 최적화 튜닝 결과에 따른 쿼리 수정 및 반영 27건 처리
	⑤ AP보완을 위해 특급기술자 5M/M이상을 투입하여야 한다.			투입인력참고 : 특급 1명(7MM)
확인일자		소속	직급		성명	확인

(SFR-001)

구분	요구사항			확인사항			적/부
정의	새로 구성되는 시스템 환경에 맞춰 세외수입종합징수시스템 서비스 성능을 극대화하기 위해 서버, 스토리지, DB, AP를 종합한 시스템 최적화 컨설팅 수행
세부 내용	① 시스템 최적화를 위한 전문 컨설턴트를 특급기술자 6M/M이상 투입한다. - DB 컨설턴트는 오라클社 근무경력 5년 이상, DB컨설팅 경력 총 15년 이상인 특급 컨설턴트 5M/M 이상 - WAS 컨설턴트는 특급 1M/M 이상			성능최적화팀 총 7명, 총 25 M/M 투입
	② 신규 도입된 서버와 스토리지, RAC 구성에 맞춘 성능 최적화를 위한 컨설팅을 실시하고 분석 보고서를 제출하여야 한다.			성능테스트 결과 보고서 제출
	③ DB이관 및 버전 Upgrade 후 최단 시간 응답속도 보장을 위한 튜닝을 실시하고 분석 보고서를 제출하여야 한다.			성능최적화 컨설팅 보고서 제출
	④ 컨설팅 결과 응용 프로그램 변경이 필요할 경우 변경에 대한 가이드를 제공하고, 응용프로그램(AP)에 반영하여야 한다.			- 성능테스트 결과 보고서 제출 - 성능최적화 컨설팅 보고서 제출 - AP 반영 건
	⑤ 신규 장비에서의 서비스 속도는 기존 장비보다 향상된 속도를 보장하여야 한다.			- 성능테스트 결과 보고서 제출 - 성능최적화 컨설팅 보고서 제출
	⑥ DB이관에 대한 Rebuild와 Reorg를 위한 구조 및 단계별 마이그레이션 설계를 하여야 한다.			CutOff 이행 매뉴얼 제출
	⑦ 단계별 마이그레이션 수행을 위한 스크립트를 구성하여야 하고 데이터 이행 결과에대한 검증을 실시한다.			CutOff 이행 매뉴얼 제출
	⑧ 신규 DB구성시 10년간 통계정보를 생성‧반영하여야 한다. [협상시] 사업 종료일로부터 1년 이내 성능관련 이슈 발생시 컨설턴트 지원(최대 10일 이내)			- 회의록 - 세외수입통계정보관리가이드 제출 별도 확약서 제출
확인일자		소속	직급		성명	확인

나. 세외수입종합징수시스템 서버, 스토리지, DB구성에 맞춘 시스템최적화 컨설팅(SFR-002)

구분	요구사항			확인사항			적/부
정의	현재 AP1호기로만 운영 중인 대외 기관 연계서비스를 공유파일시스템을 도입하여 신규 장비에서는 AP1, 2호기 동시 가동으로 이중화
세부 내용	① AP1호기에만 설치 운영 중인 대외기관 연계 업무를 공유파일시스템을 도입하여 AP2호기에서도 같이 운영할 수 있는 환경을 구성하여야 한다.			- Data 영역 .shared 구성 - 연계 이중화 테스트 수행 - 연계 이중화 테스트 결과 보고 및 보완 작업 수행 - 장애 및 결함조치 - 안정화 및 모니터링 수행
	② AP1호기와 동일하게 AP2호기에도 연계서비스를 탑재하여 장애대비 이중화 구성을 하여야 한다.			- 연계 이중화 테스트 수행 - 연계 이중화 테스트 결과 보고 및 보완 작업 수행 - 장애 및 결함조치 - 안정화 및 모니터링 수행
	③ 연계 업무 이중화 테스트 시행			- 연계 이중화 테스트 수행 - 연계 이중화 테스트 결과 보고 및 보완 작업 수행 - 장애 및 결함조치 - 안정화 및 모니터링 수행
확인일자		소속	직급		성명	확인

다. 세외수입종합징수시스템 연계서비스 이중화(SFR-003)

구분	요구사항			확인사항			적/부
정의	시스템의 정상적인 운영을 위해 준수해야 하는 요구사항
세부 내용	① 시스템 교체에 따른 기존 데이터 및 서비스 이관 작업시 서울시의 완전한 목적수행에 전혀 지장이 없도록 이관작업을 실시하여야 한다.			- CutOff 이행 결과서 - 연계서비스 테스트 환경분석 - 공문 발송을 통한 연계서비스 기술 협의 진행 - 연계서비스 테스트 계획 수립 - 시스템별, 대표유형별 40개 구간 테스트 수행 - 사업단 73개 연계 단위(전수) 테스트 수행. - 현업 담당자 사용자 테스트 지원 및 조치. - 연계 대상 시스템 및 25개 구청 사용자 테스트 지원 및 조치 - 장애 및 결함조치 - 안정화 및 모니터링 수행
	② 세외수입종합징수시스템은 사업완료 1개월 전 실운영 서비스 오픈을 시행하고, 사업완료후 정상여부 확인 및 서비스 안정화를 위해 본 사업에 참여한 기술진이 상주 모니터링을 통해 자원 최적화, 추가 튜닝 등 운영 지원을 이행한다. 상주기간은 검수일로부터 2개월이하로 한다.			- SQL 튜닝 관리 대장 - CutOff 통합메뉴얼에 따른 서비스 오픈 - 투입인력산정공수에 따른 인력 투입
	③ 사업자 귀책사유로 기존 데이터의 손상 등 서울시의 업무에 중대한 지장 발생시 24시간 내 복구하여야 하며, 이에 따라 발생된 손실에 대해서 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제75조(지연배상금률)에 준하여 배상금을 부과할 수 있다. - 배상금 = (계약금액 × 1.5/1000)/24 × 지체시간			- 인력투입현황 - 하자보수증권 제출 예정
확인일자		소속	직급		성명	확인

라. 시스템 운영 요구사항(SFR-004)

6. 성능요구사항

가. 서비스수행속도

구분	요구사항			확인사항			적/부
정의	신규 장비에서 서비스 개시 후 성능에 대한 요구사항 및 안정화 대책
세부 내용	① 신규 장비에서의 모든 서비스 속도는 기존 장비보다 향상된 속도를 보장하여야 한다.			성능테스트 결과 보고서
	② 이전 장비과 신규 장비에서의 서비스 수행속도를 비교하고 보고서를 제출하여야 한다.			- 성능테스트 결과 보고서 - 성능최적화 컨설팅 결과 보고서
	③ 실운영 서비스 개시 후 1달간 모니터링을 실시하고 서버, DB, WAS 등의 상태를 모두 점검한 후 분석보고서를 제출하여야 한다.			- 성능테스트 결과 보고서 - 01/09 메일DB, 세외수입종합징수시스템 WAS / DB Parameter 튜닝
	④ 서비스 오픈 후에 발견되는 성능지연 AP에 대해서 추가 보완을 수행, 안정화시켜야 한다.			- Slow SQL 수집 튜닝 가이드 제공
확인일자		소속	직급		성명	확인

(PER-002)

7. 데이터요구사항

가. 자료이관

구분	요구사항			확인사항			적/부
정의	신규 도입되는 장비로 기존 데이터 이관 시 요구사항
세부 내용	① 현 운영중인 시스템의 DBMS를 11g이상으로 업그레이드하여야 한다.(업그레이드 및 자료이관을 위해 고급 기술자 8M/M이상을 투입하여야 한다.) - 메일 DB : Oracle 9i → 11g(기완료) - 세외수입종합징수시스템 : Oracle 9i → 11g - 일자리플러스센터 DB : Oracle 10g → 11g(기완료)			- 메일DB, 일자리플러스DB, 세외수입종합징수시스템 동일한 Oracle Production 11.2.0.4.0 Upgrade - 인력투입현황
	② 현 운영중인 시스템의 DB에 대한 이관을 수행하여야 한다.			- 메일DB Cuf Off 이관 수행 - 일자리플러스DB Cuf Off 이관 수행 - 세외수입종합징수시스템 Cuf Off 이관 수행
	③ 세외수입종합징수시스템 DB이관은 다음과 같이 수행한다. - DB이관 방식은 Rebuild와 Reorg방식으로 최적화하여 이행하여야 한다. - 세외수입종합징수시스템 최적화 컨설팅에서 구성‧ 설계 기준의 DB이관 및 단계별 마이그레이션 데이터 이행을 하여야 한다. - 현 세외수입종합징수시스템의 DB를 이관할 때 과거 자료에 대한 분리 작업을 수행하여야 하며, 분리대상 테이블은 상호 협의하여 결정한다. - DB이관을 위해 고급기술자 3M/M이상을 투입하여야 한다.			- 10G 이상 테이블 파티션 적용 - 선 이관 User Object 선 이관 및 CutOff 단계별 데이터 이행(SNTRDC User All Object 선 이관) - 과거 자료 분리 작업 수행 - 인력투입현황
	④ 시스템 교체에 따른 기존 데이터에 대한 이관 작업을 실운영 서비스에 지장이 없도록 실시하여야 한다.			- 메일DB Cuf Off 이관 수행 - 일자리플러스DB Cuf Off 이관 수행 - 세외수입종합징수시스템 Cuf Off 이관 수행
	⑤ 현 시스템은 24시간 서비스 체계로 운영되며, 설치 및 이관을 위한 서비스 중단시간은 제한적으로 허용됨을 고려하여야 한다.
확인일자		소속	직급		성명	확인

(DAR-001)

8. 테스트요구사항

가. 서비스 성능테스트

구분	요구사항			확인사항			적/부
정의	시스템 구성 및 자료 이관을 완료한 후 서비스의 속도를 측정하는 성능 테스트 시행
세부 내용	① 응용 프로그램(AP)에 대한 성능(부하) 테스트는 성능 최적화 작업 후에 시행하며, 테스트 대상 응용 프로그램의 범위는 서울시와 협의하여 결정한다.			- 26개 테스트 시나리오 합의 - 7주간의 성능테스트 수행 - 성능최적화 튜닝 및 가이드 제공
	② 서비스 속도 테스트 결과 기존 서비스 속도보다 늦을 경우 문제점을 해결하여야 하며, 문제해결 후 다시 서비스 성능테스트를 수행하여야 한다.			- 성능테스트 및 성능저하 구간 튜닝 및 가이드 제공
	③ 검수 전 서비스에 대한 성능이 개선되었음을 입증하고 “서비스 성능개선 현황 보고서”를 제출하여야 한다.			- 성능테스트 결과 보고서 - 성능컨설팅 결과 보고서
-
확인일자		소속	직급		성명	확인

(TER-002)

나. 시험운영(

구분	요구사항			확인사항			적/부
정의	신규 장비 설치, 시스템S/W 및 데이터, AP 이관 후 서비스의 정상 가동 유무를 전체 프로그램을 대상으로 시행
세부 내용	① 이관에 따른 OS, 시스템S/W, AP 등의 정상작동 여부 검증 등 이관이 적정하게 이행되었는지를 점검하는 시험운영 계획을 수립 ‧ 시행하여야 한다.			- CutOff통합메뉴얼 작성 - CutOff통합메뉴얼에 따른 CutOff 실시
	② 시험 운영과 성능(부하)테스트 결과 응답속도가 느리거나 과부하를 유발하는 프로그램에 대해서는 튜닝을 실시하고 대안을 제시, 반영하여야 한다.			- 26개 테스트 케이스 성능 테스트 및 병목구간 튜닝 가이드 제공
	③ 시험운영시 속도저하, 프로그램 오류, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비 등의 문제로 인해 사용에 중대한 지장이 있어 제안 장비의 교체, 증설, AP보완을 서울시가 요구할 경우 해결방안을 제시하여야 한다.			- 시험운영시 속도저하 SQL 수집, 튜닝 가이드 제공
	④ 시험운영은 각 시스템별 사용자를 대상으로 하며, 서울시와 상호 협의 하에 진행한다.			- CutOff통합메뉴얼에 따른 CutOff 실시
	⑤ 연계서비스 이중화에 대한 테스트를 포함한다.			- 연계 이중화 테스트 수행 - 연계 이중화 테스트 결과 보고 및 보완 작업 수행 - 장애 및 결함조치 - 안정화 및 모니터링 수행
확인일자		소속	직급		성명	확인

TER-003)