빗물받이 정비 사업대상(양식)

□ 총괄표

구분	합계 (개소)	빗물받이 신설							빗물받이 확대 (개소)	빗물받이 보수 (개소)
		소계 (개소)	일반형 (개소)	연속형		측면 통수형 (개소)	횡단 빗물받이
				(개소)	(m)		(개소)	(m)
계

□ 조사목록

연번	위 치	상 태	조치계획
종로-1	00동 192-2 ~00 370	물고임	신설(일반형)
종로-2		역류	확대
종로-3		파손	보수
종로-4
종로-5
종로-6
종로-7
종로-8
종로-9
종로-10
종로-11
종로-12

□ 세부조사표

1	00동 00-00
신설 (일반형)	위치도	현황사진
2	00동 00-00
신설 (연속형)	위치도	현황사진
3	00동 00-00
확대	위치도	현황사진
4	00동 00-00
보수	위치도	현황사진

※ 용어정리

- 빗물받이 신설

･ 일반형 : 기존에 사용되고 있는 스틸그레이팅 1,2호

･ 연속형 : 2m를 초과하는 연속된 빗물받이 설치가 필요한 경우

･ 측면통수형 : 빗물집중지역의 통수능 강화가 필요한 경우

･ 횡단빗물받이 : 도로를 가로지르는 연속된 빗물받이 설치가 필요한 경우

일반형	연속형	측면통수형	횡단빗물받이

- 빗물받이 확대 : 빗물받이가 있으나 간격 및 규격 부적정 등으로 규모가 커져야 할 경우 (규모 표시 : 1호⇒2호)

- 빗물받이 보수 : 빗물받이 구체, 연결관의 파손으로 정비가 필요한 경우