3. 삭도시설 점검결과 사항

○ 주요 지적 사항

구분	지적사항	개선 요구(방안)
안전관리	안전관리규정 미비치(컴퓨터 파일로 비치)	상시 참고할 수 있도록 책자로 비치
	운전실 비상연락체계, 구난조직 현행화 미흡	비상연락체계, 구난조직 현행화
	케이블카내 차량제원, 비상탈출안내문 미비치	차량제원, 비상탈출안내문 등 비치
	케이블카내 승무원(6명) 안전교육일부 미실시 및 교육일지 작성내용 불량	안전교육 실시 및 교육대장 성실작성
	주요부품 교체주기에 대한 정비지침에 따른 표시로 수정. 예) ○ → A, R등으로	정비지침 표시수정(현지 시정)
	장비정비에 필요한 부품을 LIST화하여 관리	부품 리스트 정리 후 보관
	스키장의 리프트 이용시 비상상황을 대비한 안전교육 전무	이용 전 안전 교육 실시
	안전관리자 선임은 되어 있으나, 미상주로 동계 시설운용시만 상주 관리	안전관리자 상시 상주하여 관리 필요
	소방서 등 연계한 합동방재 훈련 미비	소방서와 연계 합동방재훈련 실시
	비상연락망 작성상태 미흡	비상연락망 현행화
	터미널내 안전수칙 미부착	안전수칙 부착
	기계실내 인화물질 보관	인화물질 전용장소에 보관 조치
	월점검, 분기점검 결과 보고시(지자체) 정비이력 첨부필요	정비이력 첨부
	안전관리규정(‘14.9개정)이 조직 등이 Up-Date되지 않아 비상시 대응 어려움 있음	개정된 안전관리 법규에 적합하도록 자체 규정 정비
	안전관리자 선임이 대표이사로 되어 있어 현장 상주관리 등 현실적으로 어려움 있음	안전관리자를 현장에 상주하는 자격 요건자를 선임하여 안전관리토록 검토
	차량내부에 비상시 구난조치요령 미비치	차량내부에 비상시 구난조치 방법,요령 안내도 비치
	신규 일용직 근무자 (아르바이트 직원 6명)에 대한 안전교육 미실시	일용직 근무자에 대한 안전교육 실시

구분	지적사항	개선요구(방안)
안전관리	안내요원의 근무복, 관광객과 구별되도록 개선 필요	안내요원의 안전조끼 착용
	신설 기계설비 가동시스템에 대한 직원교육 필요	현지시정
	자체점검 년1회만 실시	법규에 적정하게 자체점검 실시
	리프트 주변 나무와 풀이 무성하여 정리 필요	주변 정리
	정상 하차장 그물망 위 잡풀제거	현지시정
	비상매뉴얼 교육 실적 미흡	비상매뉴얼 교육을 월간교육시 포함 실시
	뉴골드 및 브리지 입간판 고정상태 불량	입간판 고정을 견고하게 보수
	좌측 휴게소 계단 물 흘러내림으로 동절기 결빙으로 인한 안전사고 우려	휴게소 계단의 드레인 설치
시설분야	케이블카 압삭장치 와이어로프 이탈 ⇒ (방지 센서 보호관 노후)	방지센서 보호관 교체(권고)
	케이블카 운전실 통로 안전난간미설치	안전난간 설치
	기계실지주 상부이동 안전대걸이 노후로프 교체	노후 로프 교체
	케이블카 수직사다리 고정미흡	사다리 고정
	지주 작업자 안전대걸이 미설치	안전대걸이 설치
	리프트 승강장 안전펜스 보호장구 보수 필요	불량한 안전펜스‧보호장구 보수
	리프트 승강장 출입시설 파손부위 보수 필요	파손부위 보수
	외벽 미관상 설치한 마감재 구조계산서 및 도면 없음(볼트 및 용접 접합부 검토 필요)	볼트 용접 접합부 구조계산 필요
	상부 정거장 천정 누수 흔적	누수 부위 정비

구분	지적사항	개선요구(방안)
시설분야	하부정거장 상부철골 구조물 볼트 일부 녹 발생	철골 녹 발생 부분 개수
	상부정거장 상부철골 구조물 볼트 체결상태 불량	볼트체결 상태 확인 후 정비
	상.하부정거장 철근콘크리트 기둥 미세균열 다수 발생	미세균열 개수
	리프트의 운전실입구 계단 및 지면 파손으로 안전사고 우려	파손부위 보수
	상부 구조부의 트러스 등의 볼트/너트 등 부식 발생	부식부위 보수 보완
	상부 기계실의 개구부에 추락방지 조치 미실시	개구부에 추락방지시설 설치
	지주(중간지점지주 1ea)의 포스트(4ea) 상부 작업 시 추락 방지 시설 필요	포스트의 사다리에 추락방지용 안전대걸이 로프 설치
	상부정거장 유압 긴장장치 케이블 닥터 커버 미설치	케이블 닥터 커버 설치
	케이블카 기계 철골구조부 일부 볼트 녹 발생	철골 구조부의 볼트너트 부식 부위 교체
	신설중인 기계 주변에 안전용울타리 설치 필요	안전용 울타리 설치
	신설기계 기계센서, 와이어 실험 등 지속적인 시운전	현지시정
	풍속계를 구간별 4개 설치되어 있으나 풍속기록은 하부 1개만 기록 관리 됨	구간별 풍속기록 관리토록 조치
	노후 리프트 그립 및 감속기 내부 베아링, 기어 부품 교체	현지시정
	리프트 노후로 기계 녹 발생	현지시정
	2호기 기계실 천장 탈락	기계실 천장 보수
	상부 정류장 하차지점 안전그물망 노후 교체 및 높이 교정	그물망 교체하여 적정하게 설치
	리프트 시트 노후 교체	노후시트 교체
	케이블카상부 케이블지지 타이어 공기압 부족	공기압 보충 완료(현지 시정)

구분	지적사항	개선요구(방안)
전기분야	자가전선로 케이블 단말처리부분 코로나 발생(상부정거장 6.6㎸ 입입구 애자부분)	정밀 점검 후 필요시 교체 또는 정비
	옥상 통신선 노출상태로 보수보강 필요	규정에 적합하도록 개선
	리프트 동력케이블 피복손상	케이블 파손된 피복 개수
	기계실분전반 주변 배선 미접지 콘센트 사용	콘센트를 접지형으로 교체
	비상엔진 배터리 교체 필요	배터리 교체
	상부 전기실 전등·전등 전기배선대비 용량과다한 차단기 적정한 차단기 교체필요	용량에 적합한 차단기로 교체
	상부 정거장 나무트리 부분 전기배선 정리정돈 필요	전기배선 정리정돈
	기계실의 이동식 전기 콘센트 미접지형 사용으로 감전위험	콘센트를 접지형으로 교체
	1층 안내실, 스넥코너 등 접지형 콘센트 미설치	콘센트를 접지형으로 교체
	비상발전기 기동용 축전지 보호커버 미설치로 이상상황(노후, 과충전) 발생시 폭발·비산 방호구조 미비	축전지 보호 커버 설치
	비상발전기 기동용 축전지 보호커버 미설치로 이상상황(노후, 과충전) 발생시 폭발·비산 방호구조 미비	보호 커버 설치
구조장비	구난장비(6set) 구역별 비치	각 케이블카에 분산배치
	케이블카내 구명로프 미비치	각 케이블카에 구명로프 비치
소방시설	운전실 소화기압력불량 및 일상점검미흡	소화기 교체 또는 정비 필요 (차후 점검철저)
	리프트에 비치된 소화기 관리 및 점검 불량	정기적으로 점검실시 및 점검기록표 부착
	상부 승강장의 기계실 등 소화기 점검불량	정기적으로 점검실시 및 점검기록표 부착
	각 곤도라 내부에 소화기 비치 필요( 삭도 정기점검시 지적사항)	각 곤도라 내부에 소화기 비치

○ 우 수 사 례

시설명

분야

우수사례 내용

비고

지에스건설

(엘리시안강촌)

안전관리

리프트의 차량에 어린이가 탑승하여 앉을 경우 의자의 안전가드를 체결하더라도 신장이 작은 어린이의 경우는 가드의 개구부 사이로 추락위험이 높으므로 아린이의 추락방지를 위하여 별도의 U블록 구입 설치하여 안전시설 개선함

⇒ 차량의 U 설치대수 : 424 개 (투자비용 1.5억)

㈜강원랜드

(하이원리조트)

안전관리

곤도라 조작판넬의 Drive를 1개 설치할 경우 설비운행중 판넬 고장시에 곤도라 운행이 정지되어 안전확보가 어려우므로 Main Drive를 Dual Drive로 설치하여 비상시에도 곤도라 운행이 가동할수 있는 안전System

구축함( 설비 개선대수 9대)

개선전	개선후

대덕개발

이월드

시설점검

업무 특성상 분야별 전문가 확보의 어려움이 있으나, 지역내 삭도시설 운영업체(3개)간 교차점검으로 상호정보교류와, 안전관리실태 안정화에 기여

시설명	분야	우수사례 내용	비고
한림팩	시설물	중요 베어링부의 진동계측기 설치를 통한 이력관리로 모니터링 강화 및 손상사고 예방활동 강화
대구광역시	안전체계	삭도시설 업체별 상호 교차점검*을 실시하여 안전관리 수범사례 전파, 실질적 위험요인 확인 및 제거 * 상호 교차점검에 따른 전문가 수당은 예산확보 시까지 대구시에서 지원
호텔금오산	시설물	비상용 제동설비의 4중 안전장치 설치로 비상상황 대응력 강화 * 전기식(2), 유압식(1), 수동(1)