위험공종 사전작업 허가제 실행

Ⅰ		수행절차

1단계	위험성 평가의 실시 최초평가 수시평가 정기평가 ※ 최초평가 및 정기평가는 전체 작업 대상
2단계	위험공종 사전작업 허가제의 실시시기(수시평가) 1. 수시평가는 계획의 실행 착수전 2. 재해발생 작업 재개전
3단계	해당 시기에 맞게 위험성평가를 실시하고 책임건설사업관리자 승인
4단계	해당 공종 시행업체 및 근로자 안전시공 회의 수행
5단계	검토 승인된 위험성평가 계획에 준하여 안전조치 후 공사 시행
점검 수행 공종	안전관리과 점검 수행 공종 1. 철골구조물 설치 및 해체 공사 2. 시스템 동바리 및 비계의 조립 및 해체 공사(H=4.2m 이상) 3. 타워크레인 설치 및 해체공사 4. 고소작업(철골구조 5m이상, 비계,동바리 3m이상)공사 5. 2m이상의 콘크리트 구조물 철거공사 6. 기타 현장 여건에 따라 사전 안전점검이 필요한 공종
점검 수행방법	안전관리과 점검 수행 방법 안전점검 중 방침에 선정된 위험공종 수행시 - 해당 공종에 대한 위험성공종 사전승인서 확인 및 현장 적용 실태 점검 2. 안전관리과 공종 수행 5일전 점검요청(공사관리관 경유 공문으로 의뢰) 책임건설사업관리자가 판단하기 어려운 경우 5일전은 공문처리기간을 미포함한 작업개시일 기준 해당 분야 전문위원 동반점검 수행 및 현장지도

2		수행흐름도

제출

반영

승인

준비

작업개시

책임건설사업관리자

위험공종 사전작업 허가서

(시공사)

해당 공종 시행업체 협의

(시공사)

안전관리과

점검 후 결과 통보

부적정

위험공종 위험성 평가

(시공사)

전문가 점검 필요시 점검의뢰

3		체크리스트

공종 구분	점 검 항 목	적정여부
		적정	부적정
공통사항	1. 위험성평가 실시 및 적정 여부 (안전조치 현장 부합성 판단)
	2. 시공계획서 및 시공상세도면 적정여부
	3. 사전조사 및 작업계획서 적정여부(산업안전보건기준에관한 규칙 제38조 및 별표4의 내용을 포함하여 적정하게 작성되었는지 확인)
	4. 근로자 특별안전 교육 실시여부
	5. 해당작업 조건에 맞는 보호구 지급 및 착용 여부
	6. 작업의 종류별 관리감독자의 유해․위험 방지 직무수행 여부 및 작업시작 전 점검사항 이행여부 확인(산업안전보건기준에관한 규칙 제35조 및 별표2,3 내용 확인 점검)
	7. 그밖에 작업장 안전사고 예방을 위해 건설안전기본지침에서 정한 사항 이행여부 및 건설기계 안전관리 매뉴얼에 따른 사항