화재예방 안전점검 사항

● 점검대상(상수도 시설물, 공공청사, 건설공사장, 가설사무실, 숙소 및 창고 등)

● 필수점검 사항

- 방화관리책임자 지정 등 방화관리체계 유지 여부

- 화재발생시 비상연락망 및 비상조직도 작성 여부

- 화재예방을 위한 순찰 및 안전점검 대장 비치 여부

- 위험물(가스, 시약 등) 반,출입대장 비치상태 여부

- 화재예방을 위한 순찰 및 점검 및 매뉴얼 숙지 여부

● 주요 점검사항

- 현장내 화재 진압장비 적절한 구비 상태 여부

- 위험물 저장소 주변에 화재 위험성 여부

- 공사장내 유해, 위험물질의 보관 및 관리상태(인화성 물질인 유류, 페인트 등의 분리 보관 등)

- 화기취급 장소 및 전기, 가스, 유류 등 사용장소의 적정여부

- 폐자재 및 폐기물 보관소의 화재예방 관리상태

- 공사장내 불법 소각행위(불피우기) 여부

- 용접기 전격 방지기 설치 및 용접선 접지상태 여부

- 전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성 여부(불량 전력선 합선, 누전)

- 인화물질의 화기로 부터 충분한 거리로 이격 여부

- 가스용기 사용기한 준수 여부

- 복도 위험물(폐유, 각종 화학물질 등) 보관 여부

- 난방기구 이용시 주위에 인화성 물질이나 위험한 물건이 있는지 여부

- 숙소내 이동식 석유난로 등 화기 사용 여부

- 전기 누전차단기 작동상태 양호 여부

- 사용하지 않는 전기 콘센트 전원과 분리 여부

- 하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성 여부

- 안전차단 멀티탭 사용여부

- 사무실 및 창고 내,외부 정리정돈 상태 여부

- 실내 주방기구, 침구류 주변 화재의 위험성 여부

- 퇴근 전 사무실 전열기구(선풍기, 난방기구, PC, 프린터 등)의 플러그 제거 여부

- 기타 상수도 시설분야 다양성으로 안전점검시 현장에 따라 화재 위험성을 판단하여 점검

● 소방 및 피난시설

- 비상방송설비 작동 여부

- 피난계난 및 피난통로 내 가연성 물질 적치 여부

- 화재 경보설비 설치 및 작동여부

- 화재감지기 설치 및 고정상태

- 소화기는 적정 압력 및 사용기한 유효 여부(시설별 크기, 용도 적정성)

- 소화용수설비인 저수조(물탱크) 관리상태 및 연결송수관 설비, 송수구 상태 점검

- 옥내소화전 정상 유지상태(표시등 점등상태, 소방호수 유지상태)

- 소화기 분산배치 관리상태(약제 적정여부, 소화기 호스 적정 여부)

- 소화기 비치 장소(현황도)의 적정여부 및 충약, 작동여부

- 자동화기탐지설비 기능상태(수신기, 도통, 단락, 작동시험)

- 피난구 유도등 점등 상태

- 옥내소화전, 방화문등에 물건적치 여부

- 적응 소화기 비치 및 사용법 여부

- 샌드위치 판넬을 이용 실내 분할 여부

- 기자재, 사무가구 복도 방치 여부

- 미허가 건물구획으로 대피로 차단여부

- 방화문, 방화셔터 상태(폐쇄, 고정상태, 순위조절기, 퓨즈 등)여부

- 완강기 표시 부착여부

- 피트실, PS실 내 적치물 적재 여부

- 모래적재함 관리상태