2017년 지역에너지절약사업

사업계획 작성 방법 설명 자료

2016. 2.

▬  목    차  ▬

Ⅰ. 사업개요	1

Ⅱ. 지역에너지절약사업 지원 대상사업 예시	2

Ⅲ. 사업계획서 작성 방법	3

Ⅳ. 신청절차 및 사업계획 취합 방법	6

[첨부1] 이산화탄소(CO2) 산출 방법	7

[첨부2] 도로조명LED(금융연계) 설명자료	10

한국에너지공단

Ⅰ		사업개요

□ (목적) 지역특성에 맞는 에너지이용합리화를 통해 지역에너지기본계획의 효율적인 달성과 지역경제 발전을 도모하고 신기후체제에 대처

* 근거 : 에너지법 제7조(지역에너지계획의 수립)

에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지사용자·공급자 등의 책무)

지역에너지절약사업 운용지침(산업부 공고 제2011-592호)

* 연혁 : ’96～05년은 지역에너지사업(신재생에너지, 에너지절약 통합)으로 추진, ‘06년부터 신재생에너지지방보급사업과 지역에너지절약사업으로 구분

* 참고 : 지역에너지절약사업 지원 예산

연도	’96～’07	’08	’09	’10	’11	’12	’13	‘14	‘15
예산(백만원)	44,014	39,473	33,473	35,427	32,200	35,411	35,409	21,490	21,105

□ (사업구분) 기반구축사업, 시설보조사업으로 구분

사업구분	사업내용	지원범위
기반구축 사업	지역 내의 에너지를 효율적으로 개발하거나 활용하기 위한 능력을 확충하기 위한 사업 (※예: 교육홍보사업, 타당성조사사업 등)	총 사업비의 50 % 이내 국고보조 (Matching Fund) ※ 지자체 50% 이내 단, 서울시 30% 이내
시설보조 사업	지역 내의 에너지이용합리화를 위한 에너지절약시설설치 지원 사업 (※예: LED조명등, 폐열회수설비 등)

□ (체계, 일정) 산업부 총괄, 한국에너지공단에서 사업 운영 지원

[지자체]	⇒	[공단]	⇒	[산업부]
사업신청 (공단지역센터) (3월～4.15일)		사업지원 대상평가 (7월～8월)		지원사업(안) 선정․통보 (9월~10월)	⇒	지원사업 최종통보 (차년도 1월)
*기초지자체→광역 지자체 취합신청		*전문가 및 평가 위원회 평가		*심의위원회 통과후 *지자체 자부담예산 편성 필요		*국회예산 통과후

Ⅱ		지역에너지절약사업 지원 대상사업 예시

(다음의 내용은 예시이며, 이외에도 대상이 될 수 있음. 지침 대상사업 참조)

□ 기반구축사업은 에너지절약을 위한 정책개발 및 타당성 조사 연구, 교육․홍보 사업 등이 대상

구 분	사 업 내 용
교육․홍보	ㅇ 지자체의 에너지부문 인력 양성을 위한 교육․연수사업
	ㅇ 조기교육 등 에너지절약활동 제고를 위한 교육․홍보사업
정책개발 및 타당성 조사	ㅇ 지역에너지계획 수립 등 지자체 에너지이용합리화 계획 연구 ㅇ 온실가스인벤토리 등 에너지기후변화 정책개발 및 통계 조사
	ㅇ 지역에너지의 개발․활용, 폐열의 자원화 및 사업화, 미활용에너지 활용 등을 위한 타당성 조사사업

□ 시설보조사업은 에너지이용합리화를 위한 에너지절약시설 설치사업이 대상

ㅇ 공장 폐열 및 잉여열, 생활 폐수열, 발전소 배열, 온천수열 등을 다목적(발전, 냉난방, 온수, 농수산업 등)으로 재이용하는 사업

- 자원회수시설(하수처리장, 폐기물소각장 등)의 폐열회수를 통한 열병합발전 또는 냉난방 이용 사업, 미활용 에너지 회수 이용 사업 등

ㅇ 국가 에너지기본계획․에너지이용합리화계획, 지역에너지계획과의 연계 사업, 공공기관과의 연계사업 등 시너지 효과가 큰 에너지절약 및 온실가스 감축 사업

ㅇ 열병합발전, 고효율에너지기자재(LED조명 등) 설치 등 에너지절약 및 온실가스 감축 효과가 큰 사업

* “고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업부 고시)” 참조

ㅇ 민간으로의 에너지절약 및 온실가스 감축 파급효과가 큰 민간연계 시범보급사업으로 지자체의 장이 타당성을 검토한 결과 추진이 필요하다고 인정한 사업

ㅇ 전력피크 분산을 위한 수요관리시설, 승용차요일제관리시스템(RFID) 등 에너지절약사회 기반을 구축하기 위한 시설

Ⅲ		사업계획서 작성 방법

□ 사업계획서 양식

2017년도 지역에너지절약 사업계획서

사 업 명										사업 구분			□ 기반구축 □ 시설보조
사업개요
추진근거	지역에너지계획과의 연계성 기재
수행기관	추진 지자체명(사업주체)							위탁기관
주 요 사업내역	주요시설명			용량 및 수량							설치장소
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담							합 계
기대효과	에너지절약 (toe)		CO2저감 (tCO2/년)			절감금액 (백만원)			절감률 (%)					투자회수 기간(년)
별첨자료	사업계획 부속서 1부(양식을 참고하되 사업목적에 맞게 자유롭게 작성하여 제출)
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 년 월 일 (해당 지자체)장 한국에너지공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관				부서							성 명
	전화				E-Mail

2017년도 지역에너지절약 사업계획서(도로조명LED금융)

사 업 명												사업 구분			□ 기반구축 □ 시설보조
사업개요
추진근거	지역에너지계획과의 연계성 기재
수행기관	추진 지자체명(사업주체)									금융연계기관(기업)
주 요 사업내역	주요시설명				용량 및 수량							설치장소
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담				금융연계				합 계
기대효과	에너지절약 (TOE)		CO2저감 (tCO2/년)				절감금액 (백만원)				절감률 (%)					투자회수 기간(년)
별첨자료	사업계획 부속서 1부(양식을 참고하되 사업목적에 맞게 자유롭게 작성하여 제출)
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 년 월 일 (해당 지자체)장 한국에너지공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관					부서								성 명
	전화					E-Mail

□ 사업계획 부속서 작성 내용

[별첨 1]

OOOOOO 사업계획 부속서

1. 추진 개요

ㅇ 목적, 추진배경, 추진방향, 지역에너지계획과의 연계성 등 작성

2. 사업 및 기술(설비)의 특징, 설비(제품)의 품질 수준

ㅇ 적용할 사업 및 기술(설비)의 특징, 품질 수준을 기재

3. 설치 장소 및 사업(시설) 규모

ㅇ 설치장소별 사업(시설)의 규모(용량) 및 주요시설내역을 기재

4. 사업 추진 방법 및 일정

ㅇ 사업 수행에 필요한 사항 및 방법, 추진일정 기재

5. 에너지절감 기대효과

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(toe/년)
전기(MWh/년)
합계(toe/년)

＊에너지열량환산기준은 에너지법시행규칙 제5조제1항관련 [별표]참고

※ 에너지절감기대효과 산출 세부내역 첨부

6. 사업비 산출 내역(공사별, 품명, 규격, 수량, 단가, 금액 등을 구별하여 작성)

품 명	규격	단위	수량	단가	금액(백만원)	비고
계

7. 재원 조달 계획

(단위:백만원)

총사업비 (A=B+E)	국고보조금 (B)	자체조달			비 고
		자부담(C)	기타(D)	계(E=C+D)

8. 사업추진 예상 문제점 및 향후 사후관리 계획

ㅇ 추진문제점 분석, 향후 유지보수를 위한 방법 등을 기재

9. 사업결과 활용 계획

ㅇ 사업성과를 활용하여 시너지효과를 도모하기 위한 계획을 작성

[별첨 2]

에너지절감 기대효과 산출근거

1. 에너지절감 기대효과 종합

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(toe/년)							-
전기(MWh/년)							-
합계(toe/년)

2. 산출 내역

□ 사업 전(개선 전) 에너지사용량

ㅇ 개선 전 에너지사용량을 산출한 근거를 기재

※ 계산으로 산출한 경우 산출식을 기재

□ 사업추진 후(개선 후) 에너지사용량

ㅇ 에너지절감 요인을 기재  ※ 예: 고효율기기사용으로 효율상승(70%→80%) 등

ㅇ 연료, 전기를 구분하여 작성하고 산출식을 기재

□ 에너지절감량

ㅇ 에너지절감량 = 개선전에너지사용량-개선후에너지사용량

ㅇ 기타 다른 방법을 이용한 경우 산출 내역 및 산출식을 기재

□ CO2저감량

ㅇ 첨부의 자료를 이용하여 산출하고 산출식을 기재

□ 에너지절감액

ㅇ 적용단가 등 산출식을 기재

□ 투자비회수기간

ㅇ 투자비 회수기간 산출식을 기재

Ⅳ		사업계획 신청 절차 및 사업계획 취합 방법

1. 사업계획 신청 절차

ㅇ 절차 : 기초지자체(사업수행자) → 광역지자체(종합, 일괄제출) →

한국에너지공단 지역본부에 신청

ㅇ 기초지자체(사업수행자)는 사업계획을 작성하여 광역지자체로 제출

ㅇ 광역지자체는 기초지자체의 사업계획을 종합하여 일괄 제출

2. 광역지자체 사업계획 취합 방법

ㅇ “□글”을 이용하여  표지 → 총괄표 → 개별계획 순으로 종합

구 분

내  용

표  지

’17년 지역에너지절약사업 사업계획서

2 0 1 6.  4

광 역 지 자 체 명

(사업주관부서명)

총괄표

’17년 지역에너지절약사업계획 총괄

NO	사 업 명	사업주체	사업비(백만원)			에너지 절감량 (toe)	절감액 (백만원)	CO2 저감량 (tCO2)	비 고
			국고	자부담	계
1	기반구축사업명 1								기반구축
2	기반구축사업명 2								“
3	시설보조사업명(일반) 1								시설보조(일반)
4	시설보조사업명(LED) 1								시설보조(LED)
:	:

※ 사업비는 반드시 국고, 자부담 각 백만원 단위로 작성

개별계획

1		사업명 기재

2017년도 지역에너지절약 사업계획서

사업명		사업구분	□기반구축 □시설보조
사업개요
추진근거	지역에너지계획과의 연계성 기재
이하생략

첨부1		이산화탄소(CO2) 산출 방법

❏ 에너지원의 파악이 가능한 경우

◦ 에너지원별 소비량에 대해 순발열량*을 적용하여 원유환산톤(toe)을 계산하고 IPCC에서 권고한 에너지원별 온실가스 배출계수를 이용

⇨ 즉, 휘발유 1toe 소비 시 CO2는 2.902톤 배출

* 순발열량(Net Calorific Value) : 연소 시 발생하는 수증기의 잠열을 제외한 발열량

< 에너지원별 온실가스배출 환산계수(단위 : tCO2/toe) >

구 분	석 유					석 탄		LNG
	휘발유	경유	LPG	등유	벙커C유	무연탄 (국내․수입)	유연탄
환산계수	2.901	3.102	2.642	3.010	3.241	4.116	3.961	2.349

주) IPCC 탄소 배출계수를 이산화탄소(CO2)로 환산 적용한 값

* 에너지소비량(toe)은 ｢에너지기본법 별표 에너지열량환산기준｣의 원별 순발열량을 적용

※ 계산 例) B-C 1,000㎘ 사용 시의 온실가스 배출량은?

1,000㎘ × 0.936(B-C의 순발열량 석유환산계수) = 936toe

∴ 936toe × 3.241 = 3,033.6 tCO2

< (참고) 에너지원별 CO2 배출 규모 >

석 유					석 탄(1㎏당)		도시가스 (1N㎥당)
휘발유 (1ℓ당)	경유 (1ℓ당)	프로판 (1㎏당)	보일러 등유(1ℓ당)	중유(B-C) (1ℓ당)	국내 무연탄	연료용 유연탄
2.1㎏	2.6㎏	2.9㎏	2.5㎏	3.0㎏	1.8㎏	2.3㎏	2.2㎏

◦ 전기의 온실가스 배출계수 (’11년 기준, 전력거래소)

구 분	배출계수	비고
발전단	0.4415 tCO2/MWh	1kWh당 CO2 441.5g 배출
사용단	0.4585 tCO2/MWh	1kWh당 CO2 458.5g 배출

◦ 증기의 온실가스 배출계수

구 분	배출계수
산업용 증기	0.060 tCO2/GJ (0.2512 tCO2/Gcal)
증기(산업용 이외), 온수, 냉수	0.057 tCO2/GJ (0.2386 tCO2/Gcal)

출처) 일본 온실가스 배출량 산정․보고․공표 제도(한국법제연구원, 2010)

* (참고) 1GJ = 0.0239toe (1kcal = 4.1868kJ)

❏ 에너지원의 파악이 불가능한 경우

◦ 국내 1차에너지소비에 대한 CO2배출 집약도는 2.147tCO2/toe ('13년 기준)

- 최종에너지소비(전력부문 등의 전환손실 제외) 기준 시 2.862tCO2/toe

< 국내 에너지소비실적에 기초한 온실가스 배출계수 >

구 분		단위	2011년	2012년	2013
1차에너지 소비량 Ⓐ		백만toe	276.6	278.7	280.3
1차에너지 소비량에서 원자력, 신재생 및 몰입에너지(제품원료용) 제외 Ⓑ		백만toe	188.6	190.0	198.8
최종에너지 소비량 Ⓒ		백만toe	205.9	208.1	210.2
화석연료 사용에 의한 CO2배출량* Ⓓ		백만tCO2	585.4	587.2	601.7
이산화탄소 집약도	1차에너지 대비(Ⓓ/Ⓐ)	tCO2/toe	2.116	2.107	2.147
	(원자력․신재생․납사 제외 시 Ⓓ/Ⓑ)	tCO2/toe	3.104	3.090	3.027
	최종에너지 대비(Ⓓ/Ⓒ)	tCO2/toe	2.844	2.821	2.862

출처) 2015 에너지통계연보 에너지밸런스, 2015년 국가온실가스 인벤토리 보고서

* 원자력, 신재생, 수력 및 몰입에너지 제외

※ toe․tCO2 자동계산 사이트 : http://co2.kemco.or.kr/directory/toe.asp

【참고】CO2 1톤의 의미

♠ “서울 ↔ 부산”(왕복 820㎞)을 승용차로 7번 주행하거나, 버스로 2.5회 운행할 때 배출되는 량

* 승용차(2,000cc급 휘발유)로 5,556㎞를 주행하거나, 버스(26인 이상 경유)로 2,064㎞ 운행 시 CO2 1톤을 배출

첨부2		도로조명 LED지원사업(금융연계) 설명자료

□ 사업개요

ㅇ 에너지기본법 제7조, 에너지이용합리화법 시행령 제2조에 따라 지역특성에 맞는 지역에너지계획의 효율적 달성과 지역경제 발전을 도모하고 기후변화협약에 대처하기 위해 지자체에 보조금을 지원

- ‘96년부터 보조금을 지원 (단, LED사업은 ‘02년 부터 지원)

□ 예산(‘16년) : LED 국고보조금 3,000백만원 (에너지 및 자원사업 특별회계)

□ 지원대상 : 광역 및 기초 지자체 소유물에 한함

ㅇ ‘02~‘15년 : 건물용 및 도로조명용

ㅇ ‘16년~ : 도로조명만 지원(조건 : 민간금융 활용)

□ 사업 추진절차

ㅇ 사업 신청(사업계획서 제출) : 2~4월, 차년도 사업

ㅇ 사업 평가(공단) : 7~8월

ㅇ 사업 평가(산업부) : 9월, 사업계획서 평가로 지원 우선순위 지정

ㅇ 사업 선정 및 통보(가내시) : 10월, 예산(보조금)에 맞춰 우선순위에 따라 지원사업을 상정하여 심의위원회를 거쳐 확정한 후 광역지자체에 통보

ㅇ 최종 확정사업 통보(확정내시) : 차년도 1월, 국회 예산통과 내역반영

ㅇ 사업 시행 : 해당 지자체가 사업비를 매칭*하여 사업 추진

* ‘16년부터 ⇒ 국비 : 시비 : 민간금융 = 30 : 30 : 40이상

ㅇ 사업 결과보고 : 사업완료 후 보고, 사후관리(5년간)

부록1	에너지 열량 환산기준 및 IPCC 탄소배출계수

❏ 에너지 열량 환산기준 (에너지기본법 시행규칙 [별표] <개정 2011.12.30.>)

구분	에너지원	단위	총발열량			순발열량
			MJ	kcal	석유환산톤 (10-3toe)	MJ	kcal	석유환산톤 (10-3toe)
석유 (17종)	원유	kg	44.9	10,730	1.073	42.2	10,080	1.008
	휘발유	ℓ	32.6	7,780	0.778	30.3	7,230	0.723
	등유	ℓ	36.8	8,790	0.879	34.3	8,200	0.820
	경유	ℓ	37.7	9,010	0.901	35.3	8,420	0.842
	B-A유	ℓ	38.9	9,290	0.929	36.4	8,700	0.870
	B-B유	ℓ	40.5	9,670	0.967	38.0	9,080	0.908
	B-C유	ℓ	41.6	9,950	0.995	39.2	9,360	0.936
	프로판	kg	50.4	12,050	1.205	46.3	11,050	1.105
	부탄	kg	49.6	11,850	1.185	45.6	10,900	1.090
	나프타	ℓ	32.3	7,710	0.771	30.0	7,160	0.716
	용제	ℓ	33.3	7,950	0.795	31.0	7,410	0.741
	항공유	ℓ	36.5	8,730	0.873	34.1	8,140	0.814
	아스팔트	kg	41.5	9,910	0.991	39.2	9,360	0.936
	윤활유	ℓ	39.8	9,500	0.950	37.0	8,830	0.883
	석유코크스	kg	33.5	8,000	0.800	31.6	7,550	0.755
	부생연료유1호	ℓ	36.9	8,800	0.880	34.3	8,200	0.820
	부생연료유2호	ℓ	40.0	9,550	0.955	37.9	9,050	0.905
가스 (3종)	천연가스(LNG)	kg	54.6	13,040	1.304	49.3	11,780	1.178
	도시가스(LNG)	Nm3	43.6	10,430	1.043	39.4	9,420	0.942
	도시가스(LPG)	Nm3	62.8	15,000	1.500	57.7	13,780	1.378
석탄 (7종)	국내무연탄	kg	18.9	4,500	0.450	18.6	4,450	0.445
	연료용 수입무연탄	kg	21.0	5,020	0.502	20.6	4,920	0.492
	원료용 수입무연탄	kg	24.7	5,900	0.590	24.4	5,820	0.582
	연료용 유연탄(역청탄)	kg	25.8	6,160	0.616	24.7	5,890	0.589
	원료용 유연탄(역청탄)	kg	29.3	7,000	0.700	28.2	6,740	0.674
	아역청탄	kg	22.7	5,420	0.542	21.4	5,100	0.510
	코크스	kg	29.1	6,960	0.696	28.9	6,900	0.690
전기 등 (3종)	전기(발전기준)	kWh	8.8	2,110	0.211	8.8	2,110	0.211
	전기(소비기준)	kWh	9.6	2,300	0.230	9.6	2,300	0.230
	신탄	kg	18.8	4,500	0.450	-	-	-

<비고>	1. "총발열량"이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 포함한 발열량을 말한다.
	2. "순발열량"이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 제외한 발열량을 말한다.
	3. "석유환산톤"(toe : ton of oil equivalent)란 원유 1톤이 갖는 열량으로 107kcal를 말한다.
	4. 석탄의 발열량은 인수(引受)식을 기준으로 한다.
	5. 최종에너지사용자가 사용하는 전기에너지를 열에너지로 환산할 경우에는 1kWh=860kcal를 적용한다.
	6. 1cal=4.1868J, Nm3은 0℃ 1기압 상태의 단위체적(세제곱미터)을 말한다.
	7. 에너지원별 발열량(MJ)은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값이며, 발열량(kcal)은 발열량 (MJ)으로부터 환산한 후 1의 자리에서 반올림한 값이다. 두 단위 간 상충될 경우 발열량(MJ)이 우선한다.
※ toe․tCO2 자동계산 사이트

❏ 2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 기본 배출계수

(단위 : kgGHG/TJ)

연료명			국내 에너지원 기준	CO2	CH4				N2O
					에너지 산업	제조업 건설업	상업 공공	가정 기타	에너지 산업 제조업 건설업	상업 공공 가정 기타
Ⅰ. 액체연료
원유			원유	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
오리멀젼			-	77,000	3	3	10	10	0.6	0.6
천연가스액			-	64,200	3	3	10	10	0.6	0.6
가솔린		자동차용 가솔린	휘발유	69,300	3	3	10	10	0.6	0.6
		항공용 가솔린	-	70,000	3	3	10	10	0.6	0.6
		제트용 가솔린	JP-8	70,000	3	3	10	10	0.6	0.6
제트용 등유			JET A-1	71,500	3	3	10	10	0.6	0.6
기타 등유			실내 등유 보일러 등유	71,900	3	3	10	10	0.6	0.6
혈암유			-	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
가스/디젤 오일			경유, B-A	74,100	3	3	10	10	0.6	0.6
잔여 연료유			B-B, B-C	77,400	3	3	10	10	0.6	0.6
액화석유가스			LPG	63,100	1	1	5	5	0.1	0.1
에탄			-	61,600	1	1	5	5	0.1	0.1
나프타			납사	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
역청(아스팔트)			아스팔트	80,700	3	3	10	10	0.6	0.6
윤활유			윤활유	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
석유 코크스			석유코크	97,500	3	3	10	10	0.6	0.6
정유공장 원료			정제연료 (반제품)	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
기타 오일		정유가스	정제가스	57,600	1	1	5	5	0.1	0.1
		접착제(파라핀왁스)	파라핀왁스	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
		백유	용제	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
		기타석유제품	기타	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
Ⅱ. 고체연료
무연탄			국내 무연탄 수입 무연탄	98,300	1	10	10	300	1.5	1.5
점결탄			원료용 유연탄	94,600	1	10	10	300	1.5	1.5
기타 역청탄			연료용 유연탄	94,600	1	10	10	300	1.5	1.5
하위 유연탄			아역청탄	96,100	1	10	10	300	1.5	1.5
갈탄			갈탄	101,000	1	10	10	300	1.5	1.5
유혈암 및 역청암			-	107,000	1	10	10	300	1.5	1.5
갈탄 연탄			-	97,500	1	10	10	300	1.5	1.5
특허연료			-	97,500	1	10	10	300	1.5	1.5
코크스	코크스로 코크스		코크스	107,000	1	10	10	300	1.5	1.5
	가스 코크스		-	107,000	1	1	5	5	0.1	0.1
콜타르			-	80,700	1	10	10	300	1.5	1.5
Ⅲ. 기체연료
부생 가스	가스공장 가스		-	44,400	1	1	5	5	0.1	0.1
	코크스로 가스		코크스가스	44,400	1	1	5	5	0.1	0.1
	고로 가스		고로가스	260,000	1	1	5	5	0.1	0.1
	산소 강철로 가스		전로가스	182,000	1	1	5	5	0.1	0.1
천연가스			천연가스 (LNG)	56,100	1	1	5	5	0.1	0.1
Ⅳ. 기타 화석연료
도시 폐기물(비-바이오매스 부분)			-	91,700	30	30	300	300	4	4
산업 폐기물			-	143,000	30	30	300	300	4	4
폐유			-	73,300	30	30	300	300	4	4
토탄			이탄	106,000	1	2	10	300	1.5	1.4
Ⅴ. 바이오매스(Biomass)
고체 바이오 연료	목재/목재 폐기물		-	112,000	30	30	300	300	4	4
	아황산염 잿물(흑액)		-	95,300	3	3	3	3	2	2
	기타 고체바이오매스		-	100,000	3	30	300	300	4	4
	목탄		-	112,000	3	200	200	200	4	1
액체 바이오 연료	바이오 가솔린		-	70,800	1	3	10	10	0.6	0.6
	바이오 디젤		-	70,800	1	3	10	10	0.6	0.6
	기타 액체바이오연료		-	79,600	1	3	10	10	0.6	0.6
기체 바이오 매스	매립지 가스		-	54,600	30	1	5	5	0.1	0.1
	슬러지 가스		-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
	기타 바이오가스		-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
기타 비-화석연료	도시 폐기물 (바이오매스부분)		-	100,000	30	30	300	300	4	4

주) “에너지산업”이란 연료 추출 또는 전력생산, 열병합 발전, 열 공장(heat plant), 석유 정제산업, 고체 연료의 제조          (코크스, 갈탄 등) 등의 산업을 의미한다.

부록2	에너지 1toe 가격

♣ toe가격은 국내 1차에너지 수입량과 수입액으로부터 산출한 거시적 관점의 가격과 최종에너지 이용에 있어서 에너지원별 시장가격(요금)을 토대로 산정된 미시적 관점의 가격으로 구분할 수 있음

※ 단, 거시적 관점의 toe가격은 화석연료 1차에너지 수입을 기준으로 책정함에 따라 원자력부문이 제외되어 산출

① 1차에너지수입 기준 : 79만원/toe

구 분	단 위	2012년	2013년	2014년	3년(’12~’14) 평균가격 (원/toe)
에너지수입액 (A) (원자력제외)	억$	1,841	1,777	1,741
	억원	2,074,439	1,945,815	1,833,273
에너지수입량 (B) (원자력제외)	천toe	242,608	249,465	247,165
1 toe단가(A/B)	$/toe	759	712	704	725
	원/toe	855,058	779,995	741,720	792,258
※ 참고 : 연평균환율	원/$	1,126	1,095	1,053	1,091

출처) 대한민국에너지편람(에너지관리공단, 2015)

② 최종에너지가격(요금) 기준

구 분	고유단위별 에너지가격 (A)		고위발열량 (B)		석유환산가격 (원/toe) (C=A/(B÷107))
	(’12~’14년 평균)	단위		단위	(’12~’14년 평균)
휘발유	1,912	원/ℓ	7,780	kcal/ℓ	2,457,583
경 유	1,724	원/ℓ	9,010	kcal/ℓ	1,913,429
B - C	970	원/ℓ	9,950	kcal/ℓ	974,743
전력(평균)	152	원/㎾h	2,300	kcal/㎾h	659,130
도시가스(평균)	795	원/m3	10,430	kcal/m3	761,898

출처) 대한민국에너지편람(에너지관리공단, 2015)

주) 1toe는 약 107kcal