■ 소방장비관리규칙 [별지 제10호서식] <개정 2012.12.28>
고가사다리차 주간점검부
															(앞쪽)
소속					정부물품식별번호							차량번호
□ 점검결과
점검 구분		점검항목			점검내용			점검결과(0000년)
								월일 단위
시동 전		오일	엔진오일		게이지에 의한 오일량 (MIN ~ MAX)			적·부
			브레이크 오일
		기타	캡		틸팅 작동			가·부
			냉각수		게이지에 의한 수량 (MIN ~ MAX)			적·부
			워셔액
			에어클리너		더스트 인디케이터 (적색 도달 여부)			여·부
			발전기 배선		터미널·배선 체결			적·부
		윤활 장치	그리스자동주입기		주입·도포			적·부
			동력추진축 타이로드 엔드
시동 중		오일	자동미션오일		게이지에 의한 오일량			적·부
		장치 성능	자동이탈식 수구		키 ON시 자동이탈			가·부
			조명장치		외부조명등, 작업등 미점등			개
		제동 장치	브레이크		정지 시 밀림			유·무
			배기브레이크		작동			가·부
					작동 표시등 점등			가·부
			주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림			유·무
		유압 탱크	유압작동유		전 실린더 완전 수축 시 게이지에 의한 오일량(MAX)			적·부
		유압 펌프	누유		탱크, 펌프, 배관 흔적
			작동		작동 중 이음
					작동압력(무부하 운전)
		아우트 리거	경고등		점등			가·부
			잭실린더		그리스 주입			적·부
			슬라이딩부		그리스 도포			적·부
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]
(뒤쪽)
시동 중		아우트 리거	작동		작동 중 이음			유·무
					작동 압력	작동 중(전개 시)		kg/㎠
						릴리프 압력		kg/㎠
					작동 시간	전개(수평완료 점등)		초
						수축(복귀)		초
			누유		배관, 실린더 누유 흔적			유·무
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동			가·부
		사다리	신장·수축용 롤러		그리스 주입			적·부
			사다리와이어		소선이탈, 체결부 꺾임 확인			유·무
			기복실린더		작동 중 이음			유·무
					작동압력(전개 시)			kg/㎠
					작동 시간	전개(최대신장 까지)		초
						수축(최대수축 까지)		초
			작동		작동 중 이음			유·무
					작동압력(전개 시)			kg/㎠
					작동 시간	전개(최대신장 까지)		초
						수축(최대수축 까지)		초
			고정장치		신·축 레버 작동 시 해제			가·부
					전 사다리 수축 시 잠김			가·부
		승강기	외형		파손·균열개소			개소
					안전밸트 고정			적·부
					통신 장치			가·부
			작동		작동 중 이음			유·무
					작동 시간	상승		초
						하강		초
		기타	장비별 특성에 따라 추가
정지 후		타이어	마모		편마모			유·무
					트레드 마모			유·무
					카커스(골격) 손상			유·무
					장비 점검자
					장비 관리자
□ 결과조치
날짜			부적합 사항					조치사항					장비 관리자
			항목		내용
													(인)
													(인)
													(인)
													(인)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]