■ 소방장비관리규칙 [별지 제11호서식] <개정 2012.12.28>
굴절사다리차 주간점검부
														(앞쪽)
소속					정부물품식별번호						차량번호
□ 점검결과
점검 구분		점검항목			점검내용		점검결과(0000년)
							월일 단위
시동 전		오일	엔진오일		게이지에 의한 오일량 (MIN ~ MAX)		적ㆍ부
			브레이크 오일
		기타	캡		틸팅 작동		가ㆍ부
			냉각수		게이지에 의한 수량 (MIN ~ MAX)		적ㆍ부
			워셔액
			에어클리너		더스트 인디케이터 (적색 도달 여부)		여ㆍ부
			발전기 배선		터미널ㆍ배선 체결		적ㆍ부
		윤활 장치	그리스자동주입기		주입ㆍ도포		적ㆍ부
			동력추진축
			타이로드 엔드
시동 중		오일	자동미션오일		게이지에 의한 오일량		적ㆍ부
		장치 성능	자동이탈식 수구		키 ON시 자동이탈		가ㆍ부
			조명장치		외부조명등, 작업등 미점등		개
		제동 장치	브레이크		정지 시 밀림		유ㆍ무
			배기브레이크		작동		가ㆍ부
					작동 표시등 점등		가ㆍ부
			주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유ㆍ무
		유압 탱크	유압작동유		전 실린더 완전 수축 시 게이지에 의한 오일량(MAX)		적ㆍ부
		아우트리거	경고등		점등		가ㆍ부
			잭실린더		그리스 주입		적ㆍ부
			슬라이딩부		그리스 도포		적ㆍ부
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)
시동 중	아우트리거	작동	작동 중 이음		유ㆍ무
			작동 압력	작동 중(전개 시)	kg/㎠
				릴리프 압력	kg/㎠
			작동 시간	전개(수평완료 점등)	초
				수축(복귀)	초
		누유	배관, 실린더 누유 흔적		유ㆍ무
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가ㆍ부
	붐 사다리	기복실린더	작동 중 이음		유ㆍ무
			작동압력(전개 시)		kg/㎠
			작동 시간	전개(최대신장 까지)	초
				수축(최대수축 까지)	초
		작동	작동 중 이음		유ㆍ무
			작동압력(전개 시)		kg/㎠
			작동 시간	전개 시	초
				수축 시	초
			통신 장치		가ㆍ부
	기타	장비별 특성에 따라 추가
정 지후	타이어	마모	편마모		유ㆍ무
			트레드 마모		유ㆍ무
			카커스(골격) 손상		유ㆍ무
			장비 점검자
			장비 관리자
□ 결과조치
날짜		부적합 사항			조치사항				장비 관리자
		항목	내용
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)