■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황 (본서)
건축물 주소지 영등포구 문래로 197(영등포동4가)
건축 허가일(신고일)									준공일 1996.12.05
건축물 소유자의 성명 서울특별시장									건축물 소유자의 주소
석면건축물안전관리인 성명 정기연									석면건축물안전관리인 주소 상동
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 2014.06.17
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)			유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)		구역의 사용 시간 (점수)
개스킷	지하1층 기계실 배관	1	0	1	2	0	0			2	0	1	2		1	10		낮음
텍스	3층 기계실, 화장실, 탈의실, 계단실전실 천장	1	0	1	0	0	0			0	0	0	2		0	4		낮음
텍스	4층 창고, 복도, 락카실, 휴게실, 동우회, 기계식서고 의용소방대 실, 소방안전체 험관, 대강당, 무대, 음향조정실 , 준비실	1	0	1	0	0	0			0	0	1	2		2	7		낮음
텍스	옥탑층 침실, 기계실, 의무소방대 기실, 계단실 천장	1	0	1	0	0	0			0	0	0	0		0	2		낮음
개스킷	옥탑층 기계실 배관	1	0	1	2	0	0			0	0	0	0		0	4		낮음
3. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황 (여의도119안전센터)
건축물 주소지 영등포구 의사당대로 162(여의도동)
건축 허가일(신고일)									준공일 1992.11.24
건축물 소유자의 성명 서울특별시장									건축물 소유자의 주소
석면건축물안전관리인 성명 정기연									석면건축물안전관리인 주소 상동
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 2014.06.18
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)			유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)		구역의 사용 시간 (점수)
텍스	2층 주방, 식당 천장	1	0	1	1	0	0			0	0	1	2		1	7		낮음
밤라이트	옥탑층 창고 천장	1	1	1	0	0	0			0	0	0	0		0	3		낮음
3. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황 (대림119안전센터)
건축물 주소지 영등포구 도림로 212(신길동)
건축 허가일(신고일)									준공일 2000.11.04
건축물 소유자의 성명 서울특별시장									건축물 소유자의 주소
석면건축물안전관리인 성명 정기연									석면건축물안전관리인 주소 상동
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 2014.06.19
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)			유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)		구역의 사용 시간 (점수)
개스킷	지하1층 보일러실 펌프 배관	1	0	1	0	0	0			2	0	0	0		0	4		낮음
개스킷	지하1층 보일러실 배관	1	0	1	1	0	0			2	0	0	0		0	5		낮음
밤라이트	지하1층 다용도창고	1	0	1	0	0	0			0	0	0	0		0	2		낮음
텍스	1층 복도, 간호사실, 구급대기실 , 방, 소장실, 사무실 천장 1	1	0	1	0	0	0			0	0	0	2		2	6		낮음
텍스	2층 대기실, 부센터장실 , 휴게실, 신발장, 복도, 체력단련실 , 식당, 방, 탈의실 천장 1	1	0	1	1	0	0			1	0	1	2		2	9		낮음
텍스	3층 계단실, 창고, 의소대시무 실, 탁구장 천장	1	0	1	0	0	0			0	0	0	2		0	4		낮음
3. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]