■ 소방장비관리규칙 [별지 제12호서식] <개정 2012.12.28>
펌프탑재 소방자동차 주간점검부
														(앞쪽)
소속					정부물품식별번호						차량번호
□ 점검결과
점검 구분		점검항목			점검내용		점검결과(0000년)
							월일 단위
시동 전		오일	엔진오일		게이지에 의한 오일량 (MIN ~ MAX)		적ㆍ부
			브레이크 오일
		기타	캡		틸팅 작동		가ㆍ부
			냉각수		게이지에 의한 수량 (MIN ~ MAX)		적ㆍ부
			워셔액
			에어클리너		더스트 인디케이터 (적색 도달 여부)		여ㆍ부
			발전기 배선		터미널ㆍ배선 체결		적ㆍ부
		윤활 장치	그리스자동주입기		주입ㆍ도포		적ㆍ부
			동력추진축
			타이로드 엔드
시동 중		오일	자동미션오일		게이지에 의한 오일량		적ㆍ부
		장치 성능	자동이탈식 수구		키 ON시 자동이탈		가ㆍ부
			조명장치		외부조명등, 작업등 미점등		개
		제동 장치	브레이크		정지 시 밀림		유ㆍ무
			배기브레이크		작동		가ㆍ부
					작동 표시등 점등		가ㆍ부
			주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유ㆍ무
		펌프 장치	진공펌프		1200rpm에서 30초간 진공압력(부압 660mmHg 이상)		mmHg
					펌프 정지 10초 후 누기압력(압력차 10mmHg이하)		mmHg
					흡수중 방수구 흡입 감촉		유ㆍ무
					지수밸프 스핀들 유동성		적ㆍ부
			자위분무장치		작동 불능 노즐		개
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)
시동 중	□화학	소화약제	약제별 중량 (충진기준에 따름)	폼액	ℓ
				분말	㎏
				CO2	㎏
				할로겐	㎏
		가압원	압력이 압력계의 초록범위 이내		적ㆍ부
	기타	장비별 특성에 따라 추가
정지 후	타이어	마모	편마모		유ㆍ무
			트레드 마모		유ㆍ무
			카커스(골격) 손상		유ㆍ무
			장비 점검자
			장비 관리자
□ 결과조치
날짜		부적합 사항			조치사항				장비 관리자
		항목	내용
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)