■ 소방장비관리규칙 [별지 제6호서식] <개정 2012.12.28>
고가사다리차 일일점검부
											(앞쪽)
소속				정부물품식별번호					차량번호
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용		점검결과(0000년)
						월일 단위
시동전	외관	마크ㆍ엠블럼 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 개소		개소
	누유 누수	차동기어ㆍ엑슬 오일		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유ㆍ무
		브레이크 오일
		쇽업소버 오일
		엔진오일
		파워오일
		냉각수
		에어탱크ㆍ호스 누기		에어압력 게이지 압력		㎏/㎠
	배선 체결	배터리 터미널		터미널ㆍ배선 체결		적ㆍ부
	타이어	타이어 상태		편 마모ㆍ트레드 마모ㆍ카커스(골격) 손상ㆍ공기압(육안점검) 등		개 (종류)
시동중	시동	시동		시동		가ㆍ부
		계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (parking, 안전벨트 제외)		개 (종류)
	장치 성능	경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수		개
		싸이렌		음량 크기ㆍ제어성		적ㆍ부
		크레인 또는 윈치 (옵션으로 탑재된 경우)		작동		가ㆍ부
				작동 시 이음		유ㆍ무
	제동 장치	브레이크		정지 시 밀림		유ㆍ무
		배기브레이크		작동		가ㆍ부
				작동 표시등 점등		가ㆍ부
		주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유ㆍ무
	유압 펌프	누유		탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유ㆍ무
		작동		작동 중 이음		유ㆍ무
	아우트 리거	누유		배관, 실린더 누유흔적		유ㆍ무
		비상정지 장치		비상정지스위치 작동		가ㆍ부
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)
시동중	조작 장치	조작보호대	보조스텝 작동	가ㆍ부
			난간대 고정상태	적ㆍ부
		조작반	모니터 화면출력	적ㆍ부
			조이스틱의 제어성	적ㆍ부
	사다리	고정장치	신ㆍ축 레버 작동 시 해제	가ㆍ부
			전 사다리 수축 시 잠김	가ㆍ부
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동	가ㆍ부
		누유	각 실린더, 배관 누유흔적	유ㆍ무
	승강기	외형	파손ㆍ균열 개소	개소
			안전벨트 고정	적ㆍ부
		고정장치	해제ㆍ잠금 정상작동 여부	여ㆍ부
	기타	장비별 특성에 따라 추가
정지후	누유 누수	차동기어ㆍ엑슬 오일	바닥 누유ㆍ누수 흔적	유ㆍ무
		브레이크 오일
		쇽업소버 오일
		엔진오일
		냉각수
			장비 점검자
			장비 관리자
□ 결과조치
날짜		부적합 사항		조치사항					장비 관리자
		항목	내용
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)
									(인)
유 의 사 항
* 일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요