■ 소방장비관리규칙 [별지 제8호서식] <개정 2012.12.28>
펌프탑재 소방자동차 일일점검부
														(앞쪽)
소속					정부물품식별번호						차량번호
□ 점검결과
점검 구분		점검항목			점검내용		점검결과(0000년)
							월일 단위
시동 전		외관	마크ㆍ엠블럼 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 개소		개소
		누유 누수	차동기어ㆍ엑슬 오일		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유ㆍ무
			브레이크 오일
			쇽업소버 오일
			엔진오일
			파워오일
			냉각수
			에어탱크ㆍ호스 누기		에어압력 게이지 압력		㎏/㎠
		배선 체결	배터리 터미널		터미널ㆍ배선 체결		적ㆍ부
		타이어	타이어 상태		편 마모ㆍ트레드 마모ㆍ카커스(골격) 손상ㆍ공기압(육안점검) 등		개 (종류)
시동 중		시동	시동		시동		가ㆍ부
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (parking, 안전벨트 제외)		개 (종류)
		장치 성능	경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수		개
			싸이렌		음량 크기ㆍ제어성		적ㆍ부
			크레인 또는 윈치 (옵션으로 탑재된 경우)		작동		가ㆍ부
					작동 시 이음		유ㆍ무
		제동 장치	브레이크		정지 시 밀림		유ㆍ무
			배기브레이크		작동		가ㆍ부
					작동 표시등 점등		가ㆍ부
			주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유ㆍ무
		펌프 성능	PTO(수동ㆍ자동)		작동		가ㆍ부
			그랜드너트 및 패킹		방수압력 3㎏/㎠에서 10초간 누수량 확인		방울
			수량계		전자식과 기계식 수량계 오차		ℓ
			주펌프		7㎏/㎠ 방수압 E/Grpm 원위치 1분 후 압력감소(1㎏/㎠ 미만)		㎏/㎠
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)
시동 중	배관	배관	누수(기밀성)	유ㆍ무
		배수밸브	PTO 해제 시 자동개방 또는 수동개방 가능 여부	가ㆍ부
		방수구	조작레버에 의한 개폐	가ㆍ부
	방수포	모니터	화면출력	적ㆍ부
		조이스틱	제어성	적ㆍ부
	기타	장비별 특성에 따라 추가
정지 후	누유 누수	차동기어ㆍ엑슬 오일	바닥 누유ㆍ누수 흔적	유ㆍ무
		브레이크 오일
		쇽업소버 오일
		엔진오일
		냉각수
			장비 점검자
			장비 관리자
□ 결과조치
날짜		부적합 사항		조치사항				장비 관리자
		항목	내용
								(인)
								(인)
								(인)
								(인)
								(인)
								(인)
유 의 사 항
* 일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요