〔서식-2〕

가로등 접지 및 절연저항, 기타 점검표

○측정일자 : 2014. 00. 00

구 분	측정값		경사주	기초균열 및 앵커볼트상태	기타파손	연결선로상태 (가공/지중)
	접지저항	절연저항
①주
②주
③주
④주
⑤주
⑥주
⑦주
⑧주
⑨주
⑩주
⑪주
⑫주
⑬주