【첨부 3】 2012년 기전설비 점검 수범사례

구분	정수센터	건 명	수 범 사 례 내 용
1 회차	구의	저류조 상징수 배출시스템 개선	- 저류조내 상징수 배출을 위한 이동용 펌프를 설치하여 슬러지와 분리된 물을 농축조로 배출
			처리계통도	개선 후
2 회차	암사	변압기 단자박스 개선	- 변압기 단자박스 볼트 고정식을 여닫이 방식으로 개선하여 감전사고 위험요소 사전제거, 유지관리 효율성 극대화
			개선전	개선후
4 회차	영등포	동파예방을 위한 자동 보온장치 설치	- 전기보온장치 열선을 이용하여 기온 급강하 시에도 설정된 온도 만큼 자동으로 보온이 가능하도록 자동 운전회로를 자체적으로 구성
			자동제어반	노출배관 보온설비
	암사	폐자재를 이용한 조형물 설치	펌프교체 발생품을 활용하여 정수장 견학코스 주변에 조형물을 전시하여 견학 고객에 볼거리 제공