`18년 제10차 도로점용공사장 교통소통대책 검토의견 (서울경찰청)

□ 일시ㆍ장소 : 6. 21(목) 15:00, 서울시청 서소문별관 1동 6층 회의실

연번	안건	검 토 의 견	비고
1	신내1교 외 1개소 내진성능 개선공사	○ 별도 검토의견 없음	중랑
2	서강로 자전거도로 설치공사	○ 서강로 공사구간 내 자전거 횡단도 미설치 횡단보도에는 자전거 횡단도 추가설치 하여 보행자와의 안전사고 예방할 수 있도록 관계기관과 협의하여 공사 추진할 것	마포
3	위례1지하차도 방음터널 공사	○ 별도 검토의견 없음	송파
4	중앙버스정류장 (녹번역정류장) 철거 및 신설	○ 녹번역교차로는 녹번역 2번 출구앞(녹번주유소) 일반차로 직진(3개 차로)과 중앙차로 직진(1개 차로)간 큰 엇갈림(weaving) 발생으로 정체 및 사고위험 있으므로 차로운영계획 재수립할 것	은평
5	강북구청사거리~번동사거리간 송배수관 정비공사 외 1개소	○ 별도 검토의견 없음	강북
6	수유동 183-4~ 685-3외 6개소 배급수관 정비공사	○ 2단계 공사 시, 임시버스정류장 이동거리(45M)는 도로점용구간(당초 버스정류장으로부터 54M)을 벗어난 위치에 설치하여 안전사고 예방할 것 ○ 8~10단계 공사 시, 노해로와 접속되는 이면도로 교차로에는 공사중 안내표지 설치하여 차량진입 금지 안내할 것 ○ 11단계 공사 시, 우이천변 일방통행로의 역방향 도로이용에 대하여는 교통안전 상 재검토하고, 노해로와 접속부의 안전칸막이 윙커 설치는 공사장 환경과 주변 우회도로 이용 여건 등을 보다 면밀히 검토하여 적정 설치 여부를 면밀히 검토할 것.	강북

연번	안건	검 토 의 견	비고
7	하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사	○ 본선2구간 공사 시, 상일동역교차로 내 도로선형 왜곡이 심하고, 교차로 내부 공사현장 충돌사고 위험이 있으므로 각 단계별로 좌회전, 직진차량의 유도선을 단계별로 공사 상황에 맞추어 설치하여 안전사고 예방할 것 ○ 아울러, 본선2구간 공사 전체 단계에서 접근로별 신호기의 시거가 확보되지 않으므로 각 접근로별 통제수 배치하여 안전사고 예방할 것 ※ 복공철거 및 도로복구	강동
8	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사	○ 별도 검토의견 없음 ※ #1, #3, #4 작업구 설치	관악 동작