□ 건의사항 조치 결과

연번	처리 부서	건 의 내 용	조치결과	비고
13	시 설 관리과	해양스포츠 훈련장 앞 안전펜스설치	안전펜스 설치완료
6	시 설 관리과	가래여울 마을 자전거 도로 개선 공사 문제점 조치 (배수시설 설치 요청)	-기존 하수 시설물이 사면하단부 에 설치되어 있음 (규격:600*600) -통수단면이 적정하여 우기시 배수 처리는 적합하다 판단 됨

□ 현장 사진

13		해양스포츠 훈련장 앞 안전펜스 설치
6	가래여울 사면하단 하수시설물 (규격 600*600)