붙임		신축공사장 화재현황분석 [’14~’17.10.]

□ 신축공사장 화재 현황

○ 화재현황 총괄

연도	발생건수 (건)	인명피해 (명)	사망 (명)	부상 (명)	재산피해 (천원)
총합계	355	40	4	36	2,462,661
2014	72	4	2	2	145,406
2015	97	9	0	9	753,302
2016	105	23	2	21	304,760
2017.10	81	4	0	4	1,259,193

- 연평균 약90건씩의 신축공사장 화재가 발생함

○ 발화요인별 현황(’14~’17.10. - 상위7개 요인)

발화요인	발생건수 (건)	발생비율 (%)	인명피해(명)	사망 (명)	부상 (명)	재산피해 (천원)	재산피해비율(%)
용접, 절단, 연마	138	38.9	24	4	20	1,546,461	62.8
담배꽁초	81	22.8	0	0	0	520,946	21.2
전기적 요인	40	11.3	2	0	2	85,888	3.5
불씨, 불꽃, 화원방치	32	9.0	2	0	2	52,326	2.1
기타(부주의)	18	5.1	6	0	6	119,936	4.9
가연물 근접방치	17	4.8	2	0	2	53,281	2.2
미상	24	6.8	1	0	1	79,010	3.2

- 발화요인별 분류 시 용접, 절단, 연마 작업중 발생한 경우가 38.9%(138건)로

재산피해비율로 비교 시 전체피해액의 62.8%(15억)를 차지함.

○ 화재당시 발화요인별 평균공정률 (’14~’17.10. - 상위7개 요인)

발화요인	발생건수 (건)	화재발생시 평균공정률 (%)
신축공사장 전체	355	68.8
용접, 절단, 연마	138	73.4
담배꽁초	81	62.9
전기적 요인	40	62.1
불씨, 불꽃, 화원방치	32	65.4
기타(부주의)	18	77.2
가연물 근접방치	17	66.5
미상	24	74.0

	※ 공정률은 공사의 진행순서와 작업일정을 종합한 공사의 진도과정에 따라 투입된 공사비의 총 공사비에 대한 비율을 말한다.

- 신축공사장 화재발생시 공사장 공정률은 평균 68.8%로 신축공사장 공정률      60%가 넘어가면 각별한 화재주의가 필요함. 관할서의 예방순찰 강화 및

현장관리자의 안전지도 필요함

일반적으로 신축공사의 경우 50%이상의 공정률에서는 골조공사 이후의 시공과정으로 외장 및 창호공사, 단열공사, 내·외부 마감공사, 설비공사 등의 공정이 진행됨

○ 공정률 구간별 인명피해, 재산피해현황

공정률 (%)	발생건수 (건)	인명피해 (명)	사망 (명)	부상 (명)	재산피해 (천원)
총합계	355	40	4	36	2,462,661
1~20	13	1	0	1	16,173
21~40	27	18	2	16	70,300
41~60	90	8	0	8	92,846
61~80	114	3	0	3	253,016
81~100	111	10	2	8	2,030,326

※ 2016.03.28. 강서구 마곡동 럭스나인 오피스텔 공정률35%

(사망2, 부상15 : 낙상1명, 단순연기흡입14명)

- 공정률별 발생현황을 보면 61%이상 구간에서 발생건수는 63.4%(225건) 발생하였고,  재산피해액은 전체의 92.7%(2,283,342천원)를 차지함.

○ 월별 화재발생 건수 (’12~’17.10.)

월	합계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
발생건수	355	51	37	30	31	35	24	16	16	29	22	24	40
비율 (%)	100	14.4	10.4	8.5	8.7	9.9	6.8	4.5	4.5	8.2	6.2	6.8	11.3

- 신축공사장 화재는 월평균 7.7건이 발생하였고 ’17년 11·12월 화재통계 미반영임에도

불구하고 1월, 12월 순으로 가장 많이 발생하였음  (’17년 11·12월 미반영)