□ 월계송수관로 세척 현황

퇴수밸브 현황(월릉교 밑 고수부지)	D1650×900 퇴수밸브 열음
세척작업	폐기물 출수(작업 환풍기 자바라호스)
14:00 : 수질검사(중부수도사업소)	수질내용 : 8.27NTU