유․도선 안전점검표(안)

□ 업체명 :

○ 위  치 :            (           선착장)

○ 대표자 :

□ 선박의 명세(5톤이하는 일괄작성)

선박명		총 톤수		승선정원		건조일자
선 질		추진기관		선박규모	L( )×B( )×D( )m

□ 점검사항

구분	항 목	점 검 사 항(배치․비치기준)	점 검 결 과
구명설비	① 구명동의 - 전 유도선 적용	○ 승선정원의 120%이상 (성인용 100%, 소아용 20%)	- 정 원 : 명 - 성 인 용 : 벌 - 소 아 용 : 벌
	② 구명부환 - 승선정원 : 5인이상 - 동력선	○ 승선정원의 30% 이상 ○ 승선정원의 15%이상 - 해상 : 승선정원의 50%이상 태울 수 있는 구명정, 뗏목, 구명부기 갖춘 경우 - 내수 : 승선정원의 25%이상 태울 수 있는 구명정, 뗏목, 구명부기 갖춘 경우	- 구명부환 : 개 - 구명부기 : 기
	③ 구명줄 - 승선정원 13인 이상인 선박	○ 10mm × 30m, 1개이상	- 구 명 줄 : 개
	④ 소화설비 - 전 유도선 적용	○ 선실, 조타실 및 기관실에 각 1개 이상의 소화기	- 소 화 기 : 개
	⑤ 통신장비	○ 2마일 이상을 운항하는 유선과 전 도선에는 가까운 무선국과 연락할 수 있는 통신장비세트 확보	- 통신장비 : SET

구분	항 목	점 검 사 항(배치․비치기준)	점 검 결 과
승무원	①선박직원	○ 5톤미만 또는 승선정원 13인 이하 선박 ․ 1인(항해사, 운항사 또는 소형 선박 조종사 면허증 소지자) ․ 승선경력 및 능력 등을 고려하여 시도지사 또는 해양경찰청장이 별도로 인정한 자 ○ 소형선박(총톤수 30톤 미만) ․ 여객선 - 선 장 : 6급항해사 - 기관장 : 소형선박조종사 ․ 여객선외 선박 - 선장 및 기관장 겸임 : 소형 선박조종사 ○ 일반선박(총톤수 200톤 미만) ․ 선 장 - 5급항해사(여객선의 경우) - 6급항해사(여객선외 경우) ․ 기관장 : 6급기관사
	②인명구조 요원	○ 유선장 ․ 승객정원 13인 미만은 유선 30척 까지 구조요원 1인이상 (비상구조선 1척확보) ․ 승선정원 13인 이상의 유선으로서 승객 100인까지는 매50인마다 1인이상, 정원 100인 이상인 경우 매 100인마다 1인이상 ○ 도선장 ․ 승객 100인까지는 매 50인마다 구조요원 1인이상, 정원 100인 이상인 경우 매 100인 마다 1인 이상
기타	①게 첨 물	○ 승선정원의 표시여부 ○ 승객 준수사항의 게시여부 ○ 구명동의 착용법의 부착여부
	②구명장비의 배치 등	○ 구명장비의 배치 및 활용가능여부 (배치적정여부, 비상시 사용가능 여부) ○ 구명장비 노후, 파손 등 사용가능 여부 ○ 장비의 유효기간 초과여부 (소화기의 충전일자 등 확인)

항 목	점 검 결 과
점검자 의견 및 기타 특기사항 등

점 검 일 : 2014년       월       일

확 인 자 : 직        성명         (서명)

(업체 관계자)

점 검 자 : 직        성명

유․도선 일제 안전점검 결과

□ 점검개요

○ 기    간 :  2014.  3.    .  ～  .    .  (   일간)

○ 점 검 반 :      개반     명

○ 점검대상 :      개소     척

□ 점검결과

○ 총  평

-

-

○ 주요 지적사항

-

-

○ 지적내용

시설명 (선착장명)	지적사항		조치계획
	분야	내 용
계		00건

※ 분야 : 안전, 시설, 화재, 기타로 구분